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Na podlagi petega in šestega odstavka 9. člena, osmega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 55. člena, drugega odstavka 111. člena in drugega odstavka 118. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - ZVISJV - UPB2, 70/08-ZVO-1B, 60/11 in 74/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO O SEVALNIH DEJAVNOSTIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 13, 17. 1. 2014) in ureja:
· vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere namere o njihovi uporabi ni treba priglasiti, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene ravni izvzetja in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz upravnega nadzora,
· sevalne dejavnosti, ki je ni potrebno priglasiti,
· zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, 

· merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja, 
· merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja,
· ravni opustitve in merila za pogojno opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi, 
· sevalne dejavnosti, za katerih izvajanje je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, 
· vrste virov sevanja, katere je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja,
· vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo,
· merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte,
· radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja in

· merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, za uporabo vira sevanja in za obratovanje sevalnega in jedrskega objekta.
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;

2. pristojni upravni organ sta upravni organ, pristojen za jedrsko varnost, in upravni organ, pristojen za varstvo pred sevanji, če gre za uporabo radioaktivnih snovi ali naprav ter opreme, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, v zdravstvu ali veterinarstvu ali za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu;
3. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida, kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali v organu, v katerega se vgradi;
4. specifična aktivnost je aktivnost snovi deljena z maso snovi;
5. nevarni vir sevanja je vir sevanja kategorije 1, 2 ali 3, določen v tabeli 5 priloge te uredbe. Nevarni vir sevanja lahko povzroči trajne poškodbe ljudem, ki bi ravnali z njim, če ne bi upoštevali ukrepov varnosti in varovanja. 
6. zmerne količine materiala so količine materiala, ki so manjše od treh ton letno za posamezni objekt.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

II. PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI, POGOJI ZA IZVZETJE IN OPUSTITEV NADZORA
3. člen
(splošna merila za izvzetje ali opustitev nadzora)

Sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora nad materiali iz dejavnosti, ki je pod upravnim nadzorom, ni treba priglasiti ali zanjo pridobiti dovoljenja, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

· tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem je tako majhno, da ni potrebe po upravnem nadzoru in je
· dejavnost prepoznana kot upravičena in je
· dejavnost sama po sebi varna.

4. člen
(izvzete naprave)

Šteje se, da so merila za izvzetje iz prejšnjega člena vselej izpolnjena, če sevalna dejavnost vključuje:

· napravo, ki vsebuje zaprti vir sevanja in je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, pri pogoju, da pri normalnem obratovanju hitrost doze ne presega 1 µSv/h na razdalji 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave in je pristojni upravni organ določil ravnanje po prenehanju njene uporabe.

· električno napravo, ki je: 

· katodna cev, namenjena prikazovanju slik, ali druga električna naprava, ki deluje pri napetosti največ 30 kV ali je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost in 
· pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h.

5. člen
(ravni izvzetja radioaktivnih snovi)

Šteje se, da so merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe vselej izpolnjena, če sevalna dejavnost vključuje: 

· radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, določenega v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe.
· radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne radionuklide pa tiste, določene v tabeli 2 iz priloge te uredbe.
6. člen
(izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine)

(1) Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 v prilogi te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz tretje alineje 3. člena te uredbe.
(2) V dejavnostih, ki vključujejo radioaktivne snovi specifičnih aktivnosti, manjših od vrednosti za izvzetje iz tabele 1 ali tabele 3 v prilogi te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz prve alineje 3. člena te uredbe. To velja tudi za vrednosti iz tabele 2, razen v primeru predelave ostankov v gradbene materiale ali v primeru posebnih izpostavljenosti, kot je v primeru pitne vode.
(3) V primeru zmernih količin materiala se za namen izvzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz dela tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(4) Vrednosti iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje v sklopu sevalne dejavnosti. Pristojni organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe.

7. člen
(posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi)

(1) Za radionuklide, ki jih tabela 1 iz priloge te uredbe ne vsebuje, ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktivnosti določi pristojni upravni organ tako, da za njihove ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabele 1 v prilogi te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

(2) Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden od naslednjih pogojev: 
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kjer je:

· A(i)  aktivnost posameznega radionuklida,

· IVA(i) raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,

· KA(i) specifična aktivnost radionuklida in 
· IVKA(i) raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.

(3) Kadar ni možno drugače, se pogoj iz prejšnjega odstavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi radionuklidov. Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik. Za nekatere radionuklide v razpadni verigi, npr. Po-210 ali Pb-210, se lahko uporabijo višje vrednosti ob upoštevanju smernic Evropske skupnosti.
8. člen
(prepoved uporabe ravni izvzetja)

Vrednosti v tabeli 2 v prilogi te uredbe se ne smejo uporabljati za izvzetje ostankov iz industrij, ki obdelujejo materiale, ki vključujejo naravne radionuklide, in se ti ostanki vključujejo v gradbene materiale.
9. člen
(izvzetje na podlagi ocene varstva pred sevanji)

(1) V primeru, da so aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe presežene, radioaktivnih snovi ali odprave nadzora ni potrebno priglasiti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora:

· nobenega delavca ni treba obravnavati kot izpostavljenega delavca,
· pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μSv na leto,

· za naravne radionuklide povišana doza ne bo večja od 1 mSv na leto, ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja iz naravnih virov sevanja, ki jo lahko prejme posameznik zaradi izvzete dejavnosti. Pri oceni doz za posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot tudi poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.
(2) Z radioaktivnimi snovmi, ki so bile izvzete iz upravnega nadzora na podlagi določil prejšnjega odstavka, je treba po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni varstva pred sevanji.

10. člen
(razredi dela)
(1) Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri razrede glede na:

· aktivnost radionuklida, ki se ga uporablja, in 

· način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.

(2) Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred iz prejšnjega odstavka na podlagi vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz naslednje tabele:

	
	Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja

	
	III
	II
	I

	Maksimalna skupna aktivnost s katero se ravna v katerem koli času 
	10 - kratna raven izvzetja* 
	10.000 - kratna raven izvzetja*
	več kot - 10.000 kratna raven izvzetja* 


*aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe
(3) Vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:

· 100 krat za shranjevanje,

· 10 krat za zelo enostavno delo s tekočinami,
· 1 krat za običajno delo s kemikalijami,
· 0,1 krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s prašnimi snovmi.
11. člen
(brezpogojna opustitev nadzora)
(1) Nadzor nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod upravnim nadzorom, preneha brez odločitve pristojnega upravnega organa, če specifična aktivnost trdnega materiala namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge te uredbe.
(2) Za radioaktivno snov, ki vsebuje več radionuklidov, preneha nadzor nad radioaktivno snovjo brez odločitve pristojnega upravnega organa, če je izpolnjen naslednji pogoj: 
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kjer je KA(i) specifična aktivnost in OVKA(i) vrednost specifične aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga radioaktivna snov vsebuje. 
(3) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni upravni organ tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov iz tabele 1 ali 2 priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

12. člen
(pogojna opustitev nadzora)

(1) Pristojni upravni organ lahko v postopku pogojne opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti določi vrednosti, ki so višje od tistih, določenih v tabeli 1 in tabeli 2 iz priloge te uredbe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje in opustitev nadzora iz 3. člena te uredbe in ob upoštevanju smernic Evropske skupnosti, vključno, kjer je to primerno, z dodatnimi zahtevami glede aktivnosti kontaminacije površin ali zahtevami glede meritev materiala za določitev opustitev nadzora.
(2) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za pogojno opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovoljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti, je treba pri odločanju upoštevati merila za opustitev nadzora iz iz druge alineje prvega odstavka 9. člena za umetne radionuklide.
(3) Če se že pred začetkom uporabe vira sevanja predvideva opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi po njihovi uporabi, se lahko zahtevo za opustitev nadzora vloži skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
13. člen
(evidence o opustitvi)
(1) O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora uporabnik vira sevanja voditi evidenco, ki vsebuje najmanj podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi.
(2) Pred opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora uporabnik o nameravani opustitvi nadzora obvestiti pristojni upravni organ in dostaviti dokazila, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni pogoji za opustitev nadzora.
III. SEVALNE DEJAVNOSTI ALI VIRI SEVANJ, ZA KATERE JE TREBA PRIDOBITI DOVOLJENJE ALI JE VIRE PRED UPORABO TREBA VPISATI V REGISTER VIROV SEVANJA 

14. člen
(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti)
Ne glede na določbo zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji, dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni treba pridobiti za:

1. dejavnost, pri kateri se uporabljajo radioaktivne snovi in naprave iz 4., 5., 6., 7. in 9. člena te uredbe.
2. prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost je manjša od aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe.
3. prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega vrednosti, določene v tabeli 6 iz priloge te uredbe.
4. uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa, ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti.
5. delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec sevalne dejavnosti, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec. V primeru, da imetnik dovoljenja nima v oceni varstva pred sevanji opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec, mora izvajalec del v nadzorovanem območju pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da bi lahko posamezni delavci, ki so pri delu le občasno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem ali prihajajo v stik z viri ionizirajočih sevanj le posredno, prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.
15. člen
(dovoljenje za uporabo vira in vpis vira sevanja v register virov sevanja)
(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:
1. visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določena v tabeli 4 iz priloge te uredbe
2. rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost 160 kV ali več in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da tveganje sevalne dejavnosti s tako napravo ni majhno, ter rentgensko napravo z najvišjo napetostjo 30 kV ali več v medicini in veterini;
3. odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(2) Vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz prvega odstavka tega člena,
(3) Na osnovi prejete vloge za vpis vira sevanja v register virov sevanja pristojni upravni organ imetniku vira sevanja izda izpisek iz registra virov sevanja. 
(4) Ob spremembah na viru sevanja je treba pred njegovo ponovno uporabo ponovno pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali vpisati spremembe na viru sevanja v register virov sevanja, če:
1. gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji;
2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt ali 
3. je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgenske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave.
IV. MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV 
16. člen
(vrste objektov)
(1) Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem: 
1. proizvaja ali obdeluje radioaktivne snovi, pri čemer je možno, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;
2. uporablja vire sevanja za obsevanje predmetov ali živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;
3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo višjo od 25 MeV.

(2) Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem:
1. uporablja radioterapevtska naprava, kot so: pospeševalnik delcev naprava z zaprtimi viri sevanja, rentgenska naprava, če deluje pri napetostih večjih od 150 kV; 
2. uporablja odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 10. člena te uredbe; 
3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV;
4. uporablja zaprti viri sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze večjo od 1 Sv/h.

V.  UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA

17. člen
(fizično varovanje radioaktivnih snovi)
(1) Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, je treba izvajati za nevarne vire sevanja kategorije 1, določene v tabeli 5 iz priloge te uredbe.

(2) Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, je treba izvajati tudi, če se v objektu nahajajo nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih vsota kvocientov med aktivnostjo posameznega radionuklida in vrednostmi, določenimi v tabeli 5 priloge te uredbe, je večja od 1. 

VI. MERILA ZA DOBO VELJAVNOSTI DOVOLJENJ 
18. člen
(trajanje dovoljenja za izvajanje sevalno dejavnost)
(1) Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji.
(2) Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to dovoljenje izda največ za obdobje pet let.
19. člen
(trajanje veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja)
(1) Pri odločitvi o obdobju uporabe vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če gre za visokoaktivni vir sevanja oziroma nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvu.

(2) Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega poročila.
(3) Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži pri pristojnem upravnem organu praviloma ne prej kot dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
VII.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št.48/04) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 9/06).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne .....

EVA: 2016-2550-0023
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                                                                                                                       dr. Miro Cerar

                                                                                                                           Predsednik
PRILOGA

Tabela 1 :
Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali opustitev nadzora za kakršno koli količino in vrsto trdega materiala
	Radionuklid
	Specifična aktivnost
(kBq/kg)

	H-3
	100

	Be-7
	10

	C-14
	1

	F-18
	10

	Na-22
	0,1

	Na-24
	1

	Si-31
	1000

	P-32
	1000

	P-33
	1000

	S-35
	100

	Cl-36
	1

	Cl-38
	10

	K-42
	100

	K-43
	10

	Ca-45
	100

	Ca-47
	10

	Sc-46
	0,1

	Sc-47
	100

	Sc-48
	1

	V-48
	1

	Cr-51
	100

	Mn-51
	10

	Mn-52
	1

	Mn-52 m
	10

	Mn-53
	100

	Mn-54
	0,1

	Mn-56
	10

	Fe-52* 
	10

	Fe-55
	1000

	Fe-59
	1

	Co-55
	10

	Co-56
	0,1

	Co-57
	1

	Co-58
	1

	Co-58 m
	10000

	Co-60
	0,1

	Co-60 m
	1000

	Co-61
	100

	Co-62 m
	10

	Ni-59
	100

	Ni-63
	100

	Ni-65
	10

	Cu-64
	100

	Zn-65
	0,1

	Zn-69
	1000

	Zn-69 m*
	10

	Ga-72
	10

	Ge-71
	10000

	As-73
	1000

	As-74
	10

	As-76
	10

	As-77
	1000

	Se-75
	1

	Br-82
	1

	Rb-86
	100

	Sr-85
	1

	Sr-85 m
	100

	Sr-87 m
	100

	Sr-89
	1000

	Sr-90*
	1

	Sr-91*
	10

	Sr-92
	10

	Y-90
	1000

	Y-91
	Y100

	Y-91 m
	100

	Y-92
	100

	Y-93
	100

	Zr-93
	10

	Zr-95*
	1

	Zr-97*
	10

	Nb-93 m
	10

	Nb-94
	0,1

	Nb-95
	1

	Nb-97*
	10

	Nb-98
	10

	Mo-90
	10

	Mo-93
	10

	Mo-99*
	10

	Mo-101*
	10

	Tc-96
	1

	Tc-96 m
	1000

	Tc-97
	10

	Tc-97 m
	100

	Tc-99
	1

	Tc-99 m
	100

	Ru-97
	10

	Ru-103*
	1

	Ru-105*
	10

	Ru-106*
	0,1

	Rh-103 m
	10000

	Rh-105
	100

	Pd-103*
	1000

	Pd-109*
	100

	Ag-105
	1

	Ag-110 m*
	0,1

	Ag-111
	100

	Cd-109*
	1

	Cd-115*
	10

	Cd-115 m*
	100

	In-111
	10

	In-113 m
	100

	In-114 m*
	10

	In-115 m
	100

	Sn-113*
	1

	Sn-125
	10

	Sb-122
	10

	Sb-124
	1

	Sb-125*
	0,1

	Te-123 m
	1

	Te-125 m
	1000

	Te-127
	1000

	Te-127 m*
	10

	Te-129
	100

	Te-129 m*
	10

	Te-131
	100

	Te-131 m*
	10

	Te-132*
	1

	Te-133
	10

	Te-133 m
	10

	Te-134
	10

	I-123
	100

	I-125
	100

	I-126
	10

	I-129
	0,01

	I-130
	10

	I-131
	10

	I-132
	10

	I-133
	10

	I-134
	10

	I-135
	10

	Cs-129
	10

	Cs-131
	1000

	Cs-132
	10

	Cs-134
	0,1

	Cs-134 m
	1000

	Cs-135
	100

	Cs-136
	1

	Cs-137*
	0,1

	Cs-138
	10

	Ba-131
	10

	Ba-140
	1

	La-140
	1

	Ce-139
	1

	Ce-141
	100

	Ce-143
	10

	Ce-144
	10

	Pr-142
	100

	Pr-143
	1000

	Nd-147
	100

	Nd-149
	100

	Pm-147
	1000

	Pm-149
	1000

	Sm-151
	1000

	Sm-153
	100

	Eu-152
	0,1

	Eu-152 m
	100

	Eu-154
	0,1

	Eu-155
	1

	Gd-153
	10

	Gd-159
	100

	Tb-160
	1

	Dy-165
	1000

	Dy-166
	100

	Ho-166
	100

	Er-169
	1000

	Er-171
	100

	Tm-170
	100

	Tm-171
	1000

	Yb-175
	100

	Lu-177
	100

	Hf-181
	1

	Ta-182
	0,1

	W-181
	10

	W-185
	1000

	W-187
	10

	Re-186
	1000

	Re-188
	100

	Os-185
	1

	Os-191
	100

	Os-191 m
	1000

	Os-193
	100

	Ir-190
	1

	Ir-192
	1

	Ir-194
	100

	Pt-191
	10

	Pt-193 m
	1000

	Pt-197
	1000

	Pt-197 m
	100

	Au-198
	10

	Au-199
	100

	Hg-197
	100

	Hg-197 m
	100

	Hg-203
	10

	Tl-200
	10

	Tl-201
	100

	Tl-202
	10

	Tl-204
	1

	Pb-203
	10

	Bi-206
	1

	Bi-207
	0,1

	Po-203
	10

	Po-205
	10

	Po-207
	10

	At-211
	1000

	Ra-225
	10

	Ra-227
	100

	Th-226
	1000

	Th-229
	0,1

	Pa-230
	10

	Pa-233
	10

	U-230
	10

	U-231*
	100

	U-232*
	0,1

	U-233
	1

	U-236
	10

	U-237
	100

	U-239
	100

	U-240*
	100

	Np-237*
	1

	Np-239
	100

	Np-240
	10

	Pu-234
	100

	Pu-235
	100

	Pu-236
	1

	Pu-237
	100

	Pu-238
	0,1

	Pu-239
	0,1

	Pu-240
	0,1

	Pu-241
	10

	Pu-242
	0,1

	Pu-243
	1000

	Pu-244*
	0,1

	Am-241
	0,1

	Am-242
	1000

	Am-242 m*
	0,1

	Am-243*
	0,1

	Cm-242
	10

	Cm-243
	1

	Cm-244
	1

	Cm-245
	0,1

	Cm-246
	0,1

	Cm-247*
	0,1

	Cm-248
	0,1

	Bk-249
	100

	Cf-246
	1000

	Cf-248
	1

	Cf-249
	0,1

	Cf-250
	1

	Cf-251
	0,1

	Cf-252
	1

	Cf-253
	100

	Cf-254
	1

	Es-253
	100

	Es-254*
	0,1

	Es-254 m*
	10

	Fm-254
	10000

	Fm-255
	100


Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide, kjer je to primerno so z * označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v ravnovesju z radionuklidom predhodnikom.
*Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli:
	Radionuklid predhodnik
	Potomec

	Fe-52
	Mn-52 m

	Zn-69 m
	Zn-69

	Sr-90
	Y-90

	Sr-91
	Y-91 m

	Zr-95
	Nb-95

	Zr-97
	Nb-97 m, Nb-97

	Nb-97
	Nb-97 m

	Mo-99
	Tc-99 m

	Mo-101
	Tc-101

	Ru-103
	Rh-103 m

	Ru-105
	Rh-105 m

	Ru-106
	Rh-106

	Pd-103
	Rh-103 m

	Pd-109
	Ag-109 m

	Ag-110 m
	Ag-110

	Cd-109
	Ag-109 m

	Cd-115
	In-115 m

	Cd-115 m
	In-115 m

	In-114 m
	In-114

	Sn-113
	In-113 m

	Sb-125
	Te-125 m

	Te-127 m
	Te-127

	Te-129 m
	Te-129

	Te-131 m
	Te-131

	Te132
	I-132

	Cs-137
	Ba-137 m

	Ce-144
	Pr-144, Pr-144 m

	U-232
	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

	U-240
	Np-240 m, Np-240

	Np237
	Pa-233

	Pu-244
	U-240, Np-240 m, Np-240

	Am-242 m
	Np-238

	Am-243
	Np-239

	Cm-247
	Pu-243

	Es-254
	Bk-250

	Es-254 m
	Fm-254


Tabela 2:
Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni radionuklidi
Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s potomci:

	Naravni radionuklidi razpadne verige U-238
	1 kBq/kg

	Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232
	1 kBq/kg

	K-40
	10 kBq/kg


Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.
Tabela 3:
Vrednosti specifičnih aktivnosti in skupne aktivnosti za izvzetje 
Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v zmernih količinah (manj kot 3 tone letno na posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2). 

	Radionuklid
	Specifična aktivnost
(kBq/kg)
	Aktivnost

(Bq)
	

	H-3
	1 × 106
	1 × 109
	

	Be-7
	1.000
	1 × 107
	

	C-14
	10.000
	1 × 107
	

	O-15
	100
	1 × 109
	

	F-18
	10
	1 × 106
	

	Na-22
	10
	1 × 106
	

	Na-24
	10
	1 × 105
	

	Si-31
	1.000
	1 × 106
	

	P-32
	1.000
	1 × 105
	

	P-33
	1 × 105
	1 × 108
	

	S-35
	1 × 105
	1 × 108
	

	Cl-36
	10.000
	1 × 106
	

	Cl-38
	10
	1 × 105
	

	Ar-37
	1 × 106
	1 × 108
	

	Ar-41
	100
	1 × 109
	

	K-40**
	100
	1 × 106
	

	K-42
	100
	1 × 106
	

	K-43
	10
	1 × 106
	

	Ca-45
	10.000
	1 × 107
	

	Ca-47
	10
	1 × 106
	

	Sc-46
	10
	1 × 106
	

	Sc-47
	100
	1 × 106
	

	Sc-48
	10
	1 × 105
	

	V-48
	10
	1 × 105
	

	Cr-51
	1.000
	1 × 107
	

	Mn-51
	10
	1 × 105
	

	Mn-52
	10
	1 × 105
	

	Mn-52 m
	10
	1 × 105
	

	Mn-53
	10.000
	1 × 109
	

	Mn-54
	10
	1 × 106
	

	Mn-56
	10
	1 × 105
	

	Fe-52
	10
	1 × 106
	

	Fe-55
	10.000
	1 × 106
	

	Fe-59
	10
	1 × 106
	

	Co-55
	10
	1 × 106
	

	Co-56
	10
	1 × 105
	

	Co-57
	100
	1 × 106
	

	Co-58
	10
	1 × 106
	

	Co-58 m
	10.000
	1 × 107
	

	Co-60
	10
	1 × 105
	

	Co-60 m
	1.000
	1 × 106
	

	Co-61
	100
	1 × 106
	

	Co-62 m
	10
	1 × 105
	

	Ni-59
	10.000
	1 × 108
	

	Ni-63
	1 × 105
	1 × 108
	

	Ni-65
	10
	1 × 106
	

	Cu-64
	100
	1 × 106
	

	Zn-65
	10
	1 × 106
	

	Zn-69
	10.000
	1 × 106
	

	Zn-69 m
	100
	1 × 106
	

	Ga-72
	10
	1 × 105
	

	Ge-71
	10.000
	1 × 108
	

	As-73
	1.000
	1 × 107
	

	As-74
	10
	1 × 106
	

	As-76
	100
	1 × 105
	

	As-77
	1.000
	1 × 106
	

	Se-75
	100
	1 × 106
	

	Br-82
	10
	1 × 106
	

	Kr-74
	100
	1 × 109
	

	Kr-76
	100
	1 × 109
	

	Kr-77
	100
	1 × 109
	

	Kr-79
	1.000
	1 × 105
	

	Kr-81
	10.000
	1 × 107
	

	Kr-83 m
	1 × 105
	1 × 1012
	

	Kr-85
	1 × 105
	10.000
	

	Kr-85 m
	1.000
	1 × 1010
	

	Kr-87
	100
	1 × 109
	

	Kr-88
	100
	1 × 109
	

	Rb-86
	100
	1 × 105
	

	Sr-85
	100
	1 × 106
	

	Sr-85 m
	100
	1 × 107
	

	Sr-87 m
	100
	1 × 106
	

	Sr-89
	1.000
	1 × 106
	

	Sr-90*** 
	100
	10.000
	

	Sr-91
	10
	1 × 105
	

	Sr-92
	10
	1 × 106
	

	Y-90
	1.000
	1 × 105
	

	Y-91
	1.000
	1 × 106
	

	Y-91 m
	100
	1 × 106
	

	Y-92
	100
	1 × 105
	

	Y-93
	100
	1 × 105
	

	Zr-93*** 
	1.000
	1 × 107
	

	Zr-95
	10
	1 × 106
	

	Zr-97*** 
	10
	1 × 105
	

	Nb-93 m
	10.000
	1 × 107
	

	Nb-94
	10
	1 × 106
	

	Nb-95
	10
	1 × 106
	

	Nb-97
	10
	1 × 106
	

	Nb-98
	10
	1 × 105
	

	Mo-90
	10
	1 × 106
	

	Mo-93
	1.000
	1 × 108
	

	Mo-99
	100
	1 × 106
	

	Mo-101
	10
	1 × 106
	

	Tc-96
	10
	1 × 106
	

	Tc-96 m
	1.000
	1 × 107
	

	Tc-97
	1.000
	1 × 108
	

	Tc-97 m
	1.000
	1 × 107
	

	Tc-99
	10.000
	1 × 107
	

	Tc-99 m
	100
	1 × 107
	

	Ru-97
	100
	1 × 107
	

	Ru-103
	100
	1 × 106
	

	Ru-105
	10
	1 × 106
	

	Ru-106*** 
	100
	1 × 105
	

	Rh-103 m
	10.000
	1 × 108
	

	Rh-105
	100
	1 × 107
	

	Pd-103
	1.000
	1 × 108
	

	Pd-109
	1.000
	1 × 106
	

	Ag-105
	100
	1 × 106
	

	Ag-108 m
	10
	1 × 106
	

	Ag-110 m
	10
	1 × 106
	

	Ag-111
	1.000
	1 × 106
	

	Cd-109
	10.000
	1 × 106
	

	Cd-115
	100
	1 × 106
	

	Cd-115 m
	1.000
	1 × 106
	

	In-111
	100
	1 × 106
	

	In-113 m
	100
	1 × 106
	

	In-114 m
	100
	1 × 106
	

	In-115 m
	100
	1 × 106
	

	Sn-113
	1.000
	1 × 107
	

	Sn-125
	100
	1 × 105
	

	Sb-122
	100
	10.000
	

	Sb-124
	10
	1 × 106
	

	Sb-125
	100
	100
	

	Te-123 m
	1 × 106
	1 × 107
	

	Te-125 m
	1.000
	1 × 107
	

	Te-127
	1.000
	1 × 106
	

	Te-127 m
	1.000
	1 × 107
	

	Te-129
	100
	1 × 106
	

	Te-129 m
	1.000
	1 × 106
	

	Te-131
	100
	1 × 105
	

	Te-131 m
	10
	1 × 106
	

	Te-132
	100
	1 × 107
	

	Te-133
	10
	1 × 105
	

	Te-133 m
	10
	1 × 105
	

	Te-134
	10
	1 × 106
	

	I-123
	100
	1 × 107
	

	I-125
	1.000
	1 × 106
	

	I-126
	100
	1 × 106
	

	I-129
	100
	1 × 105
	

	I-130
	10
	1 × 106
	

	I-131
	100
	1 × 106
	

	I-132
	10
	1 × 105
	

	I-133
	10
	1 × 106
	

	I-134
	10
	1 × 105
	

	I-135
	10
	1 × 106
	

	Xe-131 m
	10.000
	10.000
	

	Xe-133
	1.000
	10.000
	

	Xe-135
	1.000
	1 × 1010
	

	Cs-129
	100
	1 × 105
	

	Cs-131
	1.000
	1 × 106
	

	Cs-132
	10
	1 × 105
	

	Cs-134 m
	1.000
	1 × 105
	

	Cs-134
	10
	10.000
	

	Cs-135
	10.000
	1 × 107
	

	Cs-136
	10
	1 × 105
	

	Cs-137*** 
	10
	10.000
	

	Cs-138
	10
	10.000
	

	Ba-131
	100
	1 × 106
	

	Ba-140*** 
	10
	1 × 105
	

	La-140
	10
	1 × 105
	

	Ce-139
	100
	1 × 106
	

	Ce-141
	100
	1 × 107
	

	Ce-143
	100
	1 × 106
	

	Ce-144*** 
	100
	1 × 105
	

	Pr-142
	100
	1 × 105
	

	Pr-143
	10.000
	1 × 106
	

	Nd-147
	100
	1 × 106
	

	Nd-149
	100
	1 × 106
	

	Pm-147
	10.000
	1 × 107
	

	Pm-149
	1.000
	1 × 106
	

	Sm-151
	10.000
	1 × 108
	

	Sm-153
	100
	1 × 106
	

	Eu-152
	10
	1 × 106
	

	Eu-152 m
	100
	1 × 106
	

	Eu-154
	10
	1 × 106
	

	Eu-155
	100
	1 × 107
	

	Gd-153
	100
	1 × 107
	

	Gd-159
	1.000
	1 × 106
	

	Tb-160
	10
	1 × 106
	

	Dy-165
	1.000
	1 × 106
	

	Dy-166
	1.000
	1 × 106
	

	Ho-166
	1.000
	1 × 105
	

	Er-169
	10.000
	1 × 107
	

	Er-171
	100
	1 × 106
	

	Tm-170
	1.000
	1 × 106
	

	Tm-171
	10.000
	1 × 108
	

	Yb-175
	1.000
	1 × 107
	

	Lu-177
	1.000
	1 × 107
	

	Hf-181
	10
	1 × 106
	

	Ta-182
	10
	10.000
	

	W-181
	1.000
	1 × 107
	

	W-185
	10.000
	1 × 107
	

	W-187
	100
	1 × 106
	

	Re-186
	1.000
	1 × 106
	

	Re-188
	100
	1 × 105
	

	Os-185
	10
	1 × 106
	

	Os-191
	100
	1 × 107
	

	Os-191 m
	1.000
	1 × 107
	

	Os-193
	100
	1 × 106
	

	Ir-190
	10
	1 × 106
	

	Ir-192
	10
	10.000
	

	Ir-194
	100
	1 × 105
	

	Pt-191
	100
	1 × 106
	

	Pt-193 m
	1.000
	1 × 107
	

	Pt-197
	1.000
	1 × 106
	

	Pt-197 m
	100
	1 × 106
	

	Au-198
	100
	1 × 106
	

	Au-199
	100
	1 × 106
	

	Hg-197
	100
	1 × 107
	

	Hg-197 m
	100
	1 × 106
	

	Hg-203
	100
	1 × 105
	

	Tl-200
	10
	1 × 106
	

	Tl-201
	100
	1 × 106
	

	Tl-202
	100
	1 × 106
	

	Tl-204
	10.000
	10.000
	

	Pb-203
	100
	1 × 106
	

	Pb-210*** 
	10
	10.000
	

	Pb-212*** 
	10
	1 × 105
	

	Bi-206
	10
	1 × 105
	

	Bi-207
	10
	1 × 106
	

	Bi-210
	1.000
	1 × 106
	

	Bi-212*** 
	10
	1 × 105
	

	Po-203
	10
	1 × 106
	

	Po-205
	10
	1 × 106
	

	Po-207
	10
	1 × 106
	

	Po-210
	10
	10.000
	

	At-211
	1.000
	1 × 107
	

	Rn-220*** 
	10.000
	1 × 107
	

	Rn-222*** 
	10
	1 × 108
	

	Ra-223*** 
	100
	1 × 105
	

	Ra-224*** 
	10
	1 × 105
	

	Ra-225
	100
	1 × 105
	

	Ra-226*** 
	10
	10.000
	

	Ra-227
	100
	1 × 106
	

	Ra-228*** 
	10
	1 × 105
	

	Ac-228
	10
	1 × 106
	

	Th-226*** 
	1.000
	1 × 107
	

	Th-227
	10
	10.000
	

	Th-228*** 
	1
	10.000
	

	Th-229*** 
	1
	1.000
	

	Th-230
	1
	10.000
	

	Th-231
	1.000
	1 × 107
	

	Th-234*** 
	1.000
	1 × 105
	

	Pa-230
	10
	1 × 106
	

	Pa-231
	1
	1.000
	

	Pa-233
	100
	1 × 107
	

	U-230
	10
	1 × 105
	

	U-231
	100
	1 × 107
	

	U-232*** 
	1
	1.000
	

	U-233
	10
	10.000
	

	U-234
	10
	10.000
	

	U-235*** 
	10
	10.000
	

	U-236
	10
	10.000
	

	U-237
	100
	1 × 106
	

	U-238*** 
	10
	10.000
	

	U-239
	100
	1 × 106
	

	U-240
	1.000
	1 × 107
	

	U-240*** 
	10
	1 × 106
	

	Np-237*** 
	1
	1.000
	

	Np-239
	100
	1 × 107
	

	Np-240
	10
	1 × 106
	

	Pu-234
	100
	1 × 107
	

	Pu-235
	100
	1 × 107
	

	Pu-236
	10
	10.000
	

	Pu-237
	1.000
	1 × 107
	

	Pu-238
	1
	10.000
	

	Pu-239
	1
	10.000
	

	Pu-240
	1
	1.000
	

	Pu-241
	100
	1 × 105
	

	Pu-242
	1
	10.000
	

	Pu-243
	1.000
	1 × 107
	

	Pu-244
	1
	10.000
	

	Am-241
	1
	10.000
	

	Am-242
	1.000
	1 × 106
	

	Am-242 m*** 
	1
	10.000
	

	Am-243*** 
	1
	1.000
	

	Cm-242
	100
	1 × 105
	

	Cm-243
	1
	10.000
	

	Cm-244
	10
	10.000
	

	Cm-245
	1
	1.000
	

	Cm-246
	1
	1.000
	

	Cm-247
	1
	10.000
	

	Cm-248
	1
	1.000
	

	Bk-249
	1.000
	1 × 106
	

	Cf-246
	1.000
	1 × 106
	

	Cf-248
	10
	10.000
	

	Cf-249
	1
	1.000
	

	Cf-250
	10
	10.000
	

	Cf-251
	1
	1.000
	

	Cf-252
	10
	10.000
	

	Cf-253
	100
	1 × 105
	

	Cf-254
	1
	1.000
	

	Es-253
	100
	1 × 105
	

	Es-254
	10
	10.000
	

	Es-254 m
	100
	1 × 106
	

	Fm-254
	10.000
	1 × 107
	

	Fm-255
	1.000
	1 × 106
	


** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1000 kg.

Za naravno prisotne radionuklide v dejavnostih, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo.
Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in tudi za nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe.
***Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika):

	Radionuklid predhodnik
	Potomci

	Sr-90
	Y-90

	Zr-93
	Nb-93 m

	Zr-97
	Nb-97

	Ru-106
	Rh-106

	Ag-108 m
	Ag-108

	Cs-137
	Ba-137 m

	Ba-140
	La-140

	Ce-144
	Pr-144

	Pb-210
	Bi-210, Po-210

	Pb-212
	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Bi-212
	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Rn-220
	Po-216

	Rn-222
	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

	Ra-223
	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

	Ra-224
	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Ra-226
	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

	Ra-228
	Ac-228

	Th-226
	Ra-222, Rn-218, Po-214

	Th-228
	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Th-229
	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

	Th-234
	Pa-234 m

	U-230
	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

	U-232
	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	U-235
	Th-231

	U-238
	Th-234, Pa-234 m

	U-240
	Np-240 m

	Np237
	Pa-233

	Am-242 m
	Am-242

	Am-243
	Np-239


Tabela 4:
Vrednosti aktivnosti za visokoaktivne vire

	Radionuklid
	Aktivnost (TBq)

	Am-241
	0,06

	Am-241/Be-9 ( 1 )
	0,06

	Cf-252
	0,02

	Cm-244
	0,05

	Co-60
	0,03

	Cs-137
	0,10

	Gd-153
	1,00

	Ir-192
	0,08

	Pm-147
	40,0

	Pu-238
	0,06

	Pu-239/Be-9*
	0,06

	Ra-226
	0,04

	Se-75
	0,20

	Sr-90 (Y-90)
	1,00

	Tm-170
	20,0

	Yb-169
	0,30


*Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa
Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo »Dangerous quantities of radioactive material (D - values)« (EPR-D-VALUES 2006).

Tabela 5:
Vrednosti aktivnosti (Bq) za nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3

	Radionuklid
	Kategorija 1
	Kategorija 2
	Kategorija 3

	
	1000 ( D
	10 ( D
	D

	
	Aktivnost (Bq)
	Aktivnost (Bq)
	Aktivnost (Bq)

	Am-241
	6 ( 1013
	6 ( 1011
	6 ( 1010

	Am-241/Be
	6 ( 1013
	6 ( 1011
	6 ( 1010

	Au-198*
	2 ( 1014
	2 ( 1012
	2 ( 1011

	Cd-109*
	2 ( 1016
	2 ( 1014
	2 ( 1013

	Cf-252
	2 ( 1013
	2 ( 1011
	2 ( 1010

	Cm-244
	5 ( 1013
	5 ( 1011
	5 ( 1010

	Co-57*
	7 ( 1014
	7 ( 1012
	7 ( 1011

	Co-60
	3 ( 1013
	3 ( 1011
	3 ( 1010

	Cs-137
	1 ( 1014
	1 ( 1012
	1 ( 1011

	Fe-55*
	8 ( 1017
	8 ( 1015
	8 ( 1014

	Gd-153
	1 ( 1015
	1 ( 1013
	1 ( 1012

	Ge-68*
	7 ( 1014
	7 ( 1012
	7 ( 1011

	I-131*
	2 ( 1014
	2 ( 1012
	2 ( 1011

	Ir-192
	8 ( 1013
	8 ( 1011
	8 ( 1010

	Mo-99*
	3 ( 1014
	3 ( 1012
	3 ( 1011

	Ni-63*
	6 ( 1016
	6 ( 1014
	6 ( 1013

	Pd-103*
	9 ( 1016
	9 ( 1014
	9 ( 1013

	Pm-147
	4 ( 1016
	4 ( 1014
	4 ( 1013

	Po-210*
	6 ( 1013
	6 ( 1011
	6 ( 1010

	Pu-238
	6 ( 1013
	6 ( 1011
	6 ( 1010

	Pu-239a/Be
	6 ( 1013
	6 ( 1011
	6 ( 1010

	Ra-226
	4 ( 1013
	4 ( 1011
	4 ( 1010

	Ru-106 (Rh-106)*
	3 ( 1014
	3 ( 1012
	3 ( 1011

	Se-75
	2 ( 1014
	2 ( 1012
	2 ( 1011

	Sr-90 (Y-90)
	1 ( 1015
	1 ( 1013
	1 ( 1012

	Tc-99m*
	7 ( 1014
	7 ( 1012
	7 ( 1011

	Tl-204*
	2 ( 1016
	2 ( 1014
	2 ( 1013

	Tm-170
	2 ( 1016
	2 ( 1014
	2 ( 1013

	Yb-169
	3 ( 1014
	3 ( 1012
	3 ( 1011


* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3. 
Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost.
Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki lahko pri določenih nenadzorovanih pogojih povzroči hude deterministične učinke. 
Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost). 
Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni upravni organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost. 

Tabela 6:
Količine jedrskih snovi za prevažanje 

	Jedrska snov
	Količina

	osiromašeni uran
	350 kg

	torij
	200 kg

	naravni uran
	100 kg

	nizko obogateni uran
	1 kg

	visoko obogateni uran
	5 g

	plutonij
	5 g


V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.
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