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Na podlagi enajstega odstavka 159. člena in drugega odstavka 162. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) izdajajo ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje in minister za kmetijstvo 

[bookmark: _Toc187551424]
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    o monitoringu radioaktivnosti


[bookmark: _Toc485617793][bookmark: _Toc190504416][bookmark: _Toc190504667]SPLOŠNE DOLOČBE
[bookmark: _Toc485617794]člen
(vsebina)

(1) S tem pravilnikom se v pravni red prenašajo Direktiva Sveta 2013/59/EURATOM z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 13, 17. 1. 2014, str. 1), Priporočilo Komisije 2000/473/EURATOM z dne 8. junija 2000 o uporabi člena 36 Pogodbe Euratom o nadzoru stopnje radioaktivnosti v okolju za namene ocenjevanja izpostavljenosti prebivalstva kot celote (UL L št. 191 z dne 27. 7. 2000, str. 37) in Priporočilo Komisije 2004/2/EURATOM z dne 18. decembra 2003 o standardiziranih podatkih o atmosferskih in tekočinskih radioaktivnih izpustih v okolje iz reaktorjev jedrskih elektrarn in obratov za predelavo med normalnim obratovanjem (UL L št. 2 z dne 6. 1. 2004, str. 36). Ta pravilnik določa zasnovo programa monitoringa radioaktivnosti, način in obseg monitoringa radioaktivnosti v okolju, vrste meritev ter metode vzorčevanja in merjenja radioaktivnosti, kakovost merilne opreme radioaktivnosti, način rednega obveščanja javnosti o rezultatih merjenja radioaktivnosti ter obseg in način priprave in sprejema programov izvajanja monitoringa radioaktivnosti.

(2) Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci monitoringa radioaktivnosti, in potrebne akreditive.

(3) Pravilnik določa zasnovo programa izrednega monitoringa radioaktivnosti v primeru povečane radioaktivne kontaminacije zraka, padavin, pitne vode, vode, tal, živil, krme in posameznih izdelkov ali materialov ter način poročanja in obveščanja javnosti o rezultatih izrednega monitoringa radioaktivnosti 

(4) Pravilnik določa tudi vsebino in pogoje za pridobitev listine, s katero imetnik dokazuje, da živila, krma, posamezni izdelki ter sekundarne kovinske surovine ali odpadki niso radioaktivno kontaminirani ter pogoje za pridobitev pooblastila za izvajalce monitoringa radioaktivnosti.
[bookmark: _2._člen__(zavezanci_za_monitoring_r]
[bookmark: člen2odst2][bookmark: _Toc443292627][bookmark: _Toc443293597][bookmark: _Toc443294500][bookmark: _Toc475541052][bookmark: _Toc443292628][bookmark: _Toc443293598][bookmark: _Toc443294501][bookmark: _Toc475541053][bookmark: _Toc443292629][bookmark: _Toc443293599][bookmark: _Toc443294502][bookmark: _Toc475541054][bookmark: _Toc443292630][bookmark: _Toc443293600][bookmark: _Toc443294503][bookmark: _Toc475541055][bookmark: _Toc443292631][bookmark: _Toc443293601][bookmark: _Toc443294504][bookmark: _Toc475541056][bookmark: _Toc485617795]člen
 (pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. [bookmark: avtoriziranameja]Avtorizirane mejne vrednosti aktivnosti so dovoljene vrednosti aktivnosti radioaktivne snovi v določenem mediju.
2. Bioindikatorji so rastlinski in živalski organizmi, ki v danem okolju koncentrirajo določene vrste kemijskih elementov ali spojin in reagirajo na spremembe koncentracij le-teh v okolju.
3. [bookmark: emisija]Emisija je izpuščanje radioaktivnih snovi v določenem obdobju. Podatki o emisiji, ki se ugotavljajo na mestu izpuščanja, vključujejo podatke o posamičnih aktivnostih, izraženih v becquerelih (v nadaljnjem besedilu: Bq), vseh pomembnih radionuklidov, ki jih izpusti vsebujejo v tem obdobju.
4. [bookmark: ingestija]In-situ spektrometrija gama je hitra, neposredna metoda za oceno kontaminacije tal z gama sevalci (hitra detekcija radionuklidov v okolju). Detektor je usmerjen navzdol, nameščen 1 m nad površino, kar omogoča povprečenje po večji površini.
5. Ingestija je uživanje hrane in pijače.
6. Inhalacija je vdihavanje zraka in drugih snovi.
7. Izredni monitoring radioaktivnosti je monitoring radioaktivnosti okolja, v primerih, ko pride do sproščanja radioaktivnih snovi ob izrednih dogodkih.
8. [bookmark: imisija]Koncentracija aktivnosti v okolju (imisija) so posamične specifične aktivnosti, izražene v Bq/kg, Bq/m3, ipd., vseh ključnih radionuklidov na merilnih mestih, ki jih je povzročila emisija.
9. [bookmark: merilnametoda]Merilna metoda je logično zaporedje generično opisanih operacij, ki se uporabljajo pri merjenju.
10. [bookmark: monitoringradioaktivnostiokolja][bookmark: obratovalnimonitoring][bookmark: izrednimonitoring][bookmark: mrežazazgodnjeobveščanje]Meja detekcije (v nadaljnjem besedilu: MDA) je vrednost, značilna za vsako merilno metodo, in predstavlja najmanjšo pravo vrednost merjene veličine, ki jo je mogoče odkriti z določeno verjetnostjo napake.
11. Mreža za zgodnje obveščanje je sistem merilnikov zunanjega sevanja ali koncentracije radionuklidov v zraku oziroma v zbirnem usedu.
12. [bookmark: negotovostA][bookmark: negotovostB][bookmark: nadzornemeritve]Nadzorne meritve so neodvisne meritve, ki se izvajajo vzporedno s programom rednega obratovalnega monitoringa radioaktivnosti in to neodvisno od meritev, ki jih zagotavlja zavezanec za monitoring radioaktivnosti.
13. Obratovalni monitoring radioaktivnosti je monitoring radioaktivnosti okolja, ki nastaja zaradi emisije radioaktivnih snovi.
14. [bookmark: vrednotenjerezultatov][bookmark: predkoncentriranje]Prehrambena veriga je ekološki sistem, znotraj katerega se pretakajo snovi, ki jih človek uporablja za svojo prehrano.
15. [bookmark: primerjalnameritev]Primerjalna meritev je meritev enakega materiala, ki se izvede v dveh ali več laboratorijih zato, da se ugotovi ujemanje rezultatov in s tem točnost in ponovljivost meritev posameznih laboratorijev.
16. [bookmark: pristojniorgan][bookmark: URSJV][bookmark: URSVS][bookmark: used]Radioaktivni used so radioaktivni delci, ki se iz atmosfere usedajo ali spirajo na površine.
17. [bookmark: sledljivost]Sledljivost je povezava merskega rezultata z referencami, običajno z nacionalnimi ali mednarodnimi standardi skozi nepretrgano verigo primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost.
18. [bookmark: specifičnemetode][bookmark: nespecifičnemetode]Specifične metode so merilne metode za ugotavljanje aktivnosti posameznih radionuklidov, njihove vsebnosti ali koncentracije in se razlikujejo od nespecifičnih merilnih metod, na podlagi katerih se ugotavlja le skupna aktivnost.
19. Standardne metode so merilne metode, ki se izvajajo po ISO SIST standardih.
20. [bookmark: tehnološkopovišananaravnaradioaktivnost][bookmark: vzorec]Vrednotenje rezultatov je ocenjevanje kakovosti, popolnosti in zanesljivosti rezultatov meritev ter njihova interpretacija ali primerjava s sorodnimi rezultati, z namenom, da se ugotovi trende, in ocena njihove ustreznosti za namen, za katerega so bili pridobljeni.
21. [bookmark: trenutnivzorec][bookmark: zbirnivzorec][bookmark: sestavljenivzorec]Vzorec je reprezentativni del zraka, padavin, vode, tal ali drugega materiala, ki se zaradi analize odvzame na merilnem mestu v danem obdobju; vzorci so trenutni, zbirni in sestavljeni. Trenutni vzorec je enkratni odvzem vzorca radioaktivnega materiala ali snovi. Zbirni vzorec je vzorec, ki je odvzet v znanem časovnem intervalu. Sestavljeni vzorec je zmes delnih vzorcev, odvzetih v znanem časovnem intervalu.


[bookmark: _Toc190504417][bookmark: _Toc190504668][bookmark: _Toc485617796]ZASNOVA PROGRAMA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU
[bookmark: _Toc485617797]člen
 (zasnova programa monitoringa radioaktivnosti v okolju)

(1) Monitoring radioaktivnosti v okolju je treba izvajati tako, da so upoštevani vsi pomembni načini izpostavljenosti prebivalstva ionizirajočim sevanjem, ki nastaja zaradi zunanjega sevanja, inhalacije in ingestije.

(2) Z monitoringom radioaktivnosti v okolju je treba nadzorovati vse pomembne prenosne poti razširjanja radioaktivnosti do človeka.

(3) Z monitoringom radioaktivnosti v okolju je treba ugotoviti radionuklide, ki pomembno prispevajo k dozi, in zagotoviti merjenje njihovih koncentracij.

(4) Z meritvami v okviru monitoringa radioaktivnosti v okolju je treba zaznati ravni radioaktivne kontaminacije, ki so merljive z uporabo standardnih merilnih metod. Merjenje radioaktivnosti je treba izvajati tako, da je omogočeno spremljanje časovnih sprememb radioaktivne kontaminacije okolja in zunanjega sevanja.

(5) Z monitoringom radioaktivnosti v okolju je treba zagotoviti tudi merjenje ali zbiranje drugih podatkov, ki so potrebni za interpretacijo rezultatov meritev radioaktivnosti in oceno doz, kot so na primer podatki o količini padavin, pretokih rek, količini izčrpane vode iz črpališč za oskrbo prebivalcev s pitno vodo in drugi meteorološki podatki.

(6) Rezultati monitoringa radioaktivnosti v okolju morajo biti ovrednoteni in pripravljeni tako, da se lahko uporabijo za izdelavo ocene obremenjenosti prebivalstva zaradi radioaktivnosti okolja, za izračun trendov izpostavljenosti prebivalstva zaradi radioaktivnosti okolja in za odločanje o zgodnjem ukrepanju v primeru nenadnega povečanja radioaktivnosti okolja.[footnoteRef:1] [1:  BSS Art. 66 Estimation of doses to the members of the public:
1.  Member States shall ensure that arrangements are made for the estimation of doses to members of the public from authorised practices. The extent of such arrangements shall be proportionate to the exposure risk involved.] 

[bookmark: _Toc485617798]člen
 (vrste meritev)

(1) Meritve radioaktivnosti vzorcev se izvajajo s specifičnimi metodami.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljena uporaba nespecifičnih merilnih metod in nizkoločljive spektrometrije gama, če gre za meritve med izvajanjem zaščitnih ukrepov pri izrednem dogodku ali če je radionuklidska sestava kontaminacije znana in se ne spreminja s časom.

(3) Posamezne vrste meritev se lahko izvajajo z avtomatskimi merilniki neposredno na kraju in v času vzorčenja, kot na primer merjenje zunanjega sevanja ali koncentracije radionuklidov v zraku ali v zbirnem usedu.


[bookmark: _Toc485617799]člen
 (metode vzorčenja in merjenja radioaktivnosti)

(1) Vzorčenje in priprava vzorcev morata biti izvedena tako, da so izgube radionuklidov med vzorčenjem in pripravo vzorcev na meritev ocenjene in čim manjše.

(2) Priprava in meritev trenutnih in zbirnih vzorcev se morata izvesti v čim krajšem času po vzorčenju, da se lahko ugotavlja prisotnost kratkoživih radionuklidov in se omogoči takojšnje ukrepanje v primeru povečanja radioaktivnosti.

(3) Pri sestavljenih vzorcih se mora izvesti priprava delnih vzorcev neposredno po končanem vzorčenju, meritev pa neposredno po pripravi zadnjega delnega vzorca.

(4) Pri periodičnem vzorčenju mora biti merski rezultat znan najkasneje do konca naslednjega obdobja vzorčenja. 

(5) V primeru izrednega monitoringa radioaktivnosti je obdobje vzorčenja pri zbirnih in sestavljenih vzorcih krajše od obdobja vzorčenja monitoringa radioaktivnosti okolja in prilagojeno danim razmeram. Pri tem morajo biti zagotovljene MDA za izredni monitoring iz priloge 1, ki je sestani del tega pravilnika.

(6) Meritve se morajo opravljati z umerjeno in vzdrževano opremo in jih je treba izvajati tako, da so njihovi rezultati sledljivi z mednarodno priznanim etalonom, pri vsakem rezultatu meritve pa mora biti podana njegova merilna negotovost.

[bookmark: _Toc475541064][bookmark: _Toc485617800][bookmark: _Ref443483446][bookmark: _Ref475452500]člen
(merjenje zunanjega sevanja, radioaktivne kontaminacije zraka, vode, tal, živil, kmetijskih proizvodov, hrane in krme)

(1) Zunanje sevanje se mora meriti z merilniki za neprekinjeno merjenje hitrosti doze v zraku in z luminiscenčnimi dozimetri z vzbujanjem tako, da so merilniki postavljeni na višini 1 m od tal, pri čemer morajo biti merilniki hitrosti doze za neprekinjeno merjenje priključeni na sistem za elektronski način posredovanja podatkov, podatki o izmerjenih hitrostih doz pa se morajo sprotno spremljati in vključevati v mrežo zgodnjega obveščanja o povečani radioaktivnosti. 
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost upravlja in vzdržuje mrežo zgodnjega obveščanja, elektronsko zbira rezultate teh meritev ter skrbi za njihovo kakovost. 
(3) Kontaminacija na prostem se mora ocenjevati na podlagi meritev hitrosti doze sevanja gama na višini 1 m od tal, z neposrednimi gama spektrometričnimi meritvami na prostem in z laboratorijskimi meritvami vzorcev zemlje.
(4) Kontaminacija aerosolov v zraku se mora meriti s trajnim vzorčenjem s črpanjem zraka skozi aerosolne filtre in z merjenjem zbirnih vzorcev, oz. s avtomatskimi vzorčevalno-merilnimi sklopi, ki sprotno pošiljajo rezultate v mrežo zgodnjega obveščanja.
(5) Koncentracija 222Rn v zraku se mora določati po metodi detekcije jedrskih sledi, po metodi spektrometrije alfa oziroma z meritvami aktivnosti adsorbiranega 222Rn na aktivnem oglju in z drugimi standardnimi metodami. Koncentracije radonovih kratkoživih razpadnih produktov se mora določati z neprekinjenim intervalnim črpanjem zraka skozi filter in sprotnim merjenjem aktivnosti po metodi spektrometrije alfa oziroma z drugo standardno metodo.
(6) Vzorci tekočih padavin pri monitoringu radioaktivnosti v okolju in obratovalnem monitoringu radioaktivnosti se morajo zbirati neprekinjeno 1 mesec na višini 1 m od tal z vzorčevalnikom, ki ima površino najmanj 0,25 m2.
(7) Suhi used se vzorči s trajnim zbiranjem na vazelinskih ploščah, postavljenih na višini, ki  zagotavlja nemoteno zbiranje useda. Uporablja se lahko tudi metoda in-situ spektrometrija gama.
(8) Radioaktivnost površinskih vod se meri v zbirnih vzorcih, razen za kratkožive radionuklide, za katere je primernejše odvzemanje trenutnih vzorcev. V površinskih vodah je treba ugotavljati koncentracijo tritija s predkoncentracijo in meritvijo s tekočinskim scintilacijskim oziroma s proporcionalnim števcem. 
(9) V pitni vodi se določa koncentracija tritija s predkoncentracijo in s tekočinskim scintilacijskim oziroma proporcionalnim števcem, koncentracija 90Sr pa s kemijsko ločitvijo stroncija in meritvijo celotne aktivnosti beta. Koncentracija sevalcev alfa se določa s spektrometrijo alfa oziroma s tekočinskim scintilacijskim števcem. 
(10) Tla se morajo vzorčiti na lokacijah, kjer je zemljišče ravno, negnojeno in neobdelano, zaradi reprezentativnosti vzorčenja pa se morajo odvzeti najmanj trije stolpci tal, iz katerih se pripravijo najmanj trije vzorci iz različnih globin vzorčenja zaradi ugotavljanja globinskega profila koncentracij radionuklidov. Pri pripravi vzorcev se morajo izločiti korenine in kamni. Koncentracije sevalcev gama se morajo meriti s spektrometrijo gama, koncentracija 90Sr pa s kemijsko separacijo stroncija in meritvijo celotne aktivnosti beta. Iz izmerjenih koncentracij se izračuna radioaktivni used. 
(11) Pri izbiri vzorcev živil se morajo upoštevati značilne prehrambene navade. Vzorci mleka se morajo jemati v mlekarnah ali neposredno pri proizvajalcih, vzorci drugih hranil pa v velikih nakupovalnih centrih, tržnicah ali neposredno pri proizvajalcih. 
(12) Vsebnost sevalcev gama v vzorcih kmetijskih proizvodov se meri s spektrometrijo gama, vsebnost 90Sr pa s kemijsko separacijo stroncija in meritvijo celotne aktivnosti beta. 
(13) Vzorci celovitih obrokov hrane, kot je predjed, juha, glavna jed, solata ali sladica, se jemljejo v večjih gostinskih obratih, v velikih nakupovalnih centrih in trgovskih središčih. Vsebnost sevalcev gama v vzorcih celovitih obrokov hrane se meri s spektrometrijo gama, vsebnost 90Sr pa s kemijsko separacijo stroncija in meritvijo celotne aktivnosti beta. 
(14) Vzorci krme obsegajo meritve zelene krme, krmnih mešanic in koncentratov. Vzorci zelene krme se odvzemajo predvsem na območjih, kjer se določa tudi radioaktivna kontaminacija mleka. Vsebnost sevalcev gama v vzorcih krme se meri s spektrometrijo gama, vsebnost 90Sr pa s kemijsko separacijo stroncija in meritvijo celotne aktivnosti beta.
(15) Kontaminacija bioindikatorjev se meri, če je prisotnost radionuklidov v okolju premajhna, da bi bila merljiva v običajnih vzorcih. Masa pripravljenega vzorca bioindikatorja mora biti najmanj 20 g, pri čemer pa morajo biti pogoji merjenja kontaminacije taki, da zagotavljajo najmanjše meje detekcije, ki so določene s tem pravilnikom za živila.
(16) Za meritve predmetov splošne rabe, gradbenega materiala in druge meritve, ki izvajajo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji na podlagi pooblastila po zakonu, ki ureja varstvo pred sevanji, je potrebno zagotoviti, da je meja detekcije posamezne metode manjša od 1/30 mejnih vrednosti radioaktivne kontaminacije iz predpisa, ki ureja mejne doze in radioaktivno kontaminacijo.
(17) [bookmark: člen7odst2]Meje detekcije za posamezne meritve iz tega člena so podane v prilogi 1 tega pravilnika.

[bookmark: _Toc475541067][bookmark: _Toc475541068][bookmark: _Toc475541069][bookmark: _Toc485617801]člen
 (zagotavljanje kakovosti pri vrednotenju rezultatov meritev in oceni doz)

(1) Zavezanci za monitoring radioaktivnosti okolja, za obratovalni monitoring radioaktivnosti in za izredni monitoring radioaktivnosti morajo imeti vpeljan sistem za vodenje kakovosti pri naročanju meritev in vrednotenju njihovih rezultatov.
(2) Nadzor nad zagotavljanjem kakovosti meritev, vrednotenja njihovih rezultatov ter ocenjevanja doz izvaja pristojni upravni organ s preverjanjem metodologije vrednotenja rezultatov meritev, preverjanjem uporabljenih podatkov in modelov pri ocenjevanju doz in preverjanjem razpoložljivosti dokumentacije, na podlagi katere se opravlja vrednotenje rezultatov meritev in ocenjevanje doz.


[bookmark: _Toc485367954][bookmark: _Toc485390204][bookmark: _Toc485390613][bookmark: _Toc190504418][bookmark: _Toc190504669][bookmark: _Toc485617802][bookmark: _GoBack]POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU
[bookmark: _Toc475541072][bookmark: _Toc475541073][bookmark: člen11odst1][bookmark: _Toc475541074][bookmark: _Toc475541075][bookmark: _Toc475541076][bookmark: _Toc475541077][bookmark: _Toc475541078][bookmark: _Toc475541079][bookmark: _Toc475541080][bookmark: _12._člen__(pogoji_za_pridobitev_poo][bookmark: _Ref443294051][bookmark: _Toc485617803]člen
 (pogoji za pridobitev pooblastila)

(1) Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti, razen izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, mora za pridobitev pooblastila navesti vrsto, področje in obseg izvajanja monitoringa radioaktivnosti ter predložiti dokazila:
1. s podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji;
2. da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje preskušanja po standardu SIST ISO/IEC 17025 za tiste meritve, za katere prosi za pooblastilo;
3. da razpolaga z merilno opremo, ki ustreza zahtevam, določenim s tem pravilnikom za vrste meritev, za katere prosi za pooblastilo;
4. [bookmark: člen12odst1tč5]da zagotavlja zmogljivost merilne opreme, ki vsaj za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega prosi za pooblastilo;
5. da razpolaga z opremo, potrebno za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti, predpisano v 35. členu tega pravilnika;
6. da izvaja program primerjalnih meritev in sodeluje v mednarodnih interkomparacijskih meritvah.

(2) V izjemnih primerih, ko gre za posebno merilno metodo, za katero ni pooblaščenega izvajalca, ki bi imel za to metodo ustrezno akreditacijo, za pridobitev pooblastila ni treba imeti akreditacije. V takem primeru morajo biti meritve opravljene v okviru sistema vodenja zavezanca, ki ga potrdi organ, pristojen za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV) v postopku izdaje pooblastila.
(3) URSJV, ki upravlja mrežo za zgodnje obveščanje, ne potrebuje pooblastila za izvajanje monitoringa radioaktivnosti.

[bookmark: _13._člen__(pogoji_za_pridobitev_poo][bookmark: _Ref443294057][bookmark: _Ref475540047][bookmark: _Toc485617804]člen
 (pogoji za pridobitev pooblastila za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin)

(1) Fizična ali pravna oseba, ki želi dobiti pooblastilo za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin mora podati vlogo, ki vsebuje podatke o nazivu, naslovu in registraciji gospodarske družbe, zavoda ali samostojnega podjetnika posameznika, ki prosi za pooblastilo, in navedbo o programu izvajanja meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, za katerega prosilec želi pooblastilo.

(2) Program meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin mora vsebovati:
1. opis opreme, ki jo bo uporabljala pri meritvah,
2. program usposabljanja delavcev, ki bodo opravljali meritve,
3. seznam delavcev, ki bodo izvajali meritve in dokazila o opravljenem usposabljanju,
4. obliko poročila o opravljeni meritvi in
5. pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke.

(3) Program meritev iz prejšnjega odstavka mora zagotavljati, da izvajalec meritev zazna hitrost doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20 % višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja, uporabljeni instrument pa mora imeti pri ozadju 0,1 mikroSv/h takšno občutljivost, da zaznava v energijskem območju od 50 keV do 1,3 MeV najmanj 100 sunkov na sekundo.

(4) Programu meritev mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
[bookmark: _Ref475540002][bookmark: _Toc485617805]člen
 (izdaja in odvzem pooblastila)

(1) Pooblastilo za izvajalce meritev radioaktivnosti iz 8. oziroma 9. člena tega pravilnika URSJV izda za največ pet let.
(2) URSJV lahko pooblaščenemu izvajalcu monitoringa radioaktivnosti oziroma izvajalcu meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin odvzame pooblastilo pred iztekom njegove veljavnosti na predlog inšpektorja, pristojnega za jedrsko varnost, če ne izpolnjuje več pogojev iz 8. oziroma 9. člena tega pravilnika.
[bookmark: _Toc485617806]člen
 (seznam pooblaščenih izvajalcev)

(1) Za potrebe izvajanja monitoringa radioaktivnosti v okolju URSJV vodi seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa radioaktivnosti in pooblaščenih izvajalcev meritev o preverjanju radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin. URSJV mora objaviti seznam na svoji spletni strani.

(2) Seznam pooblaščenih izvajalcev iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in sedež izvajalca,
2. o vrsti, področju in obsegu izvajanja monitoringa radioaktivnosti, za katero ima pooblastilo in
3. o veljavnosti pooblastila.
[bookmark: _Toc485617807]člen
 (druge obveznosti izvajalcev monitoringa radioaktivnosti v okolju)

(1) Če izvajalec monitoringa radioaktivnosti ugotovi radioaktivno kontaminacijo v preiskovanih vzorcih, ki presega merila iz 17. člena tega pravilnika, mora o tem takoj poročati zavezancu in pristojnemu upravnemu organu.

(2) Če v državi pride do povečane radioaktivne kontaminacije ali se ta pričakuje, mora zavezanec za monitoring radioaktivnosti okolja zagotoviti povečan obseg meritev z namenom ugotavljanja stopnje kontaminacije, v skladu s programom, podanim v prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Dodatne meritve iz prejšnjega odstavka plača zavezanec.

(4) Izvajalec monitoringa radioaktivnosti mora takoj poročati pristojnemu upravnemu organu tudi o rezultatih meritev kontaminacije, če zazna novo prisotne radionuklide, ki v programu monitoringa radioaktivnosti v okolju niso bili predvideni, če zazna bistveno povečanje koncentracije radionuklidov v primerjavi s preteklimi meritvami oziroma o podobnih nenavadnih rezultatih.

(5) Pri neprekinjenem merjenju hitrosti doze zunanjega sevanja mora izvajalec monitoringa radioaktivnosti nuditi pristojnemu upravnemu organu ali zavezancu za obratovalni ali izredni monitoring radioaktivnosti, ki mu je monitoring radioaktivnosti naročil, možnost sprotnega spremljanja rezultatov meritev.

(6) Izvajalec monitoringa radioaktivnosti v okolju mora zagotoviti zapise o meritvah v elektronski obliki, ki jo določi pristojni upravni organ v skladu s prilogo 9, ki je sestavni del tega pravilnika in mora hkrati imeti vzpostavljeno svojo lastno evidenco meritev. 



[bookmark: _Toc190504419][bookmark: _Toc190504670][bookmark: _Ref443546907][bookmark: _Toc485617808] MONITORING RADIOAKTIVNOSTI OKOLJA
[bookmark: _18._člen__(namen_in_vsebina_monitor][bookmark: _Toc485617809]člen
 (namen in vsebina monitoringa radioaktivnosti okolja)

(1) Namen monitoringa radioaktivnosti okolja je ocena doz za prebivalstvo zaradi globalnega in lokalnega onesnaženja zaradi uporabe virov ionizirajočih sevanj ter naravne radioaktivnosti ali tehnološko povišane naravne radioaktivnosti. [footnoteRef:2] [2:  BSS Article 66 Estimation of doses to the members of the public: 1. Member States shall ensure that arrangements are made for the estimation of doses to members of the public from authorised practices. The extent of such arrangements shall be proportionate to the exposure risk involved.] 

(2) V primeru nenadnega povečanja radioaktivnosti monitoring radioaktivnosti okolja zagotavlja podatke za pravočasno izvajanje zaščitnih ukrepov.
[bookmark: _Toc485617810]člen
 (način in obseg izvajanja monitoringa radioaktivnosti okolja)

(1) V okviru monitoringa radioaktivnosti okolja se meri zunanje sevanje nad zemljiščem, koncentracije radionuklidov v vzorcih iz okolja, pitni vodi, živilih in krmi.[footnoteRef:3] [3: BSS Article 66 3c (ii) …assessment of the intake of radionuclides, indicating the nature of the radionuclides and, where necessary, their physical and chemical states, and determination of the activity concentrations of these radionuclides in food and drinking water or other relevant environmental media;] 


(2) Monitoring radioaktivnosti okolja obsega merjenje doze in hitrosti doz nad tlemi ter merjenje radioaktivnosti:
1. aerosolov v zraku,
2. tal,
3. padavin in suhega radioaktivnega useda,
4. površinskih vod in sedimentov,
5. pitne vode iz vodovodov, vodnjakov ali kapnic,
6. živil oziroma obrokov pripravljene hrane,
7. krme,
8. bioindikatorjev in posameznih izdelkov, kjer je to smiselno.

(3) Podrobneje je zasnova monitoringa radioaktivnosti okolja vključno s prostorsko in časovno porazdelitvijo vzorčenja in meritev ter z vrstami radionuklidov, ki jih je treba spremljati, je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) V okviru monitoringa radioaktivnosti okolja je treba zagotoviti, da se vzorčenje izvaja z zadostno pogostostjo[footnoteRef:4] na mreži lokacij, ki omogoča oceno sevalne obremenjenosti prebivalstva in okolja na območju Republike Slovenije. [4:  BSS Article 66 3(b) … decide on a reasonable frequency of monitoring of the relevant parameters as determined in point (a);] 

[bookmark: _Ref443486265][bookmark: _Toc485617811]člen
 (priprava in sprejem letnega programa)
(1) Letni program monitoringa radioaktivnosti okolja pripravijo na podlagi zasnove programa v prilogi 2 tega pravilnika:
· URSJV za meritve hitrosti doze oziroma doze zunanjega sevanja, radioaktivnosti za zrak, vode in tla ter posamezne izdelke, 
· organ pristojen za varstvo pred sevanji (v nadaljnjem besedilu: URSVS) za meritve živil in pitne vode, in
· ministrstvo, pristojno za kmetijstvo za meritve radioaktivnosti krme.

(2) Letni program monitoringa radioaktivnosti okolja iz prejšnjega odstavka je treba pripraviti vsako leto najpozneje do 30. novembra za prihodnje leto.

(3) Pri pripravi letnega programa monitoringa radioaktivnosti okolja je treba zagotoviti, da se upoštevajo spremembe v okolju in nova spoznanja o vplivu radioaktivnosti na človeka ali okolje.

[bookmark: člen20odst4]
[bookmark: _Ref443485085][bookmark: _Toc485617812]člen
 (poročanje o izvedbi letnega programa)
(1) Izvajalec monitoringa radioaktivnosti okolja mora poročati pristojnim upravnim organom z letnim poročilom o izvedbi programa monitoringa radioaktivnosti okolja najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

(2) Letno poročilo o izvedbi programa monitoringa radioaktivnosti okolja vsebuje:[footnoteRef:5] [5:  BSS Art. 66. 3 (d) require records to be kept and be made available on request to all stakeholders relating to measurements of external exposure and contamination, estimates of intakes of radionuclides, and the results of the assessment of the doses received by the representative person.] 

1. tabelarni prikaz predpisanega programa meritev,
2. navedbo uporabljene metodologije vzorčenja, priprave vzorcev in meritev,
3. rezultate meritev in njihovo merilno negotovost,
4. geografske koordinate vzorčevalnih oziroma merilnih mest,
5. ovrednotenje rezultatov meritev z opisom metodologije,
6. rezultate primerjalnih meritev izvajalcev monitoringa radioaktivnosti in
7. oceno doz.

(3) Ob rezultatih meritev morajo biti v letnem poročilu navedeni še podatki o vzorčenju, pripravi vzorcev in pomožnih veličinah za ovrednotenje rezultatov.

(4) V letnem poročilu morajo biti pri rezultatih meritev s spektrometrijskimi metodami navedene tudi specifične aktivnosti vseh registriranih radionuklidov.

(5) K letnemu poročilu mora biti priložena tudi zbirka zapisov o meritvah radioaktivnosti v elektronski obliki, v skladu s prilogo 9 tega pravilnika.

(6) Izvajalec monitoringa radioaktivnosti okolja mora v letnem poročilu navesti tudi predlog za spremenjen obseg monitoringa radioaktivnosti v bodoče, če ima za tako spremembo razloge. 

[bookmark: _Toc485295147][bookmark: _Toc485296185][bookmark: _Toc485367967][bookmark: _Toc485390217][bookmark: _Toc485390626][bookmark: _Ref443486458][bookmark: _Toc485617813]člen
 (merila za izredno obveščanje)

V času izvajanja monitoringa radioaktivnosti okolja mora izvajalec monitoringa radioaktivnosti sprotno obvestiti pristojni upravni organ, če rezultati meritev radioaktivnosti presegajo pri dveh zaporednih meritvah za posamezni radionuklid v isti vrsti vzorca:
1. dvakratno vrednost letnega povprečja, izmerjenega v preteklih letih, ali
2. mejo detekcije, če za ta radionuklid ta meja v prejšnjih letih ni bila presežena. [footnoteRef:6] [6: ] 

[bookmark: _Toc485617814]člen
 (način shranjevanja zapisov)

(1) Zapise o rezultatih monitoringa radioaktivnosti okolja shranjujejo zavezanci monitoringa radioaktivnosti in izvajalci monitoringa radioaktivnosti.

(2) Zapisi iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati:
1. podatke o vzorčenju in pripravi vzorcev,
2. geografske koordinate vzorčevalnih oziroma merilnih mest,
3. pogoje merjenja (čas merjenja, geometrija vzorca ipd.),
4. podatke o parametrih, ki so uporabljeni v analizi, in o vmesnih rezultatih,
5. rezultate meritev in njihovo merilno negotovost.

(3) Zapisi iz prvega odstavka tega člena morajo biti urejeni tako, da jih je mogoče uporabiti za analizo trendov radioaktivnosti okolja in druge analize.

(4) Zapise iz prvega odstavka tega člena morajo zavezanci za monitoring radioaktivnosti shranjevati trajno, izvajalci monitoringa radioaktivnosti pa za obdobje petih let po opravljeni meritvi. [footnoteRef:7] [7:  BSS Art. 66. 3 (d) require records to be kept and be made available on request to all stakeholders relating to measurements of external exposure and contamination, estimates of intakes of radionuclides, and the results of the assessment of the doses received by the representative person.] 



[bookmark: _Toc190504420][bookmark: _Toc190504671][bookmark: _Toc485617815]OBRATOVALNI MONITORING
[bookmark: _24._člen__(namen_in_obseg_izvajanja][bookmark: _Toc485617816]člen
 (namen in obseg izvajanja obratovalnega monitoringa radioaktivnosti)

(1) Z izvajanjem obratovalnega monitoringa radioaktivnosti upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta ter objekta, ki sme izpuščati v okolje radioaktivne snovi (v nadaljevanju besedila: drugi objekt), dokazuje, da aktivnosti izpustov pri normalnem obratovanju ne presegajo avtoriziranih mejnih vrednosti aktivnosti in mejnih vrednosti, določenih s predpisi, da obratovanje objektov ne povzroča izpostavitve sevanju prebivalstva nad doznimi ogradami in drugimi mejami, določenimi s predpisi, in da so izpolnjene druge zahteve pristojnih upravnih organov glede radiološkega vpliva objekta na prebivalstvo in okolje.[footnoteRef:8] [8:  To bi lahko delno rešilo BSS Art 66 (2) Member States shall ensure the identification of practices for which an assessment of doses to members of the public shall be carried out. Member States shall specify those practices for which this assessment needs to be carried out in a realistic way and those for which a screening assessment is sufficient.] 


(2) Izvajalec obratovalnega monitoringa radioaktivnosti mora o odstopanju rezultatov meritev od doznih ograd in mejnih vrednosti, določenih v predpisih in obratovalnem dovoljenju ali v dovoljenju za izvajanje sevalne dejavnosti, zagotoviti takojšnje obveščanje zavezanca za obratovalni monitoring radioaktivnosti in URSJV, če gre za objekt v zdravstvu ali veterini, pa tudi URSVS.

(3) Obseg obratovalnega monitoringa radioaktivnosti mora biti sorazmeren z značilnostmi vira, pričakovanimi izpusti radioaktivnih snovi in sestavo radionuklidov v izpustih, upoštevajoč njihovo pomembnost pri različnih poteh izpostavljenosti.[footnoteRef:9] [9: BSS Article 66
Estimation of doses to the members of the public
1.  …  The extent of such arrangements shall be proportionate to the exposure risk involved.] 


(4) Obratovalni monitoring radioaktivnosti se izvaja z nadzorom samega vira, ki obsega meritve izpustov radioaktivnih snovi (emisij) v zrak in vode ter meritve zunanjega sevanja iz objekta in z meritvami v okolju (imisije), ki obsegajo zunanje sevanje in vsebnost radionuklidov v zraku, padavinah, radioaktivnem usedu, površinskih vodah, zemlji, sedimentih, bioindikatorjih, pitni vodi, živilih in krmi.[footnoteRef:10] [10: BSS Article 67 (1) Member States shall require the undertaking responsible for practices where a discharge authorisation is granted to monitor appropriately or where appropriate evaluate the radioactive airborne or liquid discharges into the environment in normal operation and to report the results to the competent authority.] 


(5) Obratovalni monitoring radioaktivnosti obsega meritve radioaktivnosti, zbiranje radioloških in drugih podatkov ter izračune razširjanja radioaktivnih snovi v okolje z uporabo modelov razširjanja radioaktivnih snovi.
[bookmark: _Toc485617817]člen
 (način izvajanja obratovalnega monitoringa radioaktivnosti)

(1) Izpuste iz samega objekta in ravni sevanja v okolju se ugotavlja z: [footnoteRef:11] [11: BSS Article 67 (1) Member States shall require the undertaking responsible for practices where a discharge authorisation is granted to monitor appropriately or where appropriate evaluate the radioactive airborne or liquid discharges into the environment in normal operation and to report the results to the competent authority.] 

1. neprekinjenim merjenjem emisij,
2. neprekinjenim vzorčenjem in laboratorijskimi meritvami vzorcev,
3. občasnim vzorčenjem in laboratorijskimi meritvami vzorcev,
4. oceno emisije radioaktivnih snovi (npr. z administrativnimi postopki) in z občasnimi meritvami radioaktivnosti teh izpustov,
5. dodatnim občasnim preverjanjem radiološkega stanja v okolju na mestih in na načine, ki omogočijo preverjanje podatkov o emisiji radioaktivnih snovi.

(2) Izbira načina merjenja radioaktivnosti iz prejšnjega odstavka je odvisna od značilnosti in količine izpuščenih radionuklidov, pričakovanih časovnih sprememb izpustov radioaktivnih snovi in verjetnosti nastanka nepredvidenih izpustov radioaktivnih snovi, ki zahtevajo takojšnje odkritje. 

(3) Meritve in vzorčenje radioaktivnosti v okolju morajo potekati na mestih, kjer je pričakovati največji vpliv sevalnega, jedrskega objekta ali drugega objekta, to je v smeri prevladujoče smeri vetra za atmosferske izpuste in v smeri vodnega toka pri izpustih v površinske vode. Večina meritev se mora izvajati na istih mestih v daljših obdobjih, da se tako omogoči spremljanje trendov.

(4) V merjenje radioaktivnosti morajo biti vključena dodatna merilna in vzorčevalna mesta, ki so v nasprotni smeri prevladujočega vetra in v nasprotni smeri vodnega toka tako, da je možno ocenjevati radiološke razmere ozadja, ter bližnja večja naselja.

(5) Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici sevalnega, jedrskega ali drugega objekta lahko izvaja samo organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje iz 8. člena tega pravilnika in je neodvisna od zavezanca za obratovalni monitoring, zavezanec pa lahko sam izvaja meritve emisije radioaktivnih snovi.
[bookmark: _26._člen__(predobratovalni_in_poobr][bookmark: _Toc485617818]člen
 (predobratovalni in poobratovalni monitoring radioaktivnosti ter dolgoročni nadzor)

(1) Izvajanje predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti odobri URSJV kot del varnostnega poročila v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja z namenom, da se ugotovi začetno stanje radioaktivnosti. 

(2) Obseg in trajanje predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti morata biti sorazmerna s pričakovanim vplivom sevalnega ali jedrskega objekta na okolje. 

(3) V okviru izvajanja predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti je treba zbirati tudi pomožne podatke o geoloških, hidroloških, meteoroloških in ekoloških pogojih, živilih in krmi, vegetaciji, rejnih živalih, rabi zemljišča in prehrambnih navadah prebivalstva.

(4) Izvajanje poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti odobri URSJV v dovoljenju za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta. Program poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti pripravi upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta kot del varnostnega poročila za razgradnjo objekta.

(5) Obseg in trajanje poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti se določi glede na pričakovani vpliv na okolje v okolici sevalnega ali jedrskega objekta med prenehanjem obratovanja in koncem razgradnje. 

(6) Izvajanje dolgoročnega nadzora radioaktivnosti odobri URSJV v dovoljenju za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta z namenom spremljanja stanja in zagotavljanja dolgoročne stabilnosti objekta. Program dolgoročnega nadzora radioaktivnosti pripravi upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta kot del varnostnega poročila za razgradnjo objekta.

(7) Obseg dolgoročnega nadzora radioaktivnosti se določi glede na pričakovani vpliv na okolje v okolici objekta državne infrastrukture po koncu razgradnje in mora zagotavljati oceno morebitnih vplivov na okolje. 
[bookmark: _Toc485367974][bookmark: _Toc485390224][bookmark: _Toc485390633][bookmark: _Toc485367975][bookmark: _Toc485390225][bookmark: _Toc485390634][bookmark: _Toc485367976][bookmark: _Toc485390226][bookmark: _Toc485390635][bookmark: _27._člen__(program_obratovalnega_mo][bookmark: _Ref443555925][bookmark: _Toc485617819]člen
 (program obratovalnega, predobratovalnega in poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti ter dolgoročnega nadzora)

(1) V programu obratovalnega ali poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti je treba določiti naslednje elemente:
1. vrste izpustov, kot so atmosferski in tekočinski, [footnoteRef:12] [12:  Article 67 (1) Member States shall require the undertaking responsible for practices where a discharge authorisation is granted to monitor appropriately or where appropriate evaluate the radioactive airborne or liquid discharges into the environment in normal operation and to report the results to the competent authority.] 

2. glavne prenosne poti in značilne referenčne osebe,
3. radionuklide, ki najpomembneje prispevajo k izpostavljenosti,
4. spremljanje drugih potrebnih podatkov, kot so geološki, hidrološki, meteorološki in ekološki pogoji o živilih in krmi, vegetaciji, rejnih živalih, rabi zemljišča in podatkih o prehrambenih in drugih navadah prebivalstva.

(2) Priprava programa monitoringa radioaktivnosti mora potekati po naslednjem vrstnem redu:
1. določitev objektov ter mest izpustov radioaktivnih snovi in ocena količine izpuščenih radioaktivnih snovi,
2. določitev prenosa v okolje preko ozračja, vode, kot zunanje sevanje ali na drug način,
3. določitev poti izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju kot je izpostavljenost zaradi zunanjega sevanja, inhalacije ali ingestije,
4. opredelitev in ocena izpostavljenosti referenčne osebe in primerjava z doznimi ogradami,
5. izdelava programa meritev emisije radioaktivnih snovi in radioaktivnosti okolja ter zbiranja drugih podatkov za oceno radioaktivnosti okolja in
6. izdelava programa za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti.

(3) Program obratovalnega monitoringa radioaktivnosti pripravi upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta kot del varnostnega poročila objekta, ki ga URSJV potrdi ob izdaji soglasja za začetek poskusnega obratovanje objekta in obratovalnega dovoljenja.

(4) Program obratovalnega monitoringa radioaktivnosti za drugi objekt potrdi pristojni upravni organ v dovoljenju za izvajanje sevalne dejavnosti ali uporabo vira sevanja.

(5) Zavezanec za obratovalni monitoring mora periodično, najmanj pa vsakih pet let, pregledati program obratovalnega monitoringa radioaktivnosti sevalnega ali jedrskega objekta in morebitne spremembe obravnavati po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.[footnoteRef:13] [13:  BSS Art. 65: Operational protection of members of the public
1.  Member States shall ensure that the operational protection of members of the public in normal circumstances from practices subject to licensing shall include, for relevant facilities, the following:
…
(c) examination and approval of plans for the discharge of radioactive effluents;] 


(6) Pri pregledu programa obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka mora zavezanec za obratovalni monitoring upoštevati spremembe načina obratovanja objekta, če ima sprememba vpliv na radioaktivne izpuste in spremembe, ki v okolju lahko pomembno vplivajo na prenos radioaktivnih snovi in poti izpostavljenosti ter ugotovitve iz poročil o izvedbi obratovalnega monitoringa radioaktivnosti.

(7) V programu predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti ter v programu dolgoročnega nadzora se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.

[bookmark: _Toc485295155][bookmark: _Toc485296193][bookmark: _Toc485367978][bookmark: _Toc485390228][bookmark: _Toc485390637][bookmark: _Toc485295156][bookmark: _Toc485296194][bookmark: _Toc485367979][bookmark: _Toc485390229][bookmark: _Toc485390638][bookmark: _Toc485295157][bookmark: _Toc485296195][bookmark: _Toc485367980][bookmark: _Toc485390230][bookmark: _Toc485390639][bookmark: _Toc485617820]člen
 (prenosne poti)

(1) Zavezanec za obratovalni monitoring mora zagotoviti, da se v programu predobratovalnega, obratovalnega in poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti ovrednotijo glavne prenosne poti za obsevanje prebivalstva in posameznikov zaradi:
1. neposrednega zunanjega sevanja iz objekta, izpostavljenosti zunanjemu sevanju radioaktivnega oblaka ali vode, sevanju zaradi usedlih radionuklidov, kot so radioaktivna tla, radioaktivni sediment površinskih voda ali druge radioaktivne površine in izpostavljenosti zaradi kontaminacije kože,
2. notranjega obsevanja po inhalaciji radionuklidov iz oblaka, uživanju kontaminirane hrane in pijače ter inhalaciji radionuklidov zaradi razpihovanja delcev s površin.

(2) Pomembnost posameznih prenosnih poti se določi na podlagi:
1. radioloških lastnosti izpuščenih snovi, kot so sevalci alfa, beta, gama, razpolovni čas, radiotoksičnost,
2. fizikalnih in kemijskih lastnosti izpuščenih snovi,
3. mehanizmov razširjanja, kot so višina izpusta in meteorološki pogoji, in značilnosti okolja, kot so topografija, klima, raba zemljišča ali vrsta kmetijskih proizvodov in
4. krajevne porazdelitve prebivalstva, njegove starostne sestave in njegovih prehranskih in drugih navad.

[bookmark: _Toc485617821]člen
 (referenčna oseba)[footnoteRef:14] [14:  BSS Art. 66 3a decide on a reasonable extent of surveys to be conducted and information to be taken into account in order to identify the representative person, taking into account the effective pathways for transmission of the radioactive substances;] 


(1) Zavezanec za obratovalni monitoring mora opredeliti eno ali več referenčnih oseb iz  prebivalstva, ki predstavljajo posameznike, ki prejemajo ali bi lahko prejeli najvišje doze. Pri izbiri ni upravičeno upoštevati osebe s skrajnimi in redkimi navadami.

(2) Referenčne osebe se lahko razlikujejo za različne prenosne poti, s tem da so posamezniki lahko izpostavljeni na različne načine, pri čemer pa je treba pri oceni izpostavljenosti sešteti doze po vseh prenosnih poteh.

(3) Za referenčno osebo mora zavezanec za obratovalni monitoring zbrati osnovne podatke o navadah prebivalcev, vključenih v skupino, in sicer čas zadrževanja v zaprtih prostorih in na prostem, prehrambne in življenjske navade (npr. najpogostejše športne dejavnosti na prostem, ribolov, intenzivno vrtnarjenje, gobarjenje, kopanje v rekah ipd.).

(8) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti zbrani za vse starostne skupine prebivalstva in vsaj vsakih pet let ponovno preverjeni. Morebitne spremembe je potrebno obravnavati po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

[bookmark: _Toc485617822]člen
 (starostne skupine prebivalstva)

(1) Za oceno sevalnih vplivov na prebivalstvo zadošča ocena doz za tri starostne skupine: za enoletne otroke, desetletne otroke in odrasle.

(2) Doze na zarodek in plod je potrebno upoštevati le v primeru, če so v izpustih znatne količine radioaktivnih izotopov kalcija in fosforja, ki sta pomembna za kostno rast.


[bookmark: _Toc485617823]člen
 (ocena izpostavljenosti)[footnoteRef:15] [15:  BSS Article 66 3c (ii) assessment of the doses that the representative person, as identified in point (a), is liable to receive;] 


(1) Ocena izpostavljenosti sevanju zaradi vplivov sevalnega ali jedrskega ter drugega objekta mora biti realna in ne sme temeljiti na vrednostih mej detekcije, saj te ne predstavljajo vrednosti dejanskih aktivnosti ali ravni sevanja, temveč na rezultatih nadzora radioaktivnosti v okolju.

(2) Če obratovalni monitoring na podlagi IV. poglavja tega pravilnika ne nudi zadostne informacije o radioloških vplivih objekta zaradi izmerjenih rezultatov, ki so pod mejami detekcije, ali ker so izmerjeni rezultati zabrisani z naravnim spreminjanjem radioaktivnosti, morajo ocene izpostavljenosti temeljiti na podatkih o emisiji radioaktivnih snovi in izračunih na podlagi ustreznih modelov, pri čemer je treba upoštevati meteorološke podatke za atmosferske izpuste ter hidrološke podatke o pretokih površinskih voda za tekočinske izpuste.

(3) V ocenah izpostavljenosti sevanju morajo biti upoštevani radionuklidi glede na dejansko sestavo v izpustih, pri čemer je treba ločeno obravnavati skupine radionuklidov, kot so 3H, 14C, radioizotopi joda, žlahtni plini, cepitveni in korozijski produkti, skupino sevalcev alfa in skupino sevalcev beta. Radon 222Rn in toron 220Rn z njunimi kratkoživimi potomci je treba upoštevati glede na naravo izpustov iz objekta in pomembnost prenosne poti.

(4) Ocene izpostavljenosti sevanju morajo čimbolj realno upoštevati navade in značilnosti lokalnega prebivalstva.

[bookmark: _Toc475541102][bookmark: _Toc485617824]člen
 (ocena izpostavljenosti zaradi jedrske elektrarne)

(1) Za vrednotenje vplivov atmosferskih izpustov je treba opredeliti vpliv naslednjih skupin radionuklidov:
1. tritij 3H in njegovo fizikalno-kemijsko obliko,
2. 14C in njegovo fizikalno-kemijsko obliko,
3. jodove radioizotope in njihovo fizikalno-kemijsko obliko,
4. žlahtne pline,
5. druge sevalce beta oziroma gama in
6. sevalce alfa.

(2) Za vrednotenje vplivov tekočih izpustov je treba opredeliti vpliv naslednjih skupin radionuklidov:
1. tritij 3H,
2. druge sevalce beta oziroma gama,
3. sevalce alfa in
4. 14C.


(3) Pri oceni doze zaradi atmosferskih in tekočinskih izpustov iz jedrske elektrarne je treba upoštevati načine in poti izpostavljenosti podane v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Nabor upoštevanih prenosnih poti mora vsebovati vse specifične izpostavljenosti ki so posledica lokalnih razmer ali posebnosti.

(4) Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti za jedrsko elektrarno je podana v preglednicah 1, 2 in 3 v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobna vsebina je del varnostnega poročila ter ga URSJV odobri v postopku izdaje soglasja za začetek poskusnega obratovanje in dovoljenja za obratovanje.

[bookmark: _Toc485617825]člen
 (raziskovalni jedrski reaktor)

(1) Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti za raziskovalni jedrski reaktor je podana v preglednicah 1 in 2 v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobna vsebina je del varnostnega poročila za posamezni objekt in ga odobri URSJV v postopku izdaje soglasja za poskusno obratovanje in dovoljenja za obratovanje. 

(2) Pri atmosferskih izpustih raziskovalnega jedrskega reaktorja se merijo zlasti emisije radionuklida 41Ar in drugih radionuklidov iz reaktorske hale.

[bookmark: _Toc485617826]člen
 (rudnik urana s pripadajočimi objekti in odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine)

(1) Obratovalni monitoring radioaktivnosti za rudnik urana s pripadajočimi objekti in drugih objektov za predelavo surovin, ki vsebujejo radioaktivne snovi, ter za odlagališča rudarske ter hidrometalurške jalovine, obsega vse vire emisije radioaktivnih snovi, za katere je ocenjeno, da prispevajo k izpostavljenosti prebivalstva v okolici objekta.

(2) Pri atmosferskih izpustih rudnika urana s pripadajočimi objekti in drugih objektov za predelavo surovin se merijo zlasti emisije radionuklida 222Rn.

(3) V tekočinskih izpustih se merijo emisije 238U in 226Ra ter radionuklidov 230Th in 210Pb.

(4) Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti iz prvega odstavka tega člena, je podana v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobna vsebina je del varnostnega poročila za posamezni objekt in ga odobri URSJV v postopku izdaje soglasja za poskusno obratovanje in dovoljenja za obratovanje, za odlagališča pa tudi v dovoljenju za njihovo zaprtje.

[bookmark: _Toc485617827]člen
 (skladišče in odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov)

(1) Obratovalni monitoring radioaktivnosti za skladišče in odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov obsega nadzor atmosferskih in tekočinskih izpustov ter meritve v okolju, njuna zasnova pa je podana v preglednicah 1 in 2 v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobna vsebina je del varnostnega poročila za posamezni objekt in ga odobri URSJV v postopku izdaje soglasja za poskusno obratovanje in dovoljenja za obratovanje.

(2) Pri atmosferskih izpustih skladišča in odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov se merijo zlasti emisije radionuklida 222Rn.

[bookmark: _Toc443294543][bookmark: _Toc475541108][bookmark: _Toc485617828]člen
 (drugi objekti)

(1) Za druge objekte mora zavezanec za obratovalni monitoring v sklopu priprave ocene varstva pred sevanji oceniti, ali je pričakovana izpostavljenost referenčne osebe nad 10 μSv na leto.[footnoteRef:16] [16:  BSS Art 66 2: Member States shall ensure the identification of practices for which an assessment of doses to members of the public shall be carried out. Member States shall specify those practices for which this assessment needs to be carried out in a realistic way and those for which a screening assessment is sufficient.] 


(2) Pri oceni iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati:
1. neposredni vpliv zunanjega sevanja iz objektov,
2. vrsto, obliko in količino izpuščenih radioaktivnih snovi v okolje,
3. najpomembnejše poti izpostavljenosti referenčne osebe in
4. model razširjanja izpuščenih radioaktivnih snovi v okolju.[footnoteRef:17] [17:  BSS Art 66 3 c i: For the realistic assessment of doses to the members of the public, the competent authority shall ensure that the estimates of doses to the representative person include:
i) assessment of the doses due to external radiation, indicating, where appropriate, the type of the radiation in question;
] 


(3) Pri oceni doze referenčne osebe iz prvega odstavka tega člena se ne sme obravnavati ekstremnih scenarijev izpostavljanja delavcev ali prebivalcev sevanju.

(4) Če iz rezultatov ocene doze referenčne osebe iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je pričakovana izpostavitev nad 10 μSv na leto, pristojni upravni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti predpiše, da je treba izvajati obratovalni monitoring radioaktivnosti ter o tem obvesti organ, pristojen za jedrsko varnost. 
[bookmark: _Toc485617829]člen
 (redno in izredno poročanje o obratovalnem in poobratovalnem monitoringu radioaktivnosti)[footnoteRef:18] [18: BSS Article 67 (2) Member States shall require any undertaking responsible for a nuclear power reactor or reprocessing plant to monitor radioactive discharges and report them in accordance with standardised information.] 


(1) Zavezanec za obratovalni ali poobratovalni monitoring radioaktivnosti (v nadaljevanju tega člena: program monitoringa) mora poročati pristojnemu upravnemu organu in upravnemu organu, pristojnemu za jedrsko varnost v obliki letnega poročila o izvedbi programa monitoringa najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 

(2) Letno poročilo mora vsebovati:
1. tabelarni prikaz predpisanega programa meritev,
2. navedbo uporabljene metodologije vzorčenja, priprave vzorcev in meritev,
3. rezultate meritev in njihovo merilno negotovost,
4. geografske koordinate vzorčevalnih oziroma merilnih mest,
5. ovrednotenje rezultatov meritev z opisom metodologije,
6. rezultate primerjalnih meritev,
7. oceno doz in
8. rezultate neodvisnega nadzora s komentarji.

(3) Ob rezultatih meritev morajo biti v letnem poročilu navedeni še podatki o vzorčenju, pripravi vzorcev in pomožnih veličinah za ovrednotenje rezultatov.

(4) V letnem poročilu morajo biti pri rezultatih meritev s spektrometrijskimi metodami navedene tudi aktivnosti vseh registriranih radionuklidov.

(5) K letnemu poročilu mora biti priložena i zbirka zapisov o meritvah radioaktivnosti v elektronski obliki, katere format predpiše URSJV v letnem programu monitoringa radioaktivnosti okolja na podlagi petega odstavka 16. člena tega pravilnika.

(6) V letnem poročilu mora biti naveden tudi predlog za spremenjen obseg obratovalnega ali poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti v bodoče, če za tako spremembo obstajajo utemeljeni razlogi.

(7) V času izvajanja obratovalnega ali poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti mora zavezanec poročati pristojnemu upravnemu organu v 15 dneh od ugotovitve, če rezultati meritev radioaktivnosti pri meritvah za posamezni radionuklid presegajo:
1. dvakratno vrednost letnega povprečja, izmerjenega v preteklih letih v okolju zaradi emisije ali
2. predpisano spodnjo mejo detekcije, če za ta radionuklid ta meja v zadnjih 12 mesecih ni bila presežena ali
3. mejne vrednosti za emisijo, določene v obratovalnih pogojih in omejitvah.

(8) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev vzrokov in popravne ukrepe za preprečitev ponovitve preseganja. 

(9) Zavezanec za obratovalni monitoring objekta, pri katerem lahko pride do nenadnih in znatnih izpustov v ozračje, mora zagotavljati podatke iz avtomatskih postaj za meritve hitrosti doze v okolici objekta ali na območju objekta ter zagotoviti takojšen prenos teh podatkov do URSJV s pogostostjo, ki je navedena v programu obratovalnega monitoringa radioaktivnosti.

(10) Zavezanec za obratovalni monitoring mora obveščati javnost z vsebino zadnjega letnega poročila iz druge točke tega člena in z izrednim poročilom v primeru preseganja dozne ograde referenčne osebe.

[bookmark: _Toc485617830]člen
 (neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti)

(1) Pristojni upravni organ mora zagotavljati stalne nadzorne meritve emisij in imisij, ki pa ga ne sme izvajati izvajalec monitoringa radioaktivnosti, ki izvaja iste meritve za zavezanca za obratovalni monitoring.

(2) Stroške izvajanja nadzornih meritev iz prejšnjega odstavka krije zavezanec za obratovalni monitoring.

(3) Izvajalec neodvisnega nadzora mora poročati o izvedenih meritvah pristojnemu upravnemu organu. 


[bookmark: _Toc485296207][bookmark: _Toc485367992][bookmark: _Toc485390242][bookmark: _Toc485390651][bookmark: _Toc485296208][bookmark: _Toc485367993][bookmark: _Toc485390243][bookmark: _Toc485390652][bookmark: _Toc190504421][bookmark: _Toc190504672][bookmark: _Toc485617831]IZREDNI MONITORING RADIOAKTIVNOSTI
[bookmark: _39._člen__(namen_izrednega_monitori][bookmark: _Toc485617832]člen
 (namen izrednega monitoringa radioaktivnosti)

(1) Izredni monitoring radioaktivnosti se izvaja ob izrednih dogodkih zato, da se pravočasno zagotovijo:
1. podatki o stopnji in vrsti zunanjega sevanja in radioaktivne kontaminacije,
2. [bookmark: državninačrt]podatki, potrebni pristojnim upravnim organom, ki izvajajo naloge iz Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči (v nadaljevanju besedila: državni načrt) pri odločitvah o potrebnih zaščitnih ukrepih,
3. podatki, potrebni pri odločitvah o vrsti in stopnji zaščite izvajalcev zaščitnih ukrepov,
4. informacije, potrebne za obveščanje javnosti o stopnji nevarnosti,
5. informacije, potrebne za opredelitev tistih oseb, ki jih je treba zdravstveno spremljati daljši čas po dogodku,
6. podatki za mednarodno izmenjavo informacij.

(2) Izredni monitoring radioaktivnosti sestavljajo meritve radioaktivnosti pri viru sevanja, meritve radioaktivnosti v okolju ali meritve obsevanja ljudi.

[bookmark: _Ref485368582][bookmark: _Toc485617833]člen
 (program izrednega monitoringa radioaktivnosti)

(1) Program izrednega monitoringa radioaktivnosti v primeru izrednega dogodka v jedrskem ali sevalnem objektu pripravi upravljavec objekta kot poseben del programa obratovalnega monitoringa iz 22. člena tega pravilnika. 

(2) Program izrednega monitoringa radioaktivnosti v primeru izrednega dogodka v tujini ali radiološke nesreče na ozemlju Republike Slovenije pripravi URSJV v začetnih fazah izrednega dogodka ali nesreče, o njem takoj obvesti izvajalce izrednega monitoringa, in vodi njegovo izvajanje med izrednim dogodkom.

(3) Med potekom izrednega dogodka ali nesreč iz prejšnjih odstavkov tega člena se lahko program prilagaja glede na razvoj dogodka. 

(4) Zasnova za pripravo programov izrednega monitoringa iz prvih dveh odstavkov tega člena je podana v prilogi 8 tega pravilnika.

(5) Na zahtevo URSJV morajo zavezanci za izredni monitoring radioaktivnosti v primeru izrednega dogodka takoj posredovati rezultate svojih meritev radioaktivnosti.

(6) Na zahtevo URSJV morajo zavezanci za izredni monitoring radioaktivnosti v primeru izrednega dogodka zagotoviti tudi povečan obseg meritev radioaktivnosti v okolju v skladu s 5. točko prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.

[bookmark: _Toc475541115][bookmark: _Toc475541116][bookmark: _Toc475541117][bookmark: _Toc475541118][bookmark: _Toc475541119][bookmark: _Toc475541120][bookmark: _Toc475541121][bookmark: _Toc475541122][bookmark: _Toc475541123][bookmark: _Toc475541124][bookmark: _Toc475541125][bookmark: _Toc475541126][bookmark: _Toc475541127][bookmark: _Toc475541128][bookmark: _Toc475541129][bookmark: _Toc475541130][bookmark: _Toc475541131][bookmark: _Toc475541132][bookmark: _Toc475541133][bookmark: _Toc475541134][bookmark: _Toc475541135][bookmark: _Toc475541136][bookmark: _Toc475541137][bookmark: člen43][bookmark: _Ref443483653][bookmark: _Toc485617834]člen
 (dodatni pogoji za izvajalce monitoringa radioaktivnosti med izrednim dogodkom)

(1) Izvajalci izrednega monitoringa radioaktivnosti, ki izvajajo meritve med izrednim dogodkom, morajo:
1. razpolagati z ustrezno opremo za osebno radiološko zaščito,
2. biti izurjeni za delo v pogojih povišanega sevanja in stresnih pogojih,
3. dodatno zavarovati merilno opremo in dostop v merilne prostore, da se prepreči njihova kontaminacija.

(2) Izvajalci izrednega monitoringa radioaktivnosti na terenu se obravnavajo kot izvajalci zaščitnih ukrepov.

[bookmark: _Toc475541139][bookmark: _Ref443556594][bookmark: _Toc485617835]člen
 (merilna oprema za izredni monitoring radioaktivnosti)

V skladu s pogoji za pridobitev pooblastila iz 8. člena tega pravilnika mora izvajalec izrednega monitoringa zagotavljati ustrezno opremo za meritve:
1. hitrosti doze gama, beta in nevtronov,
2. doze gama v okolju, osebne doze gama in doze nevtronov,
3. površinske kontaminacije s sevalci alfa, beta in gama,
4. specifične aktivnosti sevalcev beta in gama.

[bookmark: _Toc485617836]člen
 (vzdrževanje pripravljenosti izrednega monitoringa radioaktivnosti)

(1) Izvajalec izrednega monitoringa mora zagotavljati stalno pripravljenost za izredni monitoring radioaktivnosti: 
1. z zadostnim številom razpoložljivih in ustrezno usposobljenih izvajalcev meritev radioaktivnosti v razmerah med izrednimi dogodki, pri čemer zadostno število pomeni vsaj dve ekipi, kjer vsak izmed članov lahko opravlja posamične meritve iz 37. člena tega pravilnika. 
2. z rednim vzdrževanjem, preizkušanjem in umerjanjem merilne oziroma druge opreme za delo med izrednimi dogodki,
3. s preverjanjem pripravljenosti izvajalcev izrednega monitoringa radioaktivnosti na občasnih terenskih meritvah in vajah, pripravljenih v skladu s splošnimi navodili v preglednici 3 iz priloge 8 tega pravilnika. Letni program terenskih meritev pripravi zavezanec za izredni monitoring, potrdi pa ga URSJV,
4. z izdelanimi postopki za vsa opravila, meritve in analize v okviru izrednega monitoringa radioaktivnosti, ter
5. z izvajanjem medlaboratorijskih in drugih primerjalnih meritev, med drugim tudi v organizaciji mednarodnih institucij ali laboratorijev.
(2) Stroške vzdrževanja pripravljenosti izrednega monitoringa krije zavezanec za monitoring.

[bookmark: _Toc485617837]člen
 (poročanje o izrednem monitoringu radioaktivnosti)

(1) Zavezanec za izredni monitoring radioaktivnosti ali neposredno izvajalec izrednega monitoringa radioaktivnosti mora med izrednim dogodkom poročati URSJV o meritvah radioaktivnosti v najkrajšem možnem času v elektronski obliki.

(2) Izvajalec izrednega monitoringa mora najkasneje v 14 dneh po koncu izrednega dogodka URSJV dostaviti poročilo o izvedbi izrednega monitoringa radioaktivnosti, ki mora vsebovati:
1. rezultate meritev in oceno merilne negotovosti,
2. čas, za katerega veljajo rezultati,
3. geografske koordinate merilnih oziroma vzorčevalnih mest,
4. podatke o vzorčenju in vzorcu,
5. podatke o pomožnih veličinah za vrednotenje rezultatov,
6. kratkoročno in dolgoročno oceno prejetih doz za skupine prebivalstva, ki so prejele največje doze, in za prebivalstvo kot celoto.


[bookmark: _Toc485296216][bookmark: _Toc485368001][bookmark: _Toc485390251][bookmark: _Toc485390660][bookmark: _Toc485296217][bookmark: _Toc485368002][bookmark: _Toc485390252][bookmark: _Toc485390661][bookmark: _Toc190504422][bookmark: _Toc190504673][bookmark: _Toc485617838]LISTINA O RADIOAKTIVNI KONTAMINACIJI
[bookmark: _Ref443561902][bookmark: _Toc485617839]člen
 (vsebina in pogoji za pridobitev listine o stopnji kontaminacije)

(1) [bookmark: člen48odst1]Oseba, ki želi pridobiti listino, s katero bo dokazovala, da v primeru povečane radioaktivne kontaminacije (v nadaljevanju besedila: listina) njegova živila, krma, posamezni izdelki ali odpadki (v nadaljevanju besedila: blago) niso radioaktivno kontaminirani, mora zaprositi pristojni upravni organ za pridobitev te listine.

(2) Če gre v vlogi iz prvega odstavka tega člena za živila ali krmo, mora imetnik vlogi za pridobitev listine priložiti potrdilo o izvedeni meritvi izvajalca monitoringa radioaktivnosti, s katerim slednji potrjuje, da vsebnosti radionuklidov ne presegajo mejnih vrednosti iz Uredbe Sveta (EURATOM) št. 2016/52 z dne 15. januarja 2016 o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 ter uredb Komisije (EURATOM) št. 944/89 in (EURATOM) št. 770/90.

(3) Če gre v vlogi iz prvega odstavka tega člena za posamezne izdelke ali odpadke, mora imetnik vlogi za pridobitev listine priložiti potrdilo o izvedeni meritvi pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, pooblaščenega za tovrstne meritve, s katerim slednji potrjuje, da vsebnosti radionuklidov ne presegajo mejnih vrednosti radioaktivne kontaminacije iz predpisa, ki ureja mejne doze, radioaktivno kontaminacijo in intervencijske nivoje.

(4) [bookmark: člen48odst4]Če želi oseba blago iz drugega odstavka tega člena izvoziti ali iznesti iz Republike Slovenije, mora potrdilo o izvedeni meritvi iz drugega odstavka tega člena vsebovati vse podatke, potrebne za izpolnitev obrazca iz priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1621/2001 z dne 8. avgusta 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1661/1999 glede izvoznega potrdila, ki se zahteva za kmetijske proizvode, ter seznama carinskih uradov, ki dovolijo prijavljanje proizvodov za sprostitev v prosti promet v Skupnosti (UL L, št. 215 z dne 9. 8. 2001, str. 18; v nadaljevanju besedila: Uredba 1621/2001/ES).

(5) [bookmark: člen48odst5]Če oseba potrebuje listino iz prvega odstavka za notranji promet v Republiki Sloveniji ali za izvoz oziroma iznos posameznih izdelkov ali odpadkov, mora potrdilo o izvedeni meritvi imeti smiselno podobno vsebino, kot je predpisana na obrazcu iz priloge 1 Uredbe 1621/2001/ES.
[bookmark: _Toc485617840]člen
 (izdaja listine o stopnji kontaminacije)

(1) Če oseba iz prvega odstavka 40. člena potrebuje listino za izvoz ali iznos živil ali krme iz Republike Slovenije, pristojni upravni organ na podlagi potrdila izvajalca monitoringa radioaktivnosti iz četrtega odstavka prejšnjega člena izda listino na obrazcu iz priloge 1 Uredbe 1621/2001/ES.

(2) Če oseba iz prvega odstavka 40. člena tega pravilnika potrebuje listino za promet posameznih izdelkov ali odpadkov oziroma za notranji promet živil ali krme, pristojni upravni organ na podlagi potrdila izvajalca monitoringa radioaktivnosti iz petega odstavka prejšnjega člena izda listino s smiselno podobno vsebino, kot je predpisana na obrazcu iz priloge 1 Uredbe 1621/2001/ES.


[bookmark: _Toc443294563][bookmark: _Toc475541147][bookmark: _Toc443294564][bookmark: _Toc475541148][bookmark: _Toc443294565][bookmark: _Toc475541149][bookmark: _Toc190504423][bookmark: _Toc190504674][bookmark: _Toc485617841]PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
[bookmark: _Toc475541151][bookmark: _Toc475541152][bookmark: _Toc475541153][bookmark: _Toc475541154][bookmark: _Toc475541155][bookmark: _Toc475541156][bookmark: _Toc475541157][bookmark: _Toc475541158][bookmark: _Toc485617842]člen
 (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 97/2009).
[bookmark: _Toc485617843]člen
 (začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.




Številka:
Ljubljana,
EVA







                                                                            Irena Majcen 
                                                                          Ministrica za okolje in prostor

                                                                              Milojka Kolar Celarc    
                                                                               Ministrica za zdravje

                                                                                                   Mag. Dejan Židan 
[bookmark: _Hlt88360248][bookmark: _Hlt88360158][bookmark: _Toc147739805][bookmark: _Toc147285462][bookmark: _Toc147285639][bookmark: _Toc147285693][bookmark: _Toc147285465][bookmark: _Toc147285642][bookmark: _Toc147285696][bookmark: _Toc147739813][bookmark: _Toc147739820][bookmark: _Toc147739821][bookmark: _Toc147739822][bookmark: _Hlt72572841][bookmark: _Hlt72651686][bookmark: _Hlt73173614][bookmark: _Hlt73502370][bookmark: _Hlt72651897][bookmark: _Hlt73510188][bookmark: _Hlt73501864][bookmark: _Hlt73511852][bookmark: _Hlt73505042][bookmark: _Hlt73171372][bookmark: _Hlt73511872][bookmark: _Hlt73171562][bookmark: _Toc147301830][bookmark: _Toc147552907][bookmark: _Toc147552908][bookmark: _Toc147552909][bookmark: _Toc147552912]                                                                          Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

[bookmark: _Toc190504424][bookmark: _Toc190504675]




[bookmark: _Toc485617844]PRILOGA 1
Najmanjše tehnične zahteve za merilno in analizno opremo
Povezani merilniki (online):
	Meritev
	Metoda
	Občutljivost, območje delovanja, meja detekcije, linearnost
	Opomba

	
	
	Mon. okolja, obratovalni monitoring
	Izredni monitoring
	

	Sprotne meritve hitrosti doze gama 
	Mreža zgodnjega obveščanja

	Občutljivost: >10 cps/Sv/h,
Območje: 50 nSv/h do 1 Sv/h,
Linearnost v tem območju: ±20%
Energijska odvisnost: ±30% v primerjavi z Cs-137
	enako
	Generiranje alarma 
Hitrost okoliškega ekvivalenta doze H*(10)
Enota Sv/h

	Sprotne meritve koncentracije radionuklidov, vezanih na aerosole
	Mreža zgodnjega obveščanja

	Gama: 1 Bq/m3 (Cs-137)
Skupni beta: 1 Bq/m3 (Sr-90)
Skupni alfa: 1 Bq/m3 (Am-241)
Jod: 1 Bq/m3
	enako
	



Nepovezani merilniki/vzorčevalniki, meritve se izvajajo v laboratoriju:
	Medij/Meritev
	Metoda
	Občutljivost, območje delovanja, meja detekcije*, linearnost
	Opomba

	
	
	Mon. okolja, obratovalni monitoring
	Izredni monitoring
	

	ZRAK

Meritve doze 
	Pasivni dozimetri
	Odziv dozimetrov:
od 30 keV do 3000 keV
od 50 Sv to 1 Sv
	do 10 Sv
	Okoljski dozni ekvivalent H*(10)

	ZRAK

Meritve koncentracije radionuklidov
	VLG (spektrometrija gama)
	1 Bq/m3 (Cs-137)
1 Bq/m3 (I-131)
	0,01 Bq/m3 (Cs-137)
0,01 Bq/m3 (I-131)
	

	
	Določanje Sr-90
	1 Bq/m3  
	0,01 Bq/m3
	

	
	Spektrometrija alfa
	0,1 mBq/m3
	0,1 mBq/m3
	

	
	H-3
C-14
	100 Bq/m3
10 Bq/m3
	5000 Bq/m3
100 Bq/m3
	

	PADAVINE

Meritve koncentracije radionuklidov 
	VLG (spektrometrija gama)
	1 Bq/m3 (Cs-137)
	10 Bq/m3 (Cs-137)
	

	
	Določanje Sr-90
	1 Bq/m3
	100 Bq/m3
	

	
	Določanje H-3
	500 Bq/m3
	5000 Bq/ m3
	

	
	Spektrometrija alfa
	1 Bq/m3
	10 Bq/ m3
	

	VODA

Meritve koncentracije radionuklidov v površinskih in podzemnih vodah
	VLG spektrometrija, 
	1 Bq/m3 (Cs-137)
	10 Bq/m3 (Cs-137) 
	

	
	Določanje Sr-90
	1 Bq/m3
	100 Bq/m3
	

	
	Določanje H-3
	300 Bq/m3 
	5000 Bq/m3
	

	
	Spektrometrija alfa
	1 Bq/m3
	10 Bq/m3
	

	VODA

Meritve koncentracije radionuklidov v pitni vodi
	VLG spektrometrija 
	1 Bq/m3 (Cs-137)
1 Bq/m3 (I-131)
	10 Bq/m3 (Cs-137),
10 Bq/m3 (I-131),  
	Meje detekcije namenjene odkrivanje prisotnosti radioaktivnosti v pitni vodi so podane v Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi (Uradni list RS, št. 74/15), za potrebe obratovalnega monitoringa pa se uporabljajo enake meje detekcije kot za površinske in podzemne vode.

	
	Določanje Sr-90
	1 Bq/m3
	100 Bq/m3
	

	
	Določanje H-3
	300 Bq/m3
	5000 Bq/m3
	

	
	Spektrometrija alfa
	1 Bq/m3
	10 Bq/m3
	

	ZEMLJA

Meritve koncentracije radionuklidov 
	VLG spektrometrija
	0,1 Bq/kg (Cs-137)
	1 Bq/kg (Cs-137)
	Na enoto suhe mase

	
	Določanje Sr-90
	1 Bq/kg 
	10 Bq/kg 
	

	
	In-situ meritve (HPGE)
	200 Bq/ m2 (Cs-137) v 30 min
	1000 Bq/m2 (Cs-137) v < 30 min
	

	HRANA

Meritve koncentracije radionuklidov v mleku, vzorcih hrane in krme ter v celovitih obrokih hrane
	VLG spektrometrija
	0,01 Bq/kg (Cs-137)
	10 Bq/ kg (Cs-137)
	Na enoto suhe mase

	
	Določanje Sr-90
	0,01 Bq/kg
	1 Bq/ kg
	

	ZRAK

Meritve radona










Meritve radonovih potomcev
	detekcija jedrskih sledi, 
	10 – 150.000 Bq/m3 
	V primeru zaprtih jamskih ali rudniških jaškov in skladiščnih prostorov, v katerih se pričakuje radon, naravni ali zaradi radijevih virov, in ni možno prezračevanje
	

	
	adsorpcija na aktivnem oglju
	Od nekaj 10 Bq/m3 do 1 MBq/m3 
	
	

	
	spektrometrija alfa
scintilacijski detektorji (ZnS)
ionizacijske celice
	Od 5 Bq/m3 do 1 MBq/m3
	
	

	
	Radonovi kratkoživi razpadni produkti (vezani in prosti):
črpanje zraka skozi filter (filter iz steklenih vlaken za vezane in elektrostatični  (kovinski) filter za proste potomce), spektrometrija alfa
	Od 5 Bq/m3 do 100 kBq/m3
	
	



* meje detekcije za posamezne meritve lahko nihaju znotraj velikostnega razreda predpisane vrednosti kot posledica manjše količine vzorca, krajšega časa meritve, povišanega ozadja in drugih dejavnikov ki vplivajo na kakovost rezultatov.


[bookmark: priloga2][bookmark: _Toc190504425][bookmark: _Toc190504676][bookmark: _Toc485617845][bookmark: _Toc190504426]PRILOGA 2 
Zasnova letnega programa monitoringa radioaktivnosti okolja Republike Slovenije
[footnoteRef:19] [19:  BSS Art. 66: 3.  For the realistic assessment of doses to the members of the public, the competent authority shall:  
(a) decide on a reasonable extent of surveys to be conducted and information to be taken into account in order to identify the representative person, taking into account the effective pathways for transmission of the radioactive substances;
(b) decide on a reasonable frequency of monitoring of the relevant parameters as determined in point (a);] 

	Medij
	Merilna metoda, kategorija radionuklidov in vzorec
	Lokacije
	Pogostost vzorčevanja ali št. vzorcev
	Pogostost meritve
	Letno število meritev

	Zunanje sevanje v okolju
- Hitrost doze
- Doza
	GM detektorji
	najmanj 50 lokacij(*)
	-
	Urno
	-

	
	TL dozimetri 
	najmanj 50 lokacij(*)
	-

	2 krat letno

	100


	Zemljišče
	Spektrometrija gama na prostem
	5 lokacij(*)
	-
	2 krat letno
	10

	
	Spekrometrija gama
- plasti 0-5 cm, 5-10 cm in 10-15 cm
	Ljubljana
	1 krat letno
	1 krat letno
	3

	
	
	Kobarid
	1 krat letno
	1 krat letno
	3

	Zrak
	Spektrometrija gama aerosolov
	Ljubljana
	Kontinuirno
	Mesečno
	12

	
	
	Maribor
	Kontinuirno
	Mesečno
	12

	
	
	Predmeja nad Ajdovščino
	Kontinuirno
	Mesečno
	12

	
	Avtomatski merilnik radioaktivnosti aerosolov
	Ljubljana
	Kontinuirno
	Dnevno
	-

	
	
	Drnovo
	Kontinuirno
	Dnevno
	-

	Padavine in radioaktivni used
	Spektrometrija gama, 90Sr
- deževnice

	Ljubljana (tudi tritij)
	Kontinuirno
	Mesečno
	12

	
	
	Novo mesto
	Kontinuirno
	Četrtletno
	4

	
	
	Murska Sobota
	Kontinuirno
	Četrtletno
	4

	
	
	Kobarid
	Kontinuirno
	Četrtletno
	4

	Površinske vode
	Spektrometrija gama
- nefiltrirana voda

	Sava, Ljubljana-Dol (tudi tritij in 90Sr)
	2 krat letno 
	2 krat letno
	2

	
	
	Sava, Brežice (tudi tritij)
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	
	
	Savinja, Celje pod čistilno napravo
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	
	
	Drava, Dravograd (tudi tritij in 90Sr)
	2 krat letno 
	2 krat letno
	2

	
	
	Soča
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	
	
	Krka
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	
	
	Kolpa
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	
	
	Mura, Petanjci (tudi tritij in 90Sr)
	2 krat letno 
	2 krat letno
	2

	
	
	Piran, morje
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	
	Spektrometrija gama
- morski sediment
	Piran
	2 krat letno
	2 krat letno
	2

	Pitna voda 
	Spektrometrija gama, tritij, 90Sr
	Opredeljene so v letnem programu monitoringa za pitno vodo v skladu s podzakonskim aktom na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 52/00, 42/02 in 47/04)
	vsaj 15 letno
	vsaj 1 krat letno
	vsaj 15

	Živila: 

	Spektrometrija gama, 90Sr
	Upošteva se regionalno načelo; osrednja Slovenija, alpsko in panonsko območje

	vsaj 26 letno

	vsaj 1 krat letno v posameznem mestu

	vsaj 26


	Mleko
	Spektrometrija gama, 90Sr 
	Upošteva se regionalno načelo
(Ljubljana, Bohinjska Bistrica, Kobarid, Murska Sobota)
	vsaj 6 letno, zbirni vzorci 
	dvomesečni vzorci
	vsaj 24


	Celoviti obroki hrane 
	Spektrometrija gama, 90Sr
	Mesta z večjim številom prebivalcev
	vsaj 5 letno 
	vsaj 1 krat letno v posameznem mestu 
	vsaj 5

	Krma:
	Spektrometrija gama, 90Sr 

	Upošteva se regionalno načelo; osrednja Slovenija, alpsko in panonsko območje


	10 letno


	vsaj 1 letno v posameznem mestu
	vsaj 10


	posamezni izdelki, za katere obstaja sum radioaktivne kontaminacije
	spektrometrija gama ali ustrezna radiokemijska analiza
	glede na potrebe
	2-3 krat letno
	2-3 krat letno
	2-3 krat letno


(*) natančen položaj lokacij določi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost v soglasju z Agencijo Republike Slovenije za okolje glede na trenutne razmere na terenu.
(**) natančen položaj lokacij določi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost glede na trenutne razmere na terenu.

[bookmark: priloga3][bookmark: _Toc190504427][bookmark: _Toc190504677][bookmark: _Toc485617846][bookmark: _Toc190504428][bookmark: preglednica1priloga3]PRILOGA 3 
Vodilo o ocenjevanju načinov in poti izpostavljenosti, ki ga je treba upoštevati pri obratovalnem monitoringu radioaktivnosti jedrske elektrarne. 

Pri izbiri značilnih načinov in poti izpostavljenosti je potrebno upoštevati lokalne razmere ali posebnosti.

	Način izpostavitve
	Pot izpostavitve

	Atmosferski izpusti

	zunanje sevanje
	sevanje beta in gama iz oblaka

	
	sevanje beta in gama zaradi useda radioaktivnih snovi

	inhalacija
	inhalacija radionuklidov iz oblaka

	
	inhalacija resuspendirane aktivnosti

	ingestija
	meso

	
	mleko in mlečni produkti

	
	zelenjava

	
	žitarice

	
	gomoljčnice

	
	sadje

	
	voda

	
	ribe

	
	naravno rastoči sadeži

	Izpusti v reko

	zunanje sevanje
	sevanje gama iz sedimentov na rečnem bregu

	
	sevanje gama pri plavanju

	
	sevanje gama pri čolnarjenju

	inhalacija
	resuspendirani sedimenti

	ingestija
	rečne ribe

	
	pitje neprečiščene rečne vode

	
	uživanje živali, ki se napajajo iz reke

	
	uživanje mleka živali, ki se napajajo iz reke

	
	uživanje pridelkov s poplavnih območij

	
	uživanje pridelkov, zalivanih z rečno vodo

	
	uživanje rečnih rastlin, vodnih ptic




[bookmark: preglednica2priloga3]


[bookmark: priloga4][bookmark: _Toc190504429][bookmark: _Toc190504678][bookmark: _Toc485617847][bookmark: _Toc190504430]PRILOGA 4  
Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti jedrske elektrarne


[bookmark: preglednica1priloga4][bookmark: _Toc485617848]Preglednica 1: Tekočinski izpusti (emisije)

	Vrsta meritve
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	Neposredne meritve tekočinskih izpustov

	sevalci gama, 3H, 
	tekočina
	nadzorni tank 
	sprotno
	sprotna

	
	
	kaluža uparjalnika 
	sprotno
	sprotno

	Laboratorijske analize tekočinskih izpustov

	sevalci gama, 3H
	tekočina
	nadzorni tank
	vsak izpust
	vsak izpust

	
	
	kaluža uparjalnika 
	pred začetkom izpusta in nato 2 x na dan
	1 x tedensko

	89Sr-90Sr, 55Fe, 14C
	tekočina
	nadzorni tank
	kompozitni vzorec
	1 x mesečno

	
	
	kaluža uparjalnika
	
	




[bookmark: preglednica2priloga4][bookmark: _Toc485617849]Preglednica 2: Atmosferski izpusti (emisije)

	Vrsta meritve
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	Neposredne meritve atmosferskih izpustov

	žlahtni plini, jodovi radioizotopi, aerosoli in partikulati
	
	glavni ventilacijski kanal
	sprotno
	sprotno

	žlahtni plini
	
	ejektorski odzračevalnik kondenzatorja
	sprotno
	sprotno

	Laboratorijske analize atmosferskih izpustov

	jodovi radioizotopi, aerosoli
	
	ejektorski odzračevalnik kondenzatorja
	tedensko
	1 x tedensko

	žlahtni plini, 
	pretočni
vzorčevalnik

	glavni ventilacijski kanal

	sprotno

	1 x tedensko

	3H, 14C
	
	
	
	1x mesečno

	jodovi radioizotopi,
aerosoli
	filter

	
	
	1x tedensko

	alfa sevalci, 89Sr-90Sr
	filter
	
	
	kvartalno

	žlahtni plini, 3H, 14C,
jodovi radioizotopi, aerosoli
alfa sevalci, 89Sr-90Sr
	
	ventilacija zgradbe za ravnanje z gorivom enako kot za glavni ventilacijski kanal (samo v primeru, da je izpust ločen od glavnega ventilacijskega kanala elektrarne)
	
	 

	jodovi radioizotopi, aerosoli in partikulati
	filter
	ventilacija skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, zgradba za dekontaminacijo
	sprotno
	1 x tedensko

	89Sr-90Sr *
	
	
	sprotno
	kvartalno


*samo zgradba za dekontaminacijo


[bookmark: preglednica3priloga4][bookmark: _Toc485617850]Preglednica 3: Meritve v okolju jedrske elektrarne (imisije)

	Vrsta meritve
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	ZUNANJE SEVANJE

	hitrost doze
	
	najmanj 10 mest
<10 km okoli objekta
	kontinuirno
	beleženje v polurnih intervalih

	doza
	
	>50 mest
<10 km okoli objekta
	kontinuirno
	1 x na 6 mesecev

	ZRAK

	sevalci gama
	aerosolni filter
	7 mest
	kontinuirno
	1 x na mesec

	aerosoli in jodovi radioizotopi
	kombinirani filter
(aerosoli in jod)
	7 mest
	kontinuirno
	1 x na 15 dni

	89Sr-90Sr
	aerosolni filter
	1 mesto
	kontinuirno
	1 x 3 mesece

	[bookmark: _Toc192406958]DEPOZICIJA

	sevalci gama, 3H, 89Sr-90Sr
	padavine - lovilnik
	3 mesta
	kontinuirno
	1 x na mesec

	sevalci gama
	suhi used – vazelinske plošče
	7 mest, grupiranih v 3 skupine
	kontinuirno
	1 x na mesec

	ZEMLJA

	sevalci gama, 90Sr 
	vzorci z globin
0-5 cm
5-10 cm
10-15 cm in 
15-30 cm
	4 mesta
	1 x letno
	1 x letno

	POVRŠINSKE VODE

	sevalci gama, 3H, 89Sr-90Sr
	voda in filtrski ostanek
	1 lokacija protitočno – referenca
2 lokaciji sotočno
	kontinuirno
	1 x na mesec

	sevalci gama, 89Sr-90Sr
	sediment
	2 lokaciji protitočno – referenca
2 lokaciji sotočno
	1 x na 3 mesece
	1 x na 3 mesece

	sevalci gama, 89Sr-90Sr
	ribe
	1 lokacija protitočno – referenca
2 lokaciji sotočno
	1 x na 3 mesece
	1 x na 3 mesece

	sevalci gama in 89Sr-90Sr
	Vodna flora
	1 lokacija protitočno – referenca
1 lokacija sotočno
	1 x na 6 mesecev (6 vzorcev)
	1 x na 6 mesecev

	PITNA VODA

	sevalci gama, 3H
	enkratni vzorec vode
	1 večje mesto protitočno - referenca
1 večje mesto sotočno
	1 x 3 mesece
	1 x 3 mesece

	sevalci gama, 3H, 89Sr-90Sr
	sestavljeni vzorec vode
	črpališča, zajetja
najmanj 4 mesta
	1 x na dan
	1 x na mesec

	sevalci gama, 3H
	enkratni vzorec
	najmanj 1 vrtina
	1 x na 3 mesece
	1 x na 3 mesece

	ŽIVILA

	sevalci gama
	mleko
	3 mesta
	1 x na mesec
	1 x na mesec

	89Sr-90Sr
	mleko
	3 mesta
	1 x na mesec
	1 x na mesec

	131I
	mleko
	3 mesta
	1 x na mesec med pašo (8 mesecev)
	1 x na mesec med pašo (8 mesecev)

	sevalci gama
in 89Sr-90Sr
	meso, jajca
	6 vzorcev
	1 x na leto
	1 x na leto

	sevalci gama
in 89Sr-90Sr
	povrtnine, poljščine
	20 vzorcev
	sezonsko
	1 x na leto

	sevalci gama, 14C
	žitarice
	4 vzorci in 1 referenčno mesto
	1 x letno
	1 x na leto

	sevalci gama
in 89Sr-90Sr
	sadje
	10 vzorcev
	sezonsko
	ob odvzemu

	sevalci gama in 89Sr-90Sr
	bioindikatorji (lišaji, mah)
	2 lokaciji v neposredni bližini NE in ena referenčna
	1 x na 6 mesecev (6 vzorcev)
	1 x na 6 mesecev





[bookmark: priloga5][bookmark: _Toc190504431][bookmark: _Toc190504679][bookmark: _Toc485617851]PRILOGA 5
 Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti raziskovalnega jedrskega reaktorja


[bookmark: preglednica1priloga5][bookmark: _Toc485617852]Preglednica 1: Nadzor izpustov (emisije)

	Vrsta in opis merjenja
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	TEKOČINSKI IZPUSTI

	visokoloč. spektrometrija gama
	Tekočina
	izpustni rezervoar reaktorja
	1 x mesečno
	1 x mesečno

	ATMOSFERSKI IZPUSTI

	kontinuirni merilnik HD
	hitrost doze
	izpuh iz reaktorske hale
	kontinuirno
	beleženje v polurnih intervalih

	dozimetri
	doza
	izpuh iz reaktorske hale
	1 x mesečno
	1 x mesečno

	visokoloč. spektrometrija gama
	plinski
	izpuh iz reaktorske hale
	1 x na mesec
	1 x na mesec

	sevalci gama v zračnih delcij
	filter
	izpuh iz reaktorske hale
	2 x na teden
	2 x na teden




[bookmark: preglednica2priloga5][bookmark: _Toc485617853]Preglednica 2: Meritve v okolju (imisije)

	Vrsta in opis merjenja
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	ZUNANJE SEVANJE

	kontinuirni merilnik
	hitrost doze zunanjega sevanja
	1 mesto znotraj ograje
	kontinuirno
	beleženje v polurnih intervalih

	doza
	doza zunanjega sevanja
	najmanj 4 mesta znotraj ograje
	kontinuirno
	1 x na 6 mesecev

	kontinuirni merilnik
	hitrost doze
	krožna pot okoli objekta
	1 x letno
	interval 5 s

	OSTALO

	visokoloč. spektrometrija gama
	rečni sediment
	2 mesti na iztoku kanala
(sotočno, protitočno) 
	1 x letno
	1 x letno

	visokoloč. spektrometrija gama
	tekočina
	vodnjak 
	mesečno
	mesečno

	visokoloč. spektrometrija gama
	zemlja 0 – 10 cm
	znotraj ograje objekta
	1 x letno
	1 x letno

	in-situ spektrometrija gama
	na prostem
	na mestu vzorca zemlje
	1 x letno
	1 x letno




[bookmark: priloga6][bookmark: _Toc190504432][bookmark: _Toc190504680][bookmark: _Toc485617854]PRILOGA 6 
Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti rudnika urana in pripadajočih objektov ter za monitoring odlagališča rudarske ter hidrometalurške jalovine

[bookmark: preglednica1priloga6][bookmark: _Toc485617855]Preglednica 1: Načini izpostavitve, prenosne poti in radionuklidi

	Način izpostavitve
	Pot izpostavitve
	Radionuklid

	zunanje sevanje
	neposredno sevanje iz objektov
	razpadna vrsta 238U

	
	sevanje iz oblaka 
	kratkoživi potomci 222Rn

	
	used
	kratkoživi potomci 222Rn

	inhalacija
	inhalacija radionuklidov iz oblaka
	radon 222Rn
kratkoživi potomci 222Rn
dolgoživi radionuklidi razpadne vrste 238U (238U, 226Ra, 210Pb)

	ingestija
	lokalna hrana
	dolgoživi radionuklidi razpadne vrste 238U (238U, 226Ra, 210Po, 210Pb, 230Th), različen obseg analiz 

	
	vodotoki, talna voda
	

	
	ribe, biota
	


Opombe:
Vpliv rudniških objektov je potrebno vrednotiti na podlagi odstopanj od razmer v območju brez vpliva rudnika.


[bookmark: preglednica2priloga6][bookmark: _Toc485617856]Preglednica 2: Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti rudnika urana in pripadajočih objektov

	Vrsta meritve
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	ZUNANJE SEVANJE

	Doza zunanjega sevanja,

Hitrost doze zun. sevanja
	luminiscenčni dozimeter


GM detektor
	1 v vsakem od bližnjih naselij (max. 3)


na 3 lokacijah
	kontinuirno



urno


	dvakrat letno



celo leto 

	ZRAK

	222Rn
	zrak – detektor sledi


	5 lokacij na prostem, od tega ena na referenčni točki

vsaj minimum, kar je potrebno za oceno doz (največji prispevek)
	kontinuirno


	Dvakrat letno (poletno in zimsko obdobje)



	222Rn potomci
	zrak – merilni instrum. 

	najmanj 5 lokacij na prostem v bližnji okolici objekta

in

najmanj 2 lokaciji – ena v bližini odlagališč, ena na referenčni točki 
	3-4 dni, kontinuirno



kontinuirno
	2 x letno




urne vrednosti

	VODOTOKI 

	Dolgoživi radionuklidi naravne vrste
	voda 
samo U-238

	najmanj 3 lokacije v vplivnem področju (sotočno)
	Kontinuirno zbiranje 1 x dnevno
	kvartalno



	SEDIMENTI

	Dolgoživi radionuklidi naravne vrste
	sediment
	najmanj 3 lokacije v vplivnem področju (sotočno)
	Enkratni vzorec
	letno

	ŽIVILA, KRMA

	Dolgoživi radionukldi uranove razpadne vrste
	mleko
	1 vplivno področje

1 primerjalno mesto
	1 x letno
	letno

	Dolgoživi radionuklidi uranove razpadne vrste
	trava 
	1 vplivno področje

1 primerjalno mesto
	1 x letno

	letno










[bookmark: priloga7][bookmark: _Toc190504433][bookmark: _Toc190504681][bookmark: _Toc485617857]PRILOGA 7
 Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti skladišča in odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

[bookmark: _Toc485617858]Preglednica 1: Skladišče
	Vrsta in opis merjenja
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	ZUNANJE SEVANJE

	luminiscenčni dozimeter
	doza zunanjega sevanja
	6 LD
(4 v okolici skladišča, zgoraj in eno referenčno mesto)
	kontinuirno
	1 x na mesec

	ZRAK (EMISIJE)

	222Rn
	zrak – detektor sledi
	izpuh iz skladišča ali na podlagi meritev v skladišču in časov obratovanja ventilacijskega sistema
	kontinuirno
	1 x na mesec

	visokoločljivostna spektrometrija gama
	aerosolni filter
	izpuh iz skladišča
	kontinuirno
	1 x na mesec

	PODTALNICA

	visokoločljivostna spektrometrija gama
	tekočina
	vrtina
	1 x letno
	1 x letno

	TEKOČINSKI IZPUSTI (EMISIJE)

	visokoločljivostna spektrometrija gama
	tekočina
	zbiralnik
	vsakokrat pred izpuščanjem
	sprotna





[bookmark: _Toc485617859]Preglednica 2: Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

	Vrsta in opis merjenja
	Vrsta vzorca
	Vzorčevalno mesto
	Pogostost vzorčevanja
	Pogostost meritve

	ZUNANJE SEVANJE

	Kontinuirani merilnik hitrosti doze
	doza zunanjega sevanja
	v silosu
	kontinuirno
	sprotno

	ZRAK (EMISIJE)

	Skupna alfa in beta
VL spektrometrija gama
C-14
222Rn
	Filter



detektor sledi
	izpuh iz skladišča in
tehnološkega objekta
	kontinuirno
	sprotno



1 x na mesec

	TEKOČINSKI IZPUSTI (EMISIJE)

	visokoločljivostna spektrometrija gama
	tekočina
	zbiralnik
	vsakokrat pred izpuščanjem
	sprotna

	ZUNANJE SEVANJE

	luminiscenčni dozimeter
	doza zunanjega sevanja
	4 v okolici odlagališča, 
	kontinuirno
	1 x na mesec

	PODTALNICA

	visokoločljivostna spektrometrija gama
	Tekočina
	vrtina
	1 x letno
	1 x letno



[bookmark: priloga8][bookmark: _Toc190504434][bookmark: _Toc190504682]

[bookmark: _Toc485617860]PRILOGA 8
 Zasnova programa izrednega monitoringa radioaktivnosti

[bookmark: preglednica1priloga8][bookmark: _Toc485617861]Preglednica 1: Splošna vodila za sestavo programa izrednega monitoringa radioaktivnosti okolja in oseb v primeru radiološke nesreče

	Vrsta izrednega dogodka
	Vrsta meritev
	Namen

	Izgubljen ali ukraden radioaktivni vir
	1. Meritev hitrosti doz (peš, med vožnjo ali iz letala/helikopterja)
	1. Najti radioaktivni vir

	Najden radioaktivni vir ali kontaminacija
	1. Meritev hitrosti doze
1. Meritev kontaminacije tal in/ali predmetov, materialov
1. Meritev kontaminacije vode, živil in krme
1. Meritev osebnih doz
	1. Določiti varnostno in varovano območje
1. Določiti zaščitne ukrepe
1. Prepoznati radioaktivni vir ali kontaminacijo
1. Določiti kontaminirana območja in/ali objekte
1. Preveriti obsevanost in kontaminacijo oseb
1. Načrtovati popravne ukrepe in ukrepe spremljanja kontaminacije

	Nezaščiten zaprti radioaktivni vir
	1. Meritev hitrosti doze
1. Meritev kontaminacije predmetov
1. Meritev osebnih doz
	1. Določiti varnostno in varovano območje
1. Določiti zaščitne ukrepe
1. Določiti morebitno kontaminacijo površin in/ali predmetov
1. Preveriti obsevanost oseb
1. Načrtovati popravne ukrepe

	Poškodovan zaprt radioaktivni vir
	1. Meritev hitrosti doze
1. Meritev kontaminacije tal in predmetov
1. Meritev osebnih doz
	1. Določiti varnostno in varovano območje
1. Določiti zaščitne ukrepe
1. Določiti kontaminirana območja in/ali predmete
1. Preveriti obsevanost in kontaminacijo oseb
1. Načrtovati popravne ukrepe

	Nesreča z odprtim radioaktivnim virom
	1. Meritev koncentracije radionuklida v zraku
1. Meritev hitrosti doz
1. Meritev osebne kontaminacije
1. Meritev kontaminacije tal in predmetov
1. Meritev kontaminacije vode, živil, krme in izdelkov ali materialov
1. Meritev osebnih doz
	1. Določiti varnostno in varovano območje
1. Določiti zaščitne ukrepe
1. Določiti kontaminacijo zraka
1. Določiti kontaminirana območja in/ali predmete
1. Preveriti obsevanost in kontaminacijo oseb 
1. Načrtovati popravne ukrepe

	Kontaminacija s sevalci alfa
	1. Meritev koncentracije radionuklida v zraku
1. Meritev osebne kontaminacije
1. Meritev kontaminacije tal in predmetov
1. Meritev kontaminacije vode, živil, krme in izdelkov ali materialov
1. Meritev osebnih doz
	1. Določiti varnostno in varovano območje
1. Izvajati zaščitne ukrepe
1. Določiti kontaminacijo zraka
1. Določiti kontaminirana območja in/ali predmete
1. Preveriti kontaminacijo oseb
1. Načrtovati popravne ukrepe
1. Načrtovati dolgoročne zaščitne ukrepe, ukrepe spremljanja kontaminacije in druge ukrepe

	Nekontrolirana vrnitev satelita z radioaktivnimi snovmi
	1. Meritev hitrosti doz (peš, med vožnjo ali iz letala/helikopterja)
1. Meritev kontaminacije tal in predmetov
1. Meritev osebne kontaminacije
1. Meritev kontaminacije vode, živil, krme in izdelkov ali materialov
1. Meritev osebnih doz
	1. Poiskati ostanke satelita
1. Določiti zaščitne ukrepe
1. Določiti kontaminirana območja in/ali predmete
1. Preveriti kontaminacijo oseb
1. Načrtovati popravne ukrepe
1. Načrtovati dolgoročne zaščitne in druge ukrepe

	Kontaminacija zaradi jedrske ali sevalne nesreče izven naših meja
	1. Meritev hitrosti doz
1. Meritev koncentracije radionuklidov v zraku
1. Meritev kontaminacije tal
1. Meritev kontaminacije vode, živil, krme in izdelkov ali materialov
1. Meritev doz v okolju
1. Meritev osebnih doz
	1. Določiti zaščitne ukrepe
2. Določiti kontaminacijo tal
3. Identificirati radionuklide
4. Določiti razmerja med radionuklidi
5. Določiti kontaminacijo vode, živil, krme in izdelkov ali materialov
6. Oceniti dozne obremenitve za prebivalce
7. Določiti ukrepe spremljanja kontaminacije in popravne ukrepe
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	MERITVE

	Kdaj
	Kaj
	Veličina
	Pogostost
	Kje

	Zračni izpust radioaktivnih snovi

	Med izpustom, ob prehodu radioaktivnega oblakaa
	Zunanje sevanje
	Hitrost doze gama [Sv/h]
	Kontinuirno
	Območje splošne pripravljenostib

	
	
	Hitrost doze nevtronov (v primeru nevtronskega sevanja)
	Kontinuirno
	V bližini izpusta

	
	Zrak
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/m3]
	Kontinuirno zbiranje,
meritve vsako uro v času trajanja izpusta
	Območje načrtovanja takojšnjih zaščitnih ukrepovc

	
	Padavine
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/m3 ali Bq/m2]
	Kontinuirno zbiranje,
meritve vsaki 2 uri v času trajanja izpusta
	Območje načrtovanja prehrambenih zaščitnih ukrepov

	Po končanem izpustu ali po prehodu radioaktivnega oblaka
	Zunanje sevanje
	Hitrost doze gama
	Kontinuirno
	Območje splošne pripravljenostid

	
	
	Doza gama
	Prvi mesec: tedensko
Prvo leto: mesečno
	Kontaminirana področjae

	
	Zrak
	Prostorninska specifična aktivnost radionuklidov [Bq/m3]
	Kontinuirno zbiranje,
meritve prvi teden: dnevno nato mesečno
	Kontaminirana področjaf

	
	Zemljišče
	
	
	

	
	Zemlja
	Površinska specifična aktivnost radionuklidov [Bq/m2]
	Vzorčevanje in meritve: prvo leto mesečno
	Kontaminirana področja

	
	Trava
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/kg in Bq/m2]
	Vzorčevanje in meritve: prvi teden dnevno, nato mesečno
	Kontaminirana področja

	
	Padavine in suhi radioaktivni used
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/m3 ali Bq/m2]
	Kontinuirno zbiranje, 
meritve: prvi mesec tedensko, nato mesečno
	Območje načrtovanja prehrambenih zaščitnih ukrepov

	
	Prehrambena veriga:
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/kg ali Bq/l]
	
	

	
	Pitna voda
	
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec tedensko nato mesečno
	Vodovodi in vodnjaki na kontaminiranih območjih

	
	Mleko
	
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec dnevno, nato mesečno
	Zbiralnice mleka s kontaminiranih območij

	
	Mlečni proizvodi
	
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec dnevno nato mesečno
	Proizvodi s kontaminiranih območij

	
	Listnata zelenjava
	
	Vzorčevanje in meritve: prvi teden dnevno nato mesečno
	Kontaminirana območja

	
	Gomoljnice
	
	Vzorčevanje in meritve: enkrat v sezoni
	Kontaminirana območja

	
	Sezonsko sadje
	
	Vzorčevanje in meritve: enkrat v sezoni
	Kontaminirana območja

	
	Moka
	
	Vzorčevanje in meritve: enkrat v sezoni
	Kontaminirana območja

	
	Meso (goveje, svinjsko, perutnina)
	
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec tedensko nato mesečno
	Kontaminirana območja

	
	Jajca
	
	Vzorčevanje in meritve: prvo leto mesečno
	Kontaminirana območja

	
	Ribe
	
	Vzorčevanje in meritve: mesečno v sezoni ulova
	Vode na kontaminiranih območjih

	
	Zelena krma
	
	Vzorčevanje in meritve: prvi teden dnevno, nato mesečno
	Kontaminirana območja

	
	Gobe
	
	Vzorčevanje in meritve: mesečno v času nabiranja
	Kontaminirana območja

	
	Gozdni sadeži
	
	Vzorčevanje in meritve: mesečno v času nabiranja
	Kontaminirana območja

	
	Divjačina
	
	Vzorčevanje in meritve: mesečno v sezoni lova
	Območje splošne pripravljenosti

	
	Zelišča
	
	Vzorčevanje in meritve: enkrat v času nabiranja
	Kontaminirana območja

	
	Osebe
	Zunanja doza gama
	Po potrebi
	Kontaminirana območja

	
	
	Površinska specifična aktivnost radionuklidov na koži [Bq/cm2]
	Po potrebi
	Kontaminirana območja

	
	
	Aktivnost radioaktivnega joda v ščitnici
	Po potrebi
	Kontaminirana območja

	
	
	Aktivnost radionuklidov v telesu in/ali organih
	Po potrebi
	Kontaminirana območja

	
	
	Aktivnost radionuklidov v izločkih
	Po potrebi
	Kontaminirana območja

	Tekočinski izpust radioaktivnih snovi

	Po izpustu
	Površinske vode
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/l]
	Kontinuirno zbiranje, meritve prvi teden dnevno nato mesečno
	Kontaminirane vode

	
	Sediment
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/kg]
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec tedensko nato mesečno
	Kontaminirane vode

	
	Ribe
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/kg]
	Vzorčevanje in meritve: tedensko v sezoni ulova
	Kontaminirane vode

	
	Vodne rastline
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/kg]
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec tedensko, nato mesečno
	Kontaminirane vode

	
	Pitna voda
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/l]
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec tedensko nato mesečno
	Na območjih kontaminiranih vod

	
	Podtalnica
	Specifična aktivnost radionuklidov [Bq/l]
	Vzorčevanje in meritve: prvi mesec tedensko nato mesečno
	Na območjih kjer je možna kontaminacija


a V začetni fazi splošne nevarnosti zaradi izpusta radioaktivnih snovi izvaja  meritve hitrosti doz in vzorčenje zraka mobilna enota (ali vozilo)  jedrske elektrarne do razdalje največ 10 km, ki mora biti razpoložljiva v času dveh ur od razglasitve objektne nevarnosti.  Obseg meritve hitrosti doz gama je od naravnih do evakuacijskih v eni uri. Meritev kontaminiranosti zraka izvaja zaradi določitve skupne aktivnosti.  Mobilna enota jedrske elektrarne mora biti sposobna za grobo detekcijo povišane aktivnosti joda in cezija na zračnih filtrih in za centralno zbiranje podatkov hitrosti doz avtomatskih merilnikov iz roba lokacije objekta do razdalje 5 km.
b Meritve hitrosti doze gama v okolju se izvajajo z avtomatskimi merilniki na robu lokacije objekta okvirno v osmih smereh neba, na razdalji 200 m do 500 m od jedrskega reaktorja. V primeru postavitve merilnikov na večjo razdaljo se njihovo število ustrezno poveča. Merilniki morajo zagotavljati stalne meritve pri vseh izrednih dogodkih,  centralna enota za posredovanje podatkov na objektu pa mora delovati še vsaj dve uri po izpadu električnega napajanja. Obseg meritev je od naravnih do akutnih hitrosti doz gama v eni uri. Umerjanje merilnikov se izvede s kalibracijo s cezijem Cs-137 v akreditiranem laboratoriju enkrat na 3 leta.
c Vzorčenje zraka v okolju na lokaciji objekta se izvaja s črpalkami s filtri za jod in prašne delce na razdalji najmanj 200 m do 500 m od jedrskega reaktorja na vsaj štirih lokacijah v smereh, ki so značilne za rožo vetrov. Namen tega vzorčenja je zagotoviti vzorce v začetni fazi izrednega dogodka. Meritve skupne radioaktivnosti (ali aktivnosti I-131 in Cs-137) v zraku se izvajajo z avtomatskimi radiološkimi monitorji na razdalji najmanj 200 m do 500 m od jedrskega reaktorja na vsaj štirih lokacijah v smereh, ki so značilne za rožo vetrov in v smereh večjih naselij z namenom zbiranja podatkov v začetni fazi izrednega dogodka.
d Meritev sevanja gama v najbližjih naseljih ali zaselkih z večjim številom hiš v okolici jedrske elektrarne se izvajajo s stacionarnimi avtomatskimi merilniki sevanja, ki imajo območje od naravnih do evakuacijskih hitrosti doz.
e Pasivni dozimetri za meritev prejete doze sevanja gama po prehodu radioaktivnega oblaka so na območju najbližjih naseljih do razdalje 10 km od jedrske elektrarne. Njihov obseg je od naravnih do akutnih vrednosti doz - okoliškega ekvivalenta.
f Vzorčenje zraka v najbližjih naseljih v okolici jedrske elektrarne se izvaja s stacionarnimi črpalkami s filtri za jod in prašne delce. Namen tega vzorčenja je zagotoviti vzorce za spektrometrijo gama po prehodu radioaktivnega oblaka.
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Jedrska elektrarna
	Kategorija
	Vrsta
	Št. vzorcev/lokacij
	Pogostost urjenja/ preverjanja

	Obhod mobilne enote s terenskimi meritvami

	Meritev hitrosti doz v okolju s prenosnimi merilniki na točkah kjer se izvajajo meritve v sklopu obratovalnega monitoringa (spoznavanje lokacij) 
	10 lokacij
	2 krat letno za vsakega izvajalca monitoringa


	
	Meritev kontaminacije površin – celokupna aktivnost beta in aktivnost alfa 
	10 lokacij
	

	
	Meritev hitrosti doz iz vozečega vozila z mapiranjem
	1x na obhod
	

	
	Spektrometrija gama na prostem (in-situ)
	1x na obhod
	

	
	Vzorčevanje in meritev koncentracije radionuklidov v vzorcih v mobilnem laboratoriju*
Zrak - Filtri
Padavine 
Suhi used 
Zemlja
Vode
Pridelki 
Trava
	Po 1 vzorec,

	

	
	"Vroči" vzorci – meritev koncentracije radionuklidov
	1 vzorec na meji izvzetja iz NEK
	

	
	Določitev pozicije merilne/vzorčevalne točke (GPS)
	
	

	
	Meritev meteoroloških parametrov 
	
	

	
	Meritev osebnih doz
	
	

	
	Meritev osebne kontaminacije pri izstopu iz kontaminiranega območja in uporaba osnovne zaščitne opreme
	2h na obhod
	

	
	Meritev vsebnosti joda v ščitnici
	
	

	
	Meritev radionuklidov v telesu 
	1x na obhod, poročanje vseh izmerjerjih rezultatov
	

	
	Poročanje rezultatov – komunikacije s terena
	
	

	Laboratorijske
meritve *
	Visokoločljivostna spektrometrija gama
	
	2 krat letno

	
	Meritev/analiza sevalcev beta
	
	

	
	Meritev osebnih doz
	
	

	
	Meritev vsebnosti joda v ščitnici
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Primerjalne terenske meritve med izvajalci obratovalnega monitoringa oz. z zavezancem  
	Spektrometrija gama na prostem – in-situ
	2 vzorca
	2 krat letno med izvajalci, 1x z zavezancem**

	
	Spektrometrija gama v mobilnem laboratoriju
	2 vzorca
	

	
	Meritve doz
	10 vzorcev
	

	Medlaboratorijske primerjalne meritve med izvajalci obratovalnega monitoringa oz. z zavezancem  
	Meritve gama sevalcev
	3 vzorci
	2 krat letno med izvajalci, 1x z zavezancem**

	
	Meritve beta sevalcev
	3 vzorci
	

	
	
	
	


*  delno se izvaja na terenu, delno v laboratoriju
** izvajalci primerjajo vse rezultate, zavezanci samo tiste katere izvajajo znotraj jed. objekta

Skladišče, reaktor
	Kategorija
	Vrsta
	Št. vzorcev/lokacij
	Pogostost urjenja/ preverjanja

	Obhod mobilne enote s terenskimi meritvami

	Meritev hitrosti doz v okolju s prenosnimi merilniki na točkah kjer se izvajajo meritve v sklopu obratovalnega monitoringa (spoznavanje lokacij) 
	4 lokacije
	1 krat letno za vsakega izvajalca monitoringa


	
	Meritev kontaminacije površin – celokupna aktivnost beta in aktivnost alfa 
	4 lokacije
	

	
	Meritev hitrosti doz iz vozečega vozila z mapiranjem
	1x na obhod
	

	
	Spektrometrija gama na prostem (in-situ)
	1x na obhod
	

	
	Vzorčevanje in meritev koncentracije radionuklidov v vzorcih v mobilnem laboratoriju*
Zrak- Filtri
Padavine 
Zemlja
Vode
	2 vzorca na obhod,
Analiza v mobilnem laboratoriju
	

	
	Določitev pozicije merilne/vzorčevalne točke (GPS)
	
	

	
	Meritev osebnih doz
	
	

	
	Meritev osebne kontaminacije pri izstopu iz kontaminiranega območja in uporaba osnovne zaščitne opreme
	1h na obhod
	

	
	Poročanje rezultatov – komunikacije s terena
	1x na obhod, poročanje vseh izmerjerjih rezultatov
	

	Laboratorijske
meritve *
	Visokoločljivostna spektrometrija gama
	
	1 krat letno

	
	Meritev/analiza sevalcev beta
	
	

	
	Meritev osebnih doz
	
	

	Primerjalne terenske meritve med izvajalci obratovalnega monitoringa oz. z zavezancem  
	Spektrometrija gama na prostem – in-situ
	2 vzorca
	1 krat letno med izvajalci, 1x z zavezancem**

	
	Spektrometrija gama v mobilnem laboratoriju
	2 vzorca
	

	
	Meritve doz
	10 vzorcev
	

	Medlaboratorijske primerjalne meritve med izvajalci obratovalnega monitoringa oz. z zavezancem  
	Meritve gama sevalcev
	3 vzorci
	2 krat letno med izvajalci, 1x z zavezancem**

	
	Meritve beta sevalcev
	3 vzorci
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Pooblaščeni izvajalci monitoringa morajo pošiljati podatke v excel obliki, stolpci morajo biti definirani skladno s spodnjo tabelo. Naslovna vrstica vsebuje imena stolpcev (polj), vsaka naslednja pa je novo posamezno meritev. Tabele kod za posamezna polja priskrbi URSJV.

	IME POLJA
	TIP POLJA
	OPIS POLJA

	LOKACIJA
	Splošno
	Koda lokacije

	IZOTOP
	Splošno
	Koda izotopa

	VREDNOST
	Splošno
	Izmerjena vrednost**

	ENOTE
	Splošno
	Koda enote izmerjene vrednosti

	NAPAKA
	Splošno
	Napaka meritve**

	TIP_NAPAKE
	Splošno
	Koda tipa napake meritve

	VRSTA_MONITORINGA
	Splošno
	Koda vrste monitoringa

	VRSTA_VZORCA
	Splošno
	Koda vrste vzorca

	PRIPRAVA_VZORCA
	Splošno
	Koda načina priprave vzorca

	TIP_MERITVE
	Splošno
	Koda tipa meritve

	DATUM_ZACETEK
	Datum
	Datum začetka zbiranja vzorcev (dd/MM/yyyy)

	DATUM_KONEC
	Datum
	Datum konca zbiranja vzorcev (dd/MM/yyyy)

	DATUM_MERITVE
	Datum
	Datum meritve (dd/MM/yyyy)

	IZVAJALEC
	Splošno
	Koda izvajalca meritve

	INSTRUMENT
	Splošno
	Koda uporabljenega instrumenta pri meritvi

	VIR
	Splošno
	Ime vira podatka, polje bo uporabljeno za ugotavljanje iz katerega vira prihaja vpisana vrednost. 
Vir se začne s skrajšano oznako vrste monitoringa, sledi letnica poročila, stran v poročilu in na koncu številka tabele v kateri se nahaja zapisana meritev.

	POROČILO
	Splošno
	Koda poročila

	POGODBA
	Splošno
	Koda pogodbe

	LLD
	Splošno
	Če je izmerjena vrednost LLD, vrednost polja je 1, sicer pa 0

	OBDOBJE_MERJENJA_ZACETEK
	Datum
	Začetek merilnega intervala* (dd/MM/yyyy)

	OBDOBJE_MERJENJA_KONEC
	Datum
	Konec merilnega intervala* (dd/MM/yyyy)


* Nominalni začetek meritev (primer: oktobrski podatki se začnejo zbirati 1.10. in končajo 31.10.)
** Natančnost zapisa meritve mora biti enakega velikostnega razreda kot napaka. Mantisa pri zapisu napake je praviloma enomestna.

