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UREDBO

[bookmark: _Toc187551425]o sevalnih dejavnostih


[bookmark: _Toc496601757]SPLOŠNE DOLOČBE
[bookmark: _Toc187551427][bookmark: _Toc187551511][bookmark: _Toc496601758]
(vsebina)

(1) Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1) in ureja:
· vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
· sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti;
· merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja;
· merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov sevanja;
· merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe;
· ravni opustitve in merila za opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi;
· merila in pogoji za razvrstitev dejavnosti za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti;
· sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti;
· vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja;
· vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo;
· merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte;
· radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, in
· merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, registracije sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
(2)	Posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov, vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter količine jedrskih snovi za prevažanje so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
[bookmark: _Toc495877177][bookmark: _Toc495904212][bookmark: _Toc495923162][bookmark: _Toc495923247][bookmark: _Toc495923501][bookmark: _Toc495588784][bookmark: _Toc495589045][bookmark: _Toc495589121][bookmark: _Toc495589197][bookmark: _Toc495589272][bookmark: _Toc495589348][bookmark: _Toc495589423][bookmark: _Toc495667867][bookmark: _Toc495668592][bookmark: _Toc495877178][bookmark: _Toc495904213][bookmark: _Toc495923163][bookmark: _Toc495923248][bookmark: _Toc495923502][bookmark: _Komisija_za_preverjanje_izpolnjevan][bookmark: _(področja_pooblastitve)][bookmark: _Toc187551433][bookmark: _Toc187551517][bookmark: _Toc496601759]
(izrazi)

(2) V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;
2. pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
3. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali organu, v katerega se vgradi;
4. specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso snovi. Enota je Bq/kg;
5. nevarni vir sevanja, je vir sevanja, ki lahko povzroči trajne poškodbe oseb, ki bi ravnale z njim ter ob tem ne bi upoštevale ukrepov varnosti in varovanja. Nevarni vir sevanja je določen v tabeli 5 priloge te uredbe. Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;
6. zmerne količine materiala so količine materiala, ki so velikostnega reda ene tone letno za posamezni objekt.

[bookmark: _Toc495904215][bookmark: _Toc496601760]PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI in POGOJI ZA IZVZETJE
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(merila za izvzetje radioaktivnih snovi)

Šteje se, da so splošna merila za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje: 
· radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali[footnoteRef:1] [1:  BSS Article 26 (a) radioactive materials where the quantities of the activity involved do not exceed in total the exemption values set out in Table B, column 3, of Annex VII + Annex VII 2(a) The total activity values (in Bq) for exemption apply to the total activity involved in a practice and are laid down in column 3 of Table B for artificial radionuclides and for some naturally-occurring radionuclides used in consumer products. For other practices involving naturally-occurring radionuclides, such values are, in general, not applicable.] 

· radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne radionuklide pa tiste, ki je določena v tabeli 2 iz priloge te uredbe.[footnoteRef:2] [2:  BSS Article 26 (b) without prejudice to Article 25(4), radioactive materials where the activity concentrations do not exceed the exemption values set out in Table A of Annex VII + Annex VII 2 (b) The exempt activity concentration values (in kBq/kg) for the materials involved in the practice are laid down in Table A, Part 1, for artificial radionuclides, and in Table A, Part 2, for naturally-occurring radionuclides.] 

[bookmark: _Toc495877199][bookmark: _Toc495904235][bookmark: _Toc495923182][bookmark: _Toc495923267][bookmark: _Toc495923521][bookmark: _Toc495585250][bookmark: _Toc495588803][bookmark: _Toc495589064][bookmark: _Toc495589140][bookmark: _Toc495589216][bookmark: _Toc495589291][bookmark: _Toc495589367][bookmark: _Toc495589442][bookmark: _Toc495667886][bookmark: _Toc495668613][bookmark: _Toc495877200][bookmark: _Toc495904236][bookmark: _Toc495923183][bookmark: _Toc495923268][bookmark: _Toc495923522][bookmark: _(organizacijski_pogoji)][bookmark: _(izvzetje_radioaktivnih_snovi][bookmark: _Toc187551441][bookmark: _Toc187551525][bookmark: _Ref475604938][bookmark: _Toc496601762]
(izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine)

(1) [footnoteRef:3]Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 v prilogi te uredbe, se šteje, da je dejavnost sama po sebi varna. [3:  BSS Annex VII: 3. (b) Practices involving small amounts of radioactive substances or low activity concentrations, comparable to the exemption values laid down in Table A or Table B are deemed to fulfil criterion (iii) the practise is inherently safe.] 

(2) [footnoteRef:4]V dejavnostih, kjer so količine radioaktivnih snovi ali njihova specifična aktivnost nižje od vrednosti za izvzetje iz tabele 1, 2 in 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da je tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti sevanjem tako majhno, da ni potrebe po nadzoru pristojnega organa. [4:  BSS Annex VII: 3. (c) Practices involving amounts of radioactive substances or activity concentrations below the exemption values laid down in Table A, Part 1, or Table B, are deemed to comply with criterion (i) without further consideration. 
(i) the radiological risks to individuals caused by the practice are sufficiently low, as to be of no regulatory] 

(3) [footnoteRef:5] [footnoteRef:6]V primeru zmernih količin materiala se za namen izvzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe. [5:  BBS Annex VII: 3 (d) In the case of moderate amounts of material, as specified by Member States for specific types of practice, the activity concentration values laid down in Table B, column 2, may be used instead of the values laid down in Table A, Part 1, for the purpose of exemption from authorisation.]  [6:  BSS v Annex VII: 3 (d) »for specific types of practice«.] 

(4) [footnoteRef:7]Vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje. Pristojni organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. [7: BSS Annex VII: 2. (e)……The values laid down in Table B, column 3, apply to the total inventory of radioactive substances held by a person or undertaking as part of a specific practice at any point in time. However, the competent authority may apply these values to smaller entities or packages, for instance to exempt the transport or storage of exempted consumer products, if the general exemption criteria in section 3 are satisfied. ] 

[bookmark: _Toc495877202][bookmark: _Toc495904238][bookmark: _Toc495923185][bookmark: _Toc495923270][bookmark: _Toc495923524][bookmark: _Toc495585252][bookmark: _Toc495588805][bookmark: _Toc495589066][bookmark: _Toc495589142][bookmark: _Toc495589218][bookmark: _Toc495589293][bookmark: _Toc495589369][bookmark: _Toc495589444][bookmark: _Toc495667888][bookmark: _Toc495668615][bookmark: _Toc495877203][bookmark: _Toc495904239][bookmark: _Toc495923186][bookmark: _Toc495923271][bookmark: _Toc495923525][bookmark: _(tehnični_in_tehnološki_pogoji)][bookmark: _(posebni_primeri_izvzetja][bookmark: _Toc187551442][bookmark: _Toc187551526][bookmark: _Ref475604955][bookmark: _Toc496601763]
(posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi)

(1) [footnoteRef:8]Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 3 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktivnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabel 1 in 3 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom. [8:  BSS Annex VII: Part 2 Table A 
For radionuclides not listed in Table A, Part 1 the competent authority shall assign appropriate values for the quantities and concentrations of activity per unit mass where the need arises. Values thus assigned shall be complementary to those in Table A, Part 1.] 

(2) Radionuklidi se po radiotoksičnosti razvrstijo v pet skupin in sicer: 
· prva skupina: raven izvzetja ≤ 104 Bq;
· druga skupina: 104 Bq < raven izvzetja ≤ 105 Bq;
· tretja skupina: 105 Bq < raven izvzetja ≤ 106 Bq;
· četrta skupina: 106 Bq < raven izvzetja ≤ 107 Bq in
· peta skupina: raven izvzetja >107 Bq.
(3) Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden od naslednjih pogojev: 




ali




pri čemer je:
· A(i) aktivnost posameznega radionuklida,
· IVA(i) raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,
· KA(i) specifična aktivnost radionuklida in 
· IVKA(i) raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.
(4) Kadar ni možno drugače, se pogoj iz prejšnjega odstavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi radionuklidov.
(5) [footnoteRef:9]Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik. [9:  BSS Annex VII: 2. (d) For mixtures of artificial radionuclides, the weighted sum of nuclide-specific activities or concentrations (for various radionuclides contained in the same matrix) divided by the corresponding exemption value shall be less than unity. Where appropriate, this condition can be verified on the basis of best estimates of the composition of the radionuclide mix. The values in Table A, Part 2, apply individually to each parent nuclide. Some elements in the decay chain, e.g. Po-210 or Pb-210, may warrant the use of higher values taking Community guidance into account.] 
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(merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe)

(1) [footnoteRef:10]Pristojni organ mora v postopku izdaje dovoljenja za uvoz ali proizvodnjo predmetov splošne rabe, katerih predvidena uporaba lahko pomeni novo vrsto sevalne dejavnosti, preveriti ali: [10:  BSS Annex IV: Justification of new classes or types of practices involving consumer products as referred to in Article 20
B. The competent authority shall examine that information and in particular assess whether:
(1) the performance of the consumer product justifies its intended use;
(2) the design is adequate in order to minimise exposures in normal use and the likelihood and consequences of misuse or accidental exposures, or whether there should be conditions imposed on the technical and physical characteristics of the product;
(3) the product is adequately designed to meet the exemption criteria, and, where applicable, is of an approved type and does not necessitate specific precautions for disposal when no longer in use;
(4) the product is appropriately labelled and suitable documentation is provided to the consumer with instructions for proper use and disposal] 

· zasnova predmeta splošne rabe upravičuje njegovo predvideno uporabo;
· zasnova predmeta splošne rabe zagotavlja kar se da majhno izpostavljenost: 
· pri normalni uporabi, 
· zaradi posledic napačne uporabe in 
· na najnižjo možno raven ob naključni izpostavljenosti;
· je predmet splošne rabe zasnovan tako, da izpolnjuje splošna merila za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in aktivnost radionuklida v predmetu splošne rabe ne presega vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe;
· je že tipsko odobren in ne zahteva posebnih previdnostnih ukrepov pri končnem odlaganju po prenehanju uporabe;
· je proizvod ustrezno označen in je za potrošnika pripravljena ustrezna dokumentacija z navodili za pravilno uporabo in odlaganje po uporabi.
(2) V postopku iz prejšnjega odstavka pristojni organ lahko tudi določi pogoje glede tehničnih in fizikalnih značilnosti predmeta splošne rabe.
(3) [footnoteRef:11]Za predmete splošne rabe, ki vsebujejo radionuklid Th-232, se uporablja vrednost izvzetja 104 Bq. [11:  IAEA GSR Part 3: TABLE I.1. Levels for exemption of moderate amounts of material without further consideration: exempt activity concentrations and exempt activities of radionuclides; page 121] 
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(posebni primeri sprejemljivosti predmetov splošne rabe na podlagi ocene varstva pred sevanji)

[footnoteRef:12]Če v predmetu splošne rabe [footnoteRef:13]aktivnost radionuklida presega vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe, je proizvodnja ali uvoz takih predmetov upravičena le, če iz ocene varstva pred sevanji sledi, da posameznik iz prebivalstva med normalno uporabo ne bo prejel doze večje od reda velikosti 10 μSv na leto in med izrednim dogodkom večje od 1 mSv na leto, ob predpostavki, da je verjetnost nesreče manj kot 0,01 na leto. Oceno varstva pred sevanji se izdela v postopku ocene upravičenosti. [12:  IAEA SSG-36 in EUROPEAN COMMISSION: Principles and Methods for Establishing Concentrations and Quantities (Exemption Values) Below which Reporting is not Required in the European Directive, Radiation Protection 65, Doc. XI-028/93, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1993).]  [13:  IAEA SSG-36 v povezavi z IAEA GSR Part 3 Table I.1 ] 
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(uporaba predmetov splošne rabe, ki vsebuje radionuklide in se že uporabljajo)

[footnoteRef:14]Za predmete splošne rabe, ki vsebujejo dodane radionuklide in se že uporabljajo, za njih pa nikoli ni bila narejena ocena upravičenosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, mora pristojni organ presoditi o upravičenosti njihove nadaljnje uporabe, javnost opozoriti na morebitna tveganja, objaviti priporočene načine ravnanja s takšnimi predmeti in prebivalcem, ki jih imajo v lasti, omogočiti njihovo zbiranje in s tem zagotoviti varno nadaljnje ravnanje s takimi predmeti. [14:  IAEA SSG-36: 3.15. The regulatory body may become aware of consumer products having been provided to the public without such provision having previously been justified. In such cases, the regulatory body should review, as best it can, the justification for the provision of these consumer products to the public. It is possible that the consumer products in question may no longer be manufactured and as such, the necessary information on which to base a safety assessment may not be readily available. If the decision by the regulatory body is that their provision to the public is not justified, the regulatory body should publish advice on radiation protection for those who own and use such consumer products, putting the associated risks into perspective. When making a decision on the option of collecting and disposing of such consumer products, the regulatory body should take into account the associated radiation risks.] 
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(razredi dela za odprte vire sevanja)

(1)	Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri razrede glede na:
· aktivnost radionuklida, ki se uporablja, in 
· način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.
(2)	Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred iz prejšnjega odstavka na podlagi vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz naslednje tabele:

	
	Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja

	
	III
	II
	I

	Maksimalna skupna aktivnost (A), s katero se ravna v katerem koli času[footnoteRef:15]  [15:  Povzeto po STUK GUIDE ST 6.1] 

	
A ≤ 10-kratna raven izvzetja* 
	10-kratna raven izvzetja < A ≤ 10.000-kratna raven izvzetja*
	
A > 10.000-kratna raven izvzetja*


*aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe
(3)	Vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:
· 100-krat za shranjevanje;
· 10-krat za zelo enostavno delo s tekočinami;
· 1-krat za običajno delo s kemikalijami;
· 0,1-krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s snovmi, pri katerem partikulati lahko pridejo v zrak in je predpisana uporaba zaščitnih sredstev.[footnoteRef:16] [16:  Povzeto po STUK GUIDE ST 6.1] 

[bookmark: _Toc495585263][bookmark: _Toc495588816][bookmark: _Toc495589077][bookmark: _Toc495589153][bookmark: _Toc495589229][bookmark: _Toc495589304][bookmark: _Toc495589380][bookmark: _Toc495589455][bookmark: _Toc495667899][bookmark: _Toc495668627][bookmark: _Toc495877216][bookmark: _Toc495904252][bookmark: _Toc495923198][bookmark: _Toc495923283][bookmark: _Toc495923537][bookmark: _Hlt72645991][bookmark: _Strokovno_mnenje][bookmark: _(brezpogojna_opustitev_nadzora)][bookmark: _(pogojna_opustitev_nadzora)][bookmark: _Toc495585265][bookmark: _Toc495588818][bookmark: _Toc495589079][bookmark: _Toc495589155][bookmark: _Toc495589231][bookmark: _Toc495589306][bookmark: _Toc495589382][bookmark: _Toc495589457][bookmark: _Toc495667901][bookmark: _Toc495668629][bookmark: _Toc495877218][bookmark: _Toc495904254][bookmark: _Toc495923200][bookmark: _Toc495923285][bookmark: _Toc495923539][bookmark: _Toc495585267][bookmark: _Toc495588820][bookmark: _Toc495589081][bookmark: _Toc495589157][bookmark: _Toc495589233][bookmark: _Toc495589308][bookmark: _Toc495589384][bookmark: _Toc495589459][bookmark: _Toc495667903][bookmark: _Toc495668631][bookmark: _Toc495877220][bookmark: _Toc495904256][bookmark: _Toc495923202][bookmark: _Toc495923287][bookmark: _Toc495923541]
[bookmark: _Toc495877223][bookmark: _Toc495904259][bookmark: _Toc495923205][bookmark: _Toc495923290][bookmark: _Toc495923544][bookmark: _Toc495877224][bookmark: _Toc495904260][bookmark: _Toc495923206][bookmark: _Toc495923291][bookmark: _Toc495923545][bookmark: _Toc496601768]Razvrstitev dejavnosti in virov sevanja
[bookmark: _Toc495668634][bookmark: _Toc495877226][bookmark: _Toc495904262][bookmark: _Toc495923208][bookmark: _Toc495923293][bookmark: _Toc495923547][bookmark: _Toc496601769]
(merila in pogoji za razvrstitev dejavnosti, za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti)

Registracija zadostuje za tiste sevalne dejavnosti, v katerih delavci niso razvrščeni med poklicno izpostavljene delavce in je celotno tveganje sevalne dejavnosti zelo [footnoteRef:17]majhno glede na merila v predpisu, ki določa pogoje in metodologijo za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji. [17:  Pravilnik SV5: (5) 9. člen; …….zelo majhno, če so doze nižje od 1 mSv leto] 
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(izvzetje na podlagi ocene varstva pred sevanji)

(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena registracija ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni potrebno, če so aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe presežene, vendar se v postopku priglasitve dejavnosti ali vira sevanja na podlagi ocene varstva pred sevanji ugotovi, da so izpolnjeni splošni pogoji za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost in zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja[footnoteRef:18]: [18:  BSS Annex VII: 3. (e) For the purpose of exemption from notification or for the purpose of clearance, where amounts of radioactive substances or activity concentrations do not comply with the values laid down in Table A or Table B, an assessment shall be made in the light of the general criteria (i) to (iii) above. 
(i) the radiological risks to individuals caused by the practice are sufficiently low, as to be of no regulatory
concern; and
(ii) the type of practice has been determined to be justified; and
(iii) the practice is inherently safe.
For compliance with the general criterion (i), it shall be demonstrated that workers should not be classified as exposed workers, and the following criteria for the exposure of members of the public are met in all feasible circumstances:] 

· nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot izpostavljenega;
· pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μSv na leto in
· [footnoteRef:19]zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja iz naravnih virov sevanja dodatna doza za posameznika iz prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto. Pri oceni doz za posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot tudi poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov. [19:  BSS Annex VII: 3. e)
- For artificial radionuclides:
The effective dose expected to be incurred by a member of the public due to the exempted practice is of the
order of 10 μSv or less in a year
- For naturally-occurring radionuclides:
The dose increment, allowing for the prevailing background radiation from natural radiation sources, liable to be incurred by an individual due to the exempted practice is of the order of 1 mSv or less in a year. The assessment of doses to members of the public shall take into account not only pathways of exposure through airborne or liquid effluent, but also pathways resulting from the disposal or recycling of solid residues. Member States may specify dose criteria lower than 1 mSv per year for specific types of practices or specific pathways of exposure. For the purpose of exemption from authorisation, less restrictive dose criteria may be applied.
] 

(4) Z radioaktivnimi snovmi iz prejšnjega odstavka je treba po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni varstva pred sevanji.
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(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti)

(1)	Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za naslednje dejavnosti:
1. upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;
2. namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ali zdravil ter uvoz ali izvoz takega predmeta ali zdravila;
3. namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam v zdravstvene namene;
4. namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva na izpostavljenost;
5. uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov;
6. odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, za njih pa se pristojni organ ni odločil, da se jih ne obravnava več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
7. dejavnosti, pri katerih prihaja do znatnih plinskih ali tekočinskih izpustov radioaktivnih snovi v okolje;
8. mešanje radioaktivnih in neradioaktivnih snovi za njihovo ponovno uporabo ali predelavo
9. dejavnost prevažanja jedrskih snovi;
10. dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi;
11. opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja;
12. upravljanje zračnih in vesoljskih plovil, katere člani letalske posadke lahko prejmejo letne efektivne doze zaradi kozmičnega sevanja večje od 6 mSv;
13. vzdrževanje, proizvodnjo, servisiranje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka;
14. odstranitev (demontaža), vzdrževanje in servisiranje ionizacijskih javljalnikov požara, pri katerem se posega v vir sevanja.
15. opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo
(2)	Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, ni potrebno pridobiti dovoljenja za:
1. dejavnost, katere izvajanje ni treba priglasiti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
2. dejavnost, pri kateri se uporabljajo radioaktivne snovi iz 3., 4., 5. in 11. člena te uredbe;
3. prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne presega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe; 
4. prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega vrednosti, določenih v tabeli 6 iz priloge te uredbe;[footnoteRef:20] [20:  Količine so vzete iz JV12.] 

5. uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa, ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti;
6. delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec.
(3)	[footnoteRef:21]Če imetnik dovoljenja v oceni varstva pred sevanji nima opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec, mora izvajalec del v nadzorovanem območju ne glede na določbe šeste točke prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da bi posamezni delavci lahko prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva. [21:  BSS Art. 51 2: Member States shall ensure that the undertaking is responsible, either directly or through contractual agreements with the employer of outside workers, for the operational aspects of the radiation protection of outside workers that are directly related to the nature of their activities in the undertaking.] 
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(opustitev nadzora)

(1) Pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1[footnoteRef:22] ali 2[footnoteRef:23] iz priloge te uredbe.[footnoteRef:24] [22:  BSS Annex VII: Table A, Part 1]  [23:  BSS Annex VII: Table A, Part 2]  [24:  BSS Art 30: 2. Materials for disposal, recycling or reuse may be released from regulatory control provided that the activity concentrations:
(a)	for solid material do not exceed the clearance levels set out in Table A of Annex VII + Annex VII 2 (c ...The concentration values in Table A, Part 1, or in Table A, Part 2, also apply to the clearance of solid materials for reuse, recycling, conventional disposal or incineration.] 

(2) Za radioaktivno snov, ki vsebuje več radionuklidov, se dovoli opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, če je izpolnjen naslednji pogoj:


,

pri čemer je KAi specifična aktivnost in OVKAi raven specifične aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga radioaktivna snov vsebuje, pod katero se opusti nadzor.
(3) Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov iz tabele 1[footnoteRef:25] ali 2[footnoteRef:26] iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom. [footnoteRef:27]Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik v razpadni verigi. [25:  BSS Annex VII: Table A, Part 1]  [26:  BSS Annex VII: Table A, Part 2]  [27:  BSS Annex VII: Table Part 2, Values for exemption or clearance for naturally occurring radionuclides in solid materials in secular equilibrium with their progeny] 

(4) [footnoteRef:28]Pristojni organ lahko v postopku opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, določi vrednosti, ki so višje od tistih, določenih v tabeli 1 ali 2 iz priloge te uredbe, če so izpolnjena splošna merila za opustitev nadzora iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost in merila za izvzetje iz 11. člena. te uredbe. Ob tem upošteva smernice Evropske unije, vključno, kjer je to primerno, z dodatnimi zahtevami glede aktivnosti kontaminacije površin ali zahtevami glede meritev materiala, predvidenega za opustitev nadzora.[footnoteRef:29] [footnoteRef:30] [28:  BSS Annex VII: 3 e)
For the purpose of exemption from notification or for the purpose of clearance, where amounts of radioactive substances or activity concentrations do not comply with the values laid down in Table A or Table B, an assessment shall be made in the light of the general criteria (i) to (iii) above. For compliance with the general criterion (i), it shall be demonstrated that workers should not be classified as exposed workers, and the following criteria for the exposure of members of the public are met in all feasible circumstances: 
 For artificial radionuclides: The effective dose expected to be incurred by a member of the public due to the exempted practice is of the order of 10 μSv or less in a year. 
 For naturally-occurring radionuclides: The dose increment, allowing for the prevailing background radiation from natural radiation sources, liable to be incurred by an individual due to the exempted practice is of the order of 1 mSv or less in a year. The assessment of doses to members of the public shall take into account not only pathways of exposure through airborne or liquid effluent, but also pathways resulting from the disposal or recycling of solid residues. Member States may specify dose criteria lower than 1 mSv per year for specific types of practices or specific pathways of exposure.]  [29:  BSS Annex VII: 2 (c) Higher values may be defined for specific materials or specific pathways, taking Community guidance into account, including, where appropriate, additional requirements, in terms of surface activity or monitoring requirements.]  [30:  BSS Art. 30: 2. (b) comply with specific clearance levels and associated requirements for specific materials or for materials originating from specific types of practices; these specific clearance levels shall be established in national legislation or by the national competent authority, following the general exemption and clearance criteria set out in Annex VII, and taking into account technical guidance provided by the Community.] 


[bookmark: _Toc496601773]
(posebni primer opustitve)

(1) Če gre za opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovoljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti, je treba pri odločanju ne glede na določbe te uredbe upoštevati merila za izvzetje iz druge alineje prvega odstavka 11. člena te uredbe za umetne radionuklide.[footnoteRef:31] [31:  BSS Art. 30: 3. Member States shall ensure that for the clearance of materials containing naturally-occurring radionuclides, where these result from authorised practices in which natural radionuclides are processed for their radioactive, fissile or fertile properties, the clearance levels comply with the dose criteria for clearance of materials containing artificial radionuclides.] 

(2) Če gre za uporabo zaprtih virov sevanja, lahko pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad njimi, če je aktivnost zaprtega vira sevanja nižja kot aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

[bookmark: _Toc496601774]
(evidence o opustitvi)

O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora izvajalec sevalne dejavnosti ali uporabnik vira sevanja najmanj dve leti po opustitvi nadzora voditi evidenco, ki vsebuje najmanj podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi.

[bookmark: _Toc187551456][bookmark: _Toc187551540][bookmark: _Toc496601775]
(dovoljenje za uporabo vira sevanja in vpis vira sevanja v register virov sevanja)

(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:
1. visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določena v tabeli 4 iz priloge te uredbe, vključujoč vsebnik, če je narejen iz osiromašenega urana;
2. rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost večja od 160 kV in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da tveganje sevalne dejavnosti ni majhno po predpisu, ki določa pogoje in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji;
3. pospeševalnik delcev;
4. odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba za vire sevanja, ki se uporabljajo v zdravstvene ali veterinarske namene, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja, razen za kalibracijske vire, katerih aktivnost ne presega vrednosti, določenih v tabeli 4 iz priloge te uredbe. 
(3) Vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Ob spremembah na viru sevanja je treba pred njegovo ponovno uporabo znova pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali vpisati spremembe na viru sevanja v register virov sevanja, če:
1. gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred sevanji, kot so določeni v oceni varstva pred sevanji;
2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da prostor uporabe pomembno vpliva na ukrepe varstva pred sevanji ali 
3. je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgenske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave in je takšna menjava cevi opredeljena v oceni varstva pred sevanji.

[bookmark: _Toc496601776]MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV 
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(vrste objektov)
[bookmark: _Toc495588829]
(1)	Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem: 
1. proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer je možno, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;
2. uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;
3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV.
(2)	Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem uporablja:
1. radioterapevtska naprava;
2. odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 9. člena te uredbe; 
3. pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV;
4. en ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.
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(fizično varovanje radioaktivnih snovi)

(1)	Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi, je treba izvajati za nevarne vire sevanja kategorije 1, določene v tabeli 5 iz priloge te uredbe.
(2)	Ukrepe fizičnega varovanja iz prejšnjega odstavka je treba izvajati tudi, če se v objektu nahajajo nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih vsota kvocientov med aktivnostjo posameznega radionuklida in vrednostmi, določenimi v tabeli 5 priloge te uredbe, je večja od 1.
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(trajanje veljavnosti dovoljenj in registracije in vložitev vloge za podaljšanje )

1. Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji. 
1. Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to dovoljenje izda največ za pet let.
1. Veljavnost registracije sevalne dejavnosti se izda za obdobje 10 let.
1. [bookmark: _Toc495589099][bookmark: _Toc495589175][bookmark: _Toc495589251][bookmark: _Toc495589326][bookmark: _Toc495589401][bookmark: _Toc495589476][bookmark: _Toc495667920][bookmark: _Toc495668649][bookmark: _Toc495585287][bookmark: _Toc495588841][bookmark: _Toc495589101][bookmark: _Toc495589177][bookmark: _Toc495589253][bookmark: _Toc495589328][bookmark: _Toc495589403][bookmark: _Toc495589478][bookmark: _Toc495667922][bookmark: _Toc495668651][bookmark: _Toc495877245][bookmark: _Toc495904281][bookmark: _Toc495923227][bookmark: _Toc495923312][bookmark: _Toc495923566][bookmark: _Toc495585288][bookmark: _Toc495588842][bookmark: _Toc495589102][bookmark: _Toc495589178][bookmark: _Toc495589254][bookmark: _Toc495589329][bookmark: _Toc495589404][bookmark: _Toc495589479][bookmark: _Toc495667923][bookmark: _Toc495668652][bookmark: _Toc495877246][bookmark: _Toc495904282][bookmark: _Toc495923228][bookmark: _Toc495923313][bookmark: _Toc495923567][bookmark: _Toc495589103][bookmark: _Toc495589179][bookmark: _Toc495589255][bookmark: _Toc495589330][bookmark: _Toc495589405][bookmark: _Toc495589480][bookmark: _Toc495667924][bookmark: _Toc495668653][bookmark: _Toc495877247][bookmark: _Toc495904283][bookmark: _Toc495923229][bookmark: _Toc495923314][bookmark: _Toc495923568]Pri odločitvi o obdobju veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če gre za visokoaktivni vir sevanja oziroma nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvene namene.
1. Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega poročila.
1. Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži pri pristojnem organu, a praviloma ne prej kot dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

[bookmark: _Toc496601782] PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/17) ter 44. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17).
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(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. …………..
Ljubljana, 
EVA:


Vlada Republike Slovenije
                                                                                                                      dr. Miro Cerar
                                                                                                                          predsednik           
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	Radionuklid
	Specifična aktivnost
(kBq/kg)

	H-3
	100

	Be-7
	10

	C-14
	1

	F-18
	10

	Na-22
	0,1

	Na-24
	1

	Si-31
	1000

	P-32
	1000

	P-33
	1000

	S-35
	100

	Cl-36
	1

	Cl-38
	10

	K-42
	100

	K-43
	10

	Ca-45
	100

	Ca-47
	10

	Sc-46
	0,1

	Sc-47
	100

	Sc-48
	1

	V-48
	1

	Cr-51
	100

	Mn-51
	10

	Mn-52
	1

	Mn-52 m
	10

	Mn-53
	100

	Mn-54
	0,1

	Mn-56
	10

	Fe-52* 
	10

	Fe-55
	1000

	Fe-59
	1

	Co-55
	10

	Co-56
	0,1

	Co-57
	1

	Co-58
	1

	Co-58 m
	10000

	Co-60
	0,1

	Co-60 m
	1000

	Co-61
	100

	Co-62 m
	10

	Ni-59
	100

	Ni-63
	100

	Ni-65
	10

	Cu-64
	100

	Zn-65
	0,1

	Zn-69
	1000

	Zn-69 m*
	10

	Ga-72
	10

	Ge-71
	10000

	As-73
	1000

	As-74
	10

	As-76
	10

	As-77
	1000

	Se-75
	1

	Br-82
	1

	Rb-86
	100

	Sr-85
	1

	Sr-85 m
	100

	Sr-87 m
	100

	Sr-89
	1000

	Sr-90*
	1

	Sr-91*
	10

	Sr-92
	10

	Y-90
	1000

	Y-91
	Y100

	Y-91 m
	100

	Y-92
	100

	Y-93
	100

	Zr-93
	10

	Zr-95*
	1

	Zr-97*
	10

	Nb-93 m
	10

	Nb-94
	0,1

	Nb-95
	1

	Nb-97*
	10

	Nb-98
	10

	Mo-90
	10

	Mo-93
	10

	Mo-99*
	10

	Mo-101*
	10

	Tc-96
	1

	Tc-96 m
	1000

	Tc-97
	10

	Tc-97 m
	100

	Tc-99
	1

	Tc-99 m
	100

	Ru-97
	10

	Ru-103*
	1

	Ru-105*
	10

	Ru-106*
	0,1

	Rh-103 m
	10000

	Rh-105
	100

	Pd-103*
	1000

	Pd-109*
	100

	Ag-105
	1

	Ag-110 m*
	0,1

	Ag-111
	100

	Cd-109*
	1

	Cd-115*
	10

	Cd-115 m*
	100

	In-111
	10

	In-113 m
	100

	In-114 m*
	10

	In-115 m
	100

	Sn-113*
	1

	Sn-125
	10

	Sb-122
	10

	Sb-124
	1

	Sb-125*
	0,1

	Te-123 m
	1

	Te-125 m
	1000

	Te-127
	1000

	Te-127 m*
	10

	Te-129
	100

	Te-129 m*
	10

	Te-131
	100

	Te-131 m*
	10

	Te-132*
	1

	Te-133
	10

	Te-133 m
	10

	Te-134
	10

	I-123
	100

	I-125
	100

	I-126
	10

	I-129
	0,01

	I-130
	10

	I-131
	10

	I-132
	10

	I-133
	10

	I-134
	10

	I-135
	10

	Cs-129
	10

	Cs-131
	1000

	Cs-132
	10

	Cs-134
	0,1

	Cs-134 m
	1000

	Cs-135
	100

	Cs-136
	1

	Cs-137*
	0,1

	Cs-138
	10

	Ba-131
	10

	Ba-140
	1

	La-140
	1

	Ce-139
	1

	Ce-141
	100

	Ce-143
	10

	Ce-144
	10

	Pr-142
	100

	Pr-143
	1000

	Nd-147
	100

	Nd-149
	100

	Pm-147
	1000

	Pm-149
	1000

	Sm-151
	1000

	Sm-153
	100

	Eu-152
	0,1

	Eu-152 m
	100

	Eu-154
	0,1

	Eu-155
	1

	Gd-153
	10

	Gd-159
	100

	Tb-160
	1

	Dy-165
	1000

	Dy-166
	100

	Ho-166
	100

	Er-169
	1000

	Er-171
	100

	Tm-170
	100

	Tm-171
	1000

	Yb-175
	100

	Lu-177
	100

	Hf-181
	1

	Ta-182
	0,1

	W-181
	10

	W-185
	1000

	W-187
	10

	Re-186
	1000

	Re-188
	100

	Os-185
	1

	Os-191
	100

	Os-191 m
	1000

	Os-193
	100

	Ir-190
	1

	Ir-192
	1

	Ir-194
	100

	Pt-191
	10

	Pt-193 m
	1000

	Pt-197
	1000

	Pt-197 m
	100

	Au-198
	10

	Au-199
	100

	Hg-197
	100

	Hg-197 m
	100

	Hg-203
	10

	Tl-200
	10

	Tl-201
	100

	Tl-202
	10

	Tl-204
	1

	Pb-203
	10

	Bi-206
	1

	Bi-207
	0,1

	Po-203
	10

	Po-205
	10

	Po-207
	10

	At-211
	1000

	Ra-225
	10

	Ra-227
	100

	Th-226
	1000

	Th-229
	0,1

	Pa-230
	10

	Pa-233
	10

	U-230
	10

	U-231*
	100

	U-232*
	0,1

	U-233
	1

	U-236
	10

	U-237
	100

	U-239
	100

	U-240*
	100

	Np-237*
	1

	Np-239
	100

	Np-240
	10

	Pu-234
	100

	Pu-235
	100

	Pu-236
	1

	Pu-237
	100

	Pu-238
	0,1

	Pu-239
	0,1

	Pu-240
	0,1

	Pu-241
	10

	Pu-242
	0,1

	Pu-243
	1000

	Pu-244*
	0,1

	Am-241
	0,1

	Am-242
	1000

	Am-242 m*
	0,1

	Am-243*
	0,1

	Cm-242
	10

	Cm-243
	1

	Cm-244
	1

	Cm-245
	0,1

	Cm-246
	0,1

	Cm-247*
	0,1

	Cm-248
	0,1

	Bk-249
	100

	Cf-246
	1000

	Cf-248
	1

	Cf-249
	0,1

	Cf-250
	1

	Cf-251
	0,1

	Cf-252
	1

	Cf-253
	100

	Cf-254
	1

	Es-253
	100

	Es-254*
	0,1

	Es-254 m*
	10

	Fm-254
	10000

	Fm-255
	100



[footnoteRef:33]Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z * označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom. [33:  BSS Annex VII: 2 b) The values in Table A, Part 1, are given for individual radionuclides, where applicable, including short-lived radionuclides in equilibrium with the parent nuclide, as indicated] 


[footnoteRef:34]*Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli: [34:  BSS Annex VII na koncu Table A part 1: Parent radionuclides, and their progeny whose dose contributions are taken into account in the dose calculation (thus requiring only the exemption level of the parent radionuclide to be considered), are listed in the following table.] 


	Radionuklid predhodnik
	Potomec

	Fe-52
	Mn-52 m

	Zn-69 m
	Zn-69

	Sr-90
	Y-90

	Sr-91
	Y-91 m

	Zr-95
	Nb-95

	Zr-97
	Nb-97 m, Nb-97

	Nb-97
	Nb-97 m

	Mo-99
	Tc-99 m

	Mo-101
	Tc-101

	Ru-103
	Rh-103 m

	Ru-105
	Rh-105 m

	Ru-106
	Rh-106

	Pd-103
	Rh-103 m

	Pd-109
	Ag-109 m

	Ag-110 m
	Ag-110

	Cd-109
	Ag-109 m

	Cd-115
	In-115 m

	Cd-115 m
	In-115 m

	In-114 m
	In-114

	Sn-113
	In-113 m

	Sb-125
	Te-125 m

	Te-127 m
	Te-127

	Te-129 m
	Te-129

	Te-131 m
	Te-131

	Te132
	I-132

	Cs-137
	Ba-137 m

	Ce-144
	Pr-144, Pr-144 m

	U-232
	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

	U-240
	Np-240 m, Np-240

	Np237
	Pa-233

	Pu-244
	U-240, Np-240 m, Np-240

	Am-242 m
	Np-238

	Am-243
	Np-239

	Cm-247
	Pu-243

	Es-254
	Bk-250

	Es-254 m
	Fm-254





[bookmark: _Tabela_2:_Vrednosti][bookmark: _Ref475614077][bookmark: _Ref475614146][bookmark: _Ref475614423][bookmark: _Ref475614741][bookmark: _Ref475614763][bookmark: _Ref475614818][bookmark: _Ref475614902][bookmark: _Ref475614931][bookmark: _Ref475614959][bookmark: _Ref475615011][bookmark: _Toc496601787]Tabela 2: Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni radionuklidi

[footnoteRef:35]Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s potomci: [35:  BSS Annex VII Table A Part 2: Values for exemption or clearance for naturally occurring radionuclides in solid materials in secular equilibrium with their progeny:] 


	Naravni radionuklidi razpadne verige U-238
	1 kBq/kg

	Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232
	1 kBq/kg

	K-40
	10 kBq/kg



[footnoteRef:36]Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti. [36:  BSS Annex VII 2 (b). …..The values in Table A Part 2, apply to all radionuclides in the decay chain of U-238 or Th-232, but for segments of the decay chain, which are not in equilibrium with the parent radionuclide, higher values may be applied.] 

[footnoteRef:37] Vrednosti v tabeli 2 ne veljajo za dejavnosti predelave ostankov v gradbene materiale ali posebnih izpostavljenosti, kot je na primer pitna voda. Metodologija in merila za vključitev predelave ostankov v gradbene materiale je določena v predpisu, ki določa mejne doze, referenčne ravni in radioaktivno kontaminacijo.
 [37:  BSS Annex VII 3c: (c) … with the exception of the recycling of residues in building materials or the case of specific exposure pathways, for instance, drinking water.] 

[bookmark: _Tabela_3:_Ravni][bookmark: _Ref475614000][bookmark: _Ref475614178][bookmark: _Ref475614265][bookmark: _Ref475614483][bookmark: _Ref475614509][bookmark: _Ref475614641][bookmark: _Ref475614698][bookmark: _Ref475614833][bookmark: _Ref475615060][bookmark: _Ref475615226][bookmark: _Ref475617882][bookmark: _Toc496601788]Tabela 3: Ravni izvzetja
[footnoteRef:38]Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v [footnoteRef:39]zmernih količinah (velikostnega reda ene tone za posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2). [38:  BSS Annex VII Table B Total activity values for exemption (column 3) and exemption values for the activity concentration in moderate amounts of any type of material (column 2)]  [39:  2. člen (izrazi) Zmerne količine materiala so količine materiala, ki so velikostnega reda ene tone letno za posamezni objekt] 


	Radionuklid
	Specifična aktivnost
(kBq/kg)
	Aktivnost
(Bq)

	H-3
	1 × 106
	1 × 109

	Be-7
	1.000
	1 × 107

	C-14
	10.000
	1 × 107

	O-15
	100
	1 × 109

	F-18
	10
	1 × 106

	Na-22
	10
	1 × 106

	Na-24
	10
	1 × 105

	Si-31
	1.000
	1 × 106

	P-32
	1.000
	1 × 105

	P-33
	1 × 105
	1 × 108

	S-35
	1 × 105
	1 × 108

	Cl-36
	10.000
	1 × 106

	Cl-38
	10
	1 × 105

	Ar-37
	1 × 106
	1 × 108

	Ar-41
	100
	1 × 109

	K-40**
	100
	1 × 106

	K-42
	100
	1 × 106

	K-43
	10
	1 × 106

	Ca-45
	10.000
	1 × 107

	Ca-47
	10
	1 × 106

	Sc-46
	10
	1 × 106

	Sc-47
	100
	1 × 106

	Sc-48
	10
	1 × 105

	V-48
	10
	1 × 105

	Cr-51
	1.000
	1 × 107

	Mn-51
	10
	1 × 105

	Mn-52
	10
	1 × 105

	Mn-52 m
	10
	1 × 105

	Mn-53
	10.000
	1 × 109

	Mn-54
	10
	1 × 106

	Mn-56
	10
	1 × 105

	Fe-52
	10
	1 × 106

	Fe-55
	10.000
	1 × 106

	Fe-59
	10
	1 × 106

	Co-55
	10
	1 × 106

	Co-56
	10
	1 × 105

	Co-57
	100
	1 × 106

	Co-58
	10
	1 × 106

	Co-58 m
	10.000
	1 × 107

	Co-60
	10
	1 × 105

	Co-60 m
	1.000
	1 × 106

	Co-61
	100
	1 × 106

	Co-62 m
	10
	1 × 105

	Ni-59
	10.000
	1 × 108

	Ni-63
	1 × 105
	1 × 108

	Ni-65
	10
	1 × 106

	Cu-64
	100
	1 × 106

	Zn-65
	10
	1 × 106

	Zn-69
	10.000
	1 × 106

	Zn-69 m
	100
	1 × 106

	Ga-72
	10
	1 × 105

	Ge-71
	10.000
	1 × 108

	As-73
	1.000
	1 × 107

	As-74
	10
	1 × 106

	As-76
	100
	1 × 105

	As-77
	1.000
	1 × 106

	Se-75
	100
	1 × 106

	Br-82
	10
	1 × 106

	Kr-74
	100
	1 × 109

	Kr-76
	100
	1 × 109

	Kr-77
	100
	1 × 109

	Kr-79
	1.000
	1 × 105

	Kr-81
	10.000
	1 × 107

	Kr-83 m
	1 × 105
	1 × 1012

	Kr-85
	1 × 105
	10.000

	Kr-85 m
	1.000
	1 × 1010

	Kr-87
	100
	1 × 109

	Kr-88
	100
	1 × 109

	Rb-86
	100
	1 × 105

	Sr-85
	100
	1 × 106

	Sr-85 m
	100
	1 × 107

	Sr-87 m
	100
	1 × 106

	Sr-89
	1.000
	1 × 106

	Sr-90*** 
	100
	10.000

	Sr-91
	10
	1 × 105

	Sr-92
	10
	1 × 106

	Y-90
	1.000
	1 × 105

	Y-91
	1.000
	1 × 106

	Y-91 m
	100
	1 × 106

	Y-92
	100
	1 × 105

	Y-93
	100
	1 × 105

	Zr-93*** 
	1.000
	1 × 107

	Zr-95
	10
	1 × 106

	Zr-97*** 
	10
	1 × 105

	Nb-93 m
	10.000
	1 × 107

	Nb-94
	10
	1 × 106

	Nb-95
	10
	1 × 106

	Nb-97
	10
	1 × 106

	Nb-98
	10
	1 × 105

	Mo-90
	10
	1 × 106

	Mo-93
	1.000
	1 × 108

	Mo-99
	100
	1 × 106

	Mo-101
	10
	1 × 106

	Tc-96
	10
	1 × 106

	Tc-96 m
	1.000
	1 × 107

	Tc-97
	1.000
	1 × 108

	Tc-97 m
	1.000
	1 × 107

	Tc-99
	10.000
	1 × 107

	Tc-99 m
	100
	1 × 107

	Ru-97
	100
	1 × 107

	Ru-103
	100
	1 × 106

	Ru-105
	10
	1 × 106

	Ru-106*** 
	100
	1 × 105

	Rh-103 m
	10.000
	1 × 108

	Rh-105
	100
	1 × 107

	Pd-103
	1.000
	1 × 108

	Pd-109
	1.000
	1 × 106

	Ag-105
	100
	1 × 106

	Ag-108 m
	10
	1 × 106

	Ag-110 m
	10
	1 × 106

	Ag-111
	1.000
	1 × 106

	Cd-109
	10.000
	1 × 106

	Cd-115
	100
	1 × 106

	Cd-115 m
	1.000
	1 × 106

	In-111
	100
	1 × 106

	In-113 m
	100
	1 × 106

	In-114 m
	100
	1 × 106

	In-115 m
	100
	1 × 106

	Sn-113
	1.000
	1 × 107

	Sn-125
	100
	1 × 105

	Sb-122
	100
	10.000

	Sb-124
	10
	1 × 106

	Sb-125
	100
	100

	Te-123 m
	1 × 106
	1 × 107

	Te-125 m
	1.000
	1 × 107

	Te-127
	1.000
	1 × 106

	Te-127 m
	1.000
	1 × 107

	Te-129
	100
	1 × 106

	Te-129 m
	1.000
	1 × 106

	Te-131
	100
	1 × 105

	Te-131 m
	10
	1 × 106

	Te-132
	100
	1 × 107

	Te-133
	10
	1 × 105

	Te-133 m
	10
	1 × 105

	Te-134
	10
	1 × 106

	I-123
	100
	1 × 107

	I-125
	1.000
	1 × 106

	I-126
	100
	1 × 106

	I-129
	100
	1 × 105

	I-130
	10
	1 × 106

	I-131
	100
	1 × 106

	I-132
	10
	1 × 105

	I-133
	10
	1 × 106

	I-134
	10
	1 × 105

	I-135
	10
	1 × 106

	Xe-131 m
	10.000
	10.000

	Xe-133
	1.000
	10.000

	Xe-135
	1.000
	1 × 1010

	Cs-129
	100
	1 × 105

	Cs-131
	1.000
	1 × 106

	Cs-132
	10
	1 × 105

	Cs-134 m
	1.000
	1 × 105

	Cs-134
	10
	10.000

	Cs-135
	10.000
	1 × 107

	Cs-136
	10
	1 × 105

	Cs-137*** 
	10
	10.000

	Cs-138
	10
	10.000

	Ba-131
	100
	1 × 106

	Ba-140*** 
	10
	1 × 105

	La-140
	10
	1 × 105

	Ce-139
	100
	1 × 106

	Ce-141
	100
	1 × 107

	Ce-143
	100
	1 × 106

	Ce-144*** 
	100
	1 × 105

	Pr-142
	100
	1 × 105

	Pr-143
	10.000
	1 × 106

	Nd-147
	100
	1 × 106

	Nd-149
	100
	1 × 106

	Pm-147
	10.000
	1 × 107

	Pm-149
	1.000
	1 × 106

	Sm-151
	10.000
	1 × 108

	Sm-153
	100
	1 × 106

	Eu-152
	10
	1 × 106

	Eu-152 m
	100
	1 × 106

	Eu-154
	10
	1 × 106

	Eu-155
	100
	1 × 107

	Gd-153
	100
	1 × 107

	Gd-159
	1.000
	1 × 106

	Tb-160
	10
	1 × 106

	Dy-165
	1.000
	1 × 106

	Dy-166
	1.000
	1 × 106

	Ho-166
	1.000
	1 × 105

	Er-169
	10.000
	1 × 107

	Er-171
	100
	1 × 106

	Tm-170
	1.000
	1 × 106

	Tm-171
	10.000
	1 × 108

	Yb-175
	1.000
	1 × 107

	Lu-177
	1.000
	1 × 107

	Hf-181
	10
	1 × 106

	Ta-182
	10
	10.000

	W-181
	1.000
	1 × 107

	W-185
	10.000
	1 × 107

	W-187
	100
	1 × 106

	Re-186
	1.000
	1 × 106

	Re-188
	100
	1 × 105

	Os-185
	10
	1 × 106

	Os-191
	100
	1 × 107

	Os-191 m
	1.000
	1 × 107

	Os-193
	100
	1 × 106

	Ir-190
	10
	1 × 106

	Ir-192
	10
	10.000

	Ir-194
	100
	1 × 105

	Pt-191
	100
	1 × 106

	Pt-193 m
	1.000
	1 × 107

	Pt-197
	1.000
	1 × 106

	Pt-197 m
	100
	1 × 106

	Au-198
	100
	1 × 106

	Au-199
	100
	1 × 106

	Hg-197
	100
	1 × 107

	Hg-197 m
	100
	1 × 106

	Hg-203
	100
	1 × 105

	Tl-200
	10
	1 × 106

	Tl-201
	100
	1 × 106

	Tl-202
	100
	1 × 106

	Tl-204
	10.000
	10.000

	Pb-203
	100
	1 × 106

	Pb-210*** 
	10
	10.000

	Pb-212*** 
	10
	1 × 105

	Bi-206
	10
	1 × 105

	Bi-207
	10
	1 × 106

	Bi-210
	1.000
	1 × 106

	Bi-212*** 
	10
	1 × 105

	Po-203
	10
	1 × 106

	Po-205
	10
	1 × 106

	Po-207
	10
	1 × 106

	Po-210
	10
	10.000

	At-211
	1.000
	1 × 107

	Rn-220*** 
	10.000
	1 × 107

	Rn-222*** 
	10
	1 × 108

	Ra-223*** 
	100
	1 × 105

	Ra-224*** 
	10
	1 × 105

	Ra-225
	100
	1 × 105

	Ra-226*** 
	10
	10.000

	Ra-227
	100
	1 × 106

	Ra-228*** 
	10
	1 × 105

	Ac-228
	10
	1 × 106

	Th-226*** 
	1.000
	1 × 107

	Th-227
	10
	10.000

	Th-228*** 
	1
	10.000

	Th-229*** 
	1
	1.000

	Th-230
	1
	10.000

	Th-231
	1.000
	1 × 107

	Th-234*** 
	1.000
	1 × 105

	Pa-230
	10
	1 × 106

	Pa-231
	1
	1.000

	Pa-233
	100
	1 × 107

	U-230
	10
	1 × 105

	U-231
	100
	1 × 107

	U-232*** 
	1
	1.000

	U-233
	10
	10.000

	U-234
	10
	10.000

	U-235*** 
	10
	10.000

	U-236
	10
	10.000

	U-237
	100
	1 × 106

	U-238*** 
	10
	10.000

	U-239
	100
	1 × 106

	U-240
	1.000
	1 × 107

	U-240*** 
	10
	1 × 106

	Np-237*** 
	1
	1.000

	Np-239
	100
	1 × 107

	Np-240
	10
	1 × 106

	Pu-234
	100
	1 × 107

	Pu-235
	100
	1 × 107

	Pu-236
	10
	10.000

	Pu-237
	1.000
	1 × 107

	Pu-238
	1
	10.000

	Pu-239
	1
	10.000

	Pu-240
	1
	1.000

	Pu-241
	100
	1 × 105

	Pu-242
	1
	10.000

	Pu-243
	1.000
	1 × 107

	Pu-244
	1
	10.000

	Am-241
	1
	10.000

	Am-242
	1.000
	1 × 106

	Am-242 m*** 
	1
	10.000

	Am-243*** 
	1
	1.000

	Cm-242
	100
	1 × 105

	Cm-243
	1
	10.000

	Cm-244
	10
	10.000

	Cm-245
	1
	1.000

	Cm-246
	1
	1.000

	Cm-247
	1
	10.000

	Cm-248
	1
	1.000

	Bk-249
	1.000
	1 × 106

	Cf-246
	1.000
	1 × 106

	Cf-248
	10
	10.000

	Cf-249
	1
	1.000

	Cf-250
	10
	10.000

	Cf-251
	1
	1.000

	Cf-252
	10
	10.000

	Cf-253
	100
	1 × 105

	Cf-254
	1
	1.000

	Es-253
	100
	1 × 105

	Es-254
	10
	10.000

	Es-254 m
	100
	1 × 106

	Fm-254
	10.000
	1 × 107

	Fm-255
	1.000
	1 × 106


[footnoteRef:40]** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1000 kg. [40:  BSS Annex VII; Potassium salts in quantities less than 1 000 kg are exempted.] 

[footnoteRef:41] Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in tudi za nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe. Za dejavnosti, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo. [41:  BSS Annex VII; 2 a) The total activity values (in Bq) for exemption apply to the total activity involved in a practice and are laid down in column 3 of Table B for artificial radionuclides and for some naturally-occurring radionuclides used in consumer products. For other practices involving naturally-occurring radionuclides, such values are, in general, not applicable.] 

[footnoteRef:42]*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika), so določeni v spodnji tabeli. [42:  BSS Annex VII, Parent radionuclides, and their progeny whose dose contributions are taken into account in the dose calculation (thus requiring only the exemption level of the parent radionuclide to be considered), are listed in the following:] 


	Radionuklid predhodnik
	Potomci

	Sr-90
	Y-90

	Zr-93
	Nb-93 m

	Zr-97
	Nb-97

	Ru-106
	Rh-106

	Ag-108 m
	Ag-108

	Cs-137
	Ba-137 m

	Ba-140
	La-140

	Ce-144
	Pr-144

	Pb-210
	Bi-210, Po-210

	Pb-212
	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Bi-212
	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Rn-220
	Po-216

	Rn-222
	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

	Ra-223
	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

	Ra-224
	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Ra-226
	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

	Ra-228
	Ac-228

	Th-226
	Ra-222, Rn-218, Po-214

	Th-228
	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	Th-229
	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

	Th-234
	Pa-234 m

	U-230
	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

	U-232
	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

	U-235
	Th-231

	U-238
	Th-234, Pa-234 m

	U-240
	Np-240 m

	Np237
	Pa-233

	Am-242 m
	Am-242

	Am-243
	Np-239





[bookmark: _Tabela_4:_Vrednosti][bookmark: _Ref475615198][bookmark: _Ref475615248][bookmark: _Toc496601789][footnoteRef:43]Tabela 4: Vrednosti aktivnosti, nad katerimi je treba vire sevanja obravnavati kot visokoaktivne vire [43:  Activity values defining high-activity sealed sources as referred to in point (43) of Article 4] 


	Radionuklid
	Aktivnost (TBq)

	Am-241
	0,06

	Am-241/Be-9*
	0,06

	Cf-252
	0,02

	Cm-244
	0,05

	Co-60
	0,03

	Cs-137
	0,10

	Gd-153
	1,00

	Ir-192
	0,08

	Pm-147
	40,0

	Pu-238
	0,06

	Pu-239/Be-9*
	0,06

	Ra-226
	0,04

	Se-75
	0,20

	Sr-90 (Y-90)
	1,00

	Tm-170
	20,0

	Yb-169
	0,30


[footnoteRef:44]*Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa. [44:  BSS Annex III: The activity given is that of the alpha-emitting radionuclide] 

[footnoteRef:45]Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo »Dangerous quantities of radioactive material (D-values)« (EPR-D-VALUES 2006). [45:  BSS Annex III: For radionuclides not listed in the table below, the relevant activity is identical to the D-value defined in the IAEA publication Dangerous quantities of radioactive material (D-values), (EPR-D-VALUES 2006).] 



[bookmark: _Tabela_5:_Vrednosti][bookmark: _Ref475613808][bookmark: _Ref475615112][bookmark: _Ref475615363][bookmark: _Ref475615388][bookmark: _Toc496601790][footnoteRef:46]Tabela 5: Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3 [46:  IAEA; Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, Table 1] 


	Radionuklid
	Kategorija 1
	Kategorija 2
	Kategorija 3

	
	1000  D
	10  D
	D

	
	Aktivnost (Bq)
	Aktivnost (Bq)
	Aktivnost (Bq)

	Am-241
	6  1013
	6  1011
	6  1010

	Am-241/Be
	6  1013
	6  1011
	6  1010

	Au-198*
	2  1014
	2  1012
	2  1011

	Cd-109*
	2  1016
	2  1014
	2  1013

	Cf-252
	2  1013
	2  1011
	2  1010

	Cm-244
	5  1013
	5  1011
	5  1010

	Co-57*
	7  1014
	7  1012
	7  1011

	Co-60
	3  1013
	3  1011
	3  1010

	Cs-137
	1  1014
	1  1012
	1  1011

	Fe-55*
	8  1017
	8  1015
	8  1014

	Gd-153
	1  1015
	1  1013
	1  1012

	Ge-68*
	7  1014
	7  1012
	7  1011

	I-131*
	2  1014
	2  1012
	2  1011

	Ir-192
	8  1013
	8  1011
	8  1010

	Mo-99*
	3  1014
	3  1012
	3  1011

	Ni-63*
	6  1016
	6  1014
	6  1013

	Pd-103*
	9  1016
	9  1014
	9  1013

	Pm-147
	4  1016
	4  1014
	4  1013

	Po-210*
	6  1013
	6  1011
	6  1010

	Pu-238
	6  1013
	6  1011
	6  1010

	Pu-239a/Be
	6  1013
	6  1011
	6  1010

	Ra-226
	4  1013
	4  1011
	4  1010

	Ru-106 (Rh-106)*
	3  1014
	3  1012
	3  1011

	Se-75
	2  1014
	2  1012
	2  1011

	Sr-90 (Y-90)
	1  1015
	1  1013
	1  1012

	Tc-99m*
	7  1014
	7  1012
	7  1011

	Tl-204*
	2  1016
	2  1014
	2  1013

	Tm-170
	2  1016
	2  1014
	2  1013

	Yb-169
	3  1014
	3  1012
	3  1011


* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3. 

Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod določenimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzroči hude deterministične učinke. 

Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost). 

Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost.


[bookmark: _Tabela_6:_Količine][bookmark: _Ref475615161][bookmark: _Toc496601791][bookmark: _GoBack][footnoteRef:47]Tabela 6: Količine jedrskih snovi za prevažanje [47:  Pravilnik JV 12: 7. člen (izvzetja) 
osiromašeni uran: 350 kg
torij: 200 kg
naravni uran: 100 kg
nizko obogateni uran: 1 kg 
visoko obogateni uran: 5 g ali
plutonij:5 g.
] 


	Jedrska snov
	Količina

	osiromašeni uran
	350 kg

	torij
	200 kg

	naravni uran
	100 kg

	nizko obogateni uran
	1 kg

	visoko obogateni uran
	5 g

	plutonij
	5 g



V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.
34
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