PRILOGA 1

DOLOČITEV SESTAVE ODPADNE EMBALAŽE ZA POROČANJE SKLADNO Z IZVEDBENIM AKTOM NA PODLAGI ŠTIRINAJSTEGA ODSTAVKA 44. ČLENA UREDBE (EU) 2025/40

Za namene poročanja je treba določiti sestavo zbrane odpadne embalaže

1. ZBRANA ODPADNA EMBALAŽA PREDANA ORGANIZACIJI 
Sestava zbrane odpadne embalaže se ugotavlja s sortirno analizo na podlagi mas izsortiranih materialov v obratu za obdelavo oziroma sortirnici. Upravljavec sortirnice za vsako koledarsko leto vodi evidenco o masi prevzete odpadne embalaže ter o masi posameznih izsortiranih frakcij po kategorijah in tipih materialov .
Za del odpadne embalaže, ki po sortiranju ni bil razvrščen v posamezne izhodne frakcije in ostane kot ostanek po sortiranju, upravljavec sortirnice zagotovi sortirno analizo ostanka. Namen sortirne analize ostanka je določiti deleže posameznih kategorij in tipov materialov v ostanku po sortiranju ter te deleže uporabiti za razporeditev mase ostanka med kategorije :
	Material
	
	Kategorija
	
	Nastajanje odpadne embalaže (v tonah)

	
	Št. kategorije
	
	Št. Odpadka
	

	Plastika
	1
	polietilen tereftalat – togi
	15 01 02
	 

	
	2
	polietilen – togi, polipropilen – togi, polietilen visoke gostote in polipropilen – toga
	15 01 02
	 

	
	3
	Folije / prožne
	15 01 02
	 

	
	4
	polistiren, ekstrudirani polistiren, ekspandirani polistiren
	15 01 02
	 

	
	5
	druga toga plastika
	15 01 02
	 

	
	6
	biološko razgradljiva plastika (toga in prožna)
	15 01 02
	 

	Papir / karton
	+
	papir / karton (razen kartonske embalaže za pijače)
	15 01 01
	 

	
	8
	kartonska embalaža za pijače
	15 01 05
	 

	Kovina
	9
	aluminij
	15 01 04
	 

	
	10
	jeklo
	15 01 04
	 

	Steklo
	11
	steklo
	15 01 07
	 

	Les
	12
	les, pluta
	1501 03
	 

	Tekstil
	13
	tekstil, 
	15 01 09
	 

	DRUGO
	14
	keramika / porcelan in drugi
	15 01 99
	

	NEEMBALAŽNI MATERIALI
	15
	
	
	


Tabela 1 kategorije materialov embalaže
Izvajanje sortirne analize za vsakih 1000 t ostanka po sortiranju.
Sortirna analiza ostanka po sortiranju se izvede na reprezentativnem vzorcu ostanka. 
Masa reprezentativnega  vzorca je najmanj 150 kg, sledi četrtinjenje ter tehtanje izločenih frakcij.
[image: ]
Slika 1.: 	Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem oz. metode delitve vzorca na četrtine 

 Pri določitvi količine OE po kategorijah materialov se upošteva: 
· masa izsortiranih frakcij posamezne kategorije materialov, 
· masa posamezne kategorije materialov v ostanku po sortiranju, določena na podlagi sortirnih analiz, pri čemer se iz skupne mase odšteje delež ne-embalažnih frakcij, ugotovljen s sortirnimi analizami.  
Količina posamezne kategorije materiala OE se izračuna po naslednji metodologiji: 
mkat,i=mkat,izs,i+most⋅dkat,im
kjer je:
mkat,i		masa posamezne kategorije materiala, 
mkat,izs,i	masa izsortirane kategorije materiala, 
most		masa ostanka po sortiranju, 
dkat,im		delež posamezne kategorije materiala v ostanku, določen s sortirno analizo. 


LETNI IZRAČUN KOLIČIN ODPADNE EMBALAŽE PO KATEGORIJAH MATERIALOV
	Kategorija materiala
	Izsortirana masa (kg)
	Masa ostanka (kg)
	Delež v ostanku (%)
	Izračunana masa v ostanku (kg)
	Skupna masa za poročanje (kg)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Formula:
m_kat,i = m_kat,izs,i + m_ost × (1 − d_neOE) × d_kat,i
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M aterial   Kategorija   Nastajanje  odpadne  embalaže  (v   tonah)  

Št. ka t egor ije   Št. Odpadka  

Plastika  1  polietilen  tereftalat   –   togi  15 01 02     

2  polietilen   –   togi,  polipropilen   –   togi,  polietilen visoke  gostote in  polipropilen   –   toga  15 01 02     

3  Folije   /   prožne  15 01 02     

4  polistiren,  ekstrudirani  polistiren,  ekspandirani  polistiren  15 01 02     

5  druga toga plastika  15 01 02     

6  biološko  razgradljiva plastika  (toga in prožna)  15 01 02     

