PRILOGA 1: Enote obremenitve in najnižja raven obdavčitve za gorivo

	






Št.
	






Gorivo
	Količina ogljika, ki se pri zgorevanju izpusti v zrak (t C/GJ)
	Število enot obremenitve zaradi emisije CO2
(EO/t, EO/1000 l,
EO/GJ /GCV/ ali EO/MWh /GCV/)
	
Najnižja raven obdavčitve Skupnosti za goriva za ogrevanje

	TEKOČA GORIVA

	
1
	motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 12 31 do 2710 12 90 in
2710 20 90
	
0,0189
	
2,3 EO/1000 l
	

	
2
	kerozin iz tarifnih oznak 2710 19 21 do 2710 19 29
	
0,0195
	
2,5 EO/1000 l
	

	
3
	plinsko olje iz tarifnih oznak 2710 19 42 in 2710 19 44 do 2710 19 48 in
2710 20 11 do 2710 20 19
	
0,0202
	
2,7 EO/1000 l
	
21 EUR/1000 l

	
4
	kurilno olje iz tarifnih oznak 2710 19 62 do 2710 19 67 in
2710 20 32 do 2710 20 38
	
0,0211
	
3,2 EO/t
	
15 EUR/t

	
5
	utekočinjeni zemeljski plin iz tarifne oznake 2711 11 00
	
0,0153
	0,1818 EO/MWh (GCV)
	0,54 EUR/MWh (GCV)

	
6
	utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak 2711 12 11 do 2711 19 00[footnoteRef:1] [1:  Iz obveznosti obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve je izvzet utekočinjeni plin, pridobljen iz biomase, ki se uvršča pod tarifno oznako 2711 19 00.] 

	
0,0172
	
2,9 EO/t
	

	
7
	druga težka olja iz tarifne oznake 2710 19 99
	
0,0211
	
3,1 EO/t
	

	PLINASTA GORIVA

	
8
	
zemeljski plin iz tarifne oznake 2711 21 00
	
0,0153
	0,1818 EO/MWh (GCV)
	0,54 EUR/MWh (GCV)

	TRDNA GORIVA

	
9
	antracit iz tarifne oznake 2701 11 00
	
0,0268
	0,0934 EO/GJ (GCV)
	0,15 EUR/GJ (GCV)

	
10
	koks iz tarifnih oznak 2704 00 10 in 2704 00 90
	
0,0292
	0,1018 EO/GJ (GCV)
	0,15 EUR/GJ (GCV)

	
11
	smolni koks iz tarifne oznake 2708 20 00
	
0,0266
	0,0927 EO/GJ (GCV)
	

	
12
	naftni koks iz tarifnih oznak 2713 11 00 in 2713 12 00
	
0,0266
	0,0927 EO/GJ (GCV)
	

	
13
	črni premog iz tarifnih oznak
2701 12 90, 2701 19 00 in 2701 20 00
	
0,0258
	0,0899 EO/GJ (GCV)
	0,15 EUR/GJ (GCV)

	
14
	rjavi premog (lignit) iz tarifnih oznak 2702 10 00 in 2702 20 00
	
0,0262
	0,0913 EO/GJ (GCV)
	0,15 EUR/GJ (GCV)


NCV - spodnja kalorična vrednost (neto kalorična vrednost)



GCV – zgornja kalorična vrednost (bruto kalorična vrednost).

Za zemeljski plin se za uporabo vrednosti, izraženih v EO/MWh (GCV) oziroma EUR/MWh (GCV), uporablja povprečna mesečna zgornja kurilnost (HS), ki predstavlja zgornjo kalorično vrednost (GCV) in je izražena v kWh/Nm³. Podatek v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, objavlja operater prenosnega sistema. Če zavezanec vodi količine zemeljskega plina v Sm³, jih pred uporabo zgornje kurilnosti pretvori v Nm³ z uporabo pretvorbenega faktorja 0,9476.

Pretvorbeni faktor iz NCV v GCV za trdna goriva je 1,052 (vir: SURS).

Tarifne oznake goriv se nanašajo na tiste iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2022/1998 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 282 z dne 31. 10. 2022, str. 1). Sklicevanje velja tudi za vse njihove posodobitve, ki se sprejmejo enkrat letno v skladu s Kodeksom Komisije za upravljanje kombinirane nomenklature (UL C št. 150 z dne 30. 5. 2000, str. 4).
