Priloga
1. Enote SI ter njihovi desetiški mnogokratniki

1.1. Osnovne enote SI

	
Veličina
	Enota

	
	Ime
	Simbol

	čas
	sekunda
	s

	dolžina
	meter
	m

	masa
	kilogram
	kg

	električni tok
	amper
	A

	termodinamična temperatura
	kelvin
	K

	množina snovi
	mol
	mol

	svetilnost
	kandela
	cd



Opredelitve osnovnih enot SI:

Enota za čas

Sekunda, simbol s, je enota SI za čas. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost frekvence cezija ΔvCs, tj. frekvence prehoda med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133, ki je 9 192 631 770, izražena v enoti Hz, kar je enako s–1.

Enota za dolžino

Meter, simbol m, je enota SI za dolžino. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost hitrosti svetlobe v vakuumu c, ki je 299 792 458, izražena v enoti m · s–1, pri čemer je sekunda opredeljena z ΔvCs.

Enota za maso

Kilogram, simbol kg, je enota SI za maso. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost Planckove konstante h, ki je 6,626 070 15 × 10–34, izražena v enoti J · s, kar je enako kg · m2 · s–1, pri čemer sta meter in sekunda opredeljena s c in ΔνCs.

Enota za električni tok

Amper, simbol A, je enota SI za električni tok. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost osnovnega naboja e, ki je 1,602 176 634 × 10–19, izražena v enoti C, kar je enako A · s, pri čemer je sekunda opredeljena z ΔνCs.

Enota za termodinamično temperaturo

Kelvin, simbol K, je enota SI za termodinamično temperaturo. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost Boltzmannove konstante k, ki je 1,380 649 × 10–23, izražena v enoti J · K–1, kar je enako kg · m2 · s–2 · K–1, pri čemer so kilogram, meter in sekunda opredeljeni s h, c in ΔνCs.

Enota za množino snovi

Mol, simbol mol, je enota SI za množino snovi. En mol vsebuje natanko 6,022 140 76 × 1023 osnovnih delcev. Ta številka je nespremenljiva številčna vrednost Avogadrove konstante NA, izražena v enoti mol–1 in imenovana Avogadrovo število. Množina snovi, simbol n, sistema je meritev števila določenih osnovnih delcev. Osnovni delec je lahko atom, molekula, ion, elektron, kakršen koli drug delec ali določena skupina delcev.

Enota za svetilnost

Kandela, simbol cd, je enota SI za svetilnost v določeni smeri. Opredeljena je kot nespremenljiva številčna vrednost svetilne učinkovitosti monokromatskega sevanja s frekvenco 540 × 1012 Hz, Kcd, ki je 683, izražena v enoti lm · W–1, kar je enako cd · sr · W–1 ali cd · sr · kg–1 · m–2 · s3, pri čemer so kilogram, meter in sekunda opredeljeni s h, c in ΔνCs.

1.1.1. Posebno ime in simbol izpeljane enote SI za temperaturo za izražanje temperature po Celziju

	
Veličina
	Enota

	
	Ime
	Simbol

	temperatura po Celziju
	stopinja Celzija
	°C



Temperatura po Celziju t je opredeljena kot razlika t = T – T0 med dvema termodinamičnima temperaturama T in T0, pri čemer je T0 = 273,15 K. Interval ali razliko v temperaturi je mogoče izraziti bodisi v kelvinih bodisi v stopinjah Celzija. Enota »stopinja Celzija« je enakovredna enoti »kelvin«.

1.2. Izpeljane enote SI
1.2.1. Splošno pravilo za izpeljane enote SI

Enote, ki so koherentno izpeljane iz osnovnih enot SI, so podane kot algebrski izrazi v obliki zmnožkov potenc osnovnih enot SI s številskimi faktorji, enakimi 1.

1.2.2. Izpeljane enote SI s posebnimi imeni in simboli

	
Veličina
	Enota
	Izraženo

	
	Ime
	Simbol
	z drugimi enotami SI
	z osnovnimi enotami SI

	ravninski kot
	radian
	rad
	
	m · m–1

	prostorninski kot
	steradian
	sr
	
	m2 · m–2

	frekvenca
	hertz
	Hz
	
	s–1

	sila
	newton
	N
	
	m · kg · s–2

	tlak, napetost
	pascal
	Pa
	N · m–2
	m–1 · kg · s–2

	energija, delo, toplota
	joule
	J
	N · m
	m2 · kg · s–2

	moč(1),	moč	sevanja, energijski tok
	watt
	W
	J · s–1
	m2 · kg · s–3

	elektrina, električni naboj
	coulomb
	C
	
	s  A

	električni potencial, razlika potencialov, napetost,	lastna
napetost
	volt
	V
	W · A–1
	m2 · kg · s–3 · A–1



	električna upornost
	ohm
	
	V · A–1
	m2 · kg · s–3 · A–2

	(električna) prevodnost
	siemens
	S
	A · V–1
	m–2 · kg–1 · s3 · A2

	kapacitivnost
	farad
	F
	C · V–1
	m–2 · kg–1 · s4 · A2

	magnetni pretok
	weber
	Wb
	V · s
	m2 · kg · s–2 · A–1

	gostota magnetnega pretoka
	tesla
	T
	Wb · m–2
	kg · s–2 · A–1

	induktivnost
	henry
	H
	Wb · A–1
	m2 · kg · s–2 · A–2

	Celzijeva temperatura
	stopinja Celzija
	°C
	
	K

	svetlobni tok
	lumen
	lm
	cd · sr
	cd · sr

	osvetljenost
	luks, lux
	lx
	lm · m–2
	m–2 · cd · sr

	aktivnost (radionuklida)
	becquerel
	Bq
	
	s–1

	absorbirana doza,
specifična prejeta energija, kerma, indeks absorbirane doze
	gray
	Gy
	J · kg–1
	m2 · s–2

	ekvivalentna doza
	sievert
	Sv
	J · kg–1
	m2 · s–2

	katalitična aktivnost
	katal
	kat
	
	mol · s–1


(1) Posebni imeni za enoto moči: ime volt-amper (simbol: »V · A«), kadar se uporablja za izražanje navidezne moči izmeničnega električnega toka, in var (simbol: »var«), kadar se uporablja za izražanje jalove električne moči.

Enote, izpeljane iz osnovnih enot SI, so lahko izražene z vsemi enotami iz te priloge.

Izpeljane enote SI so lahko izražene s posebnimi imeni in simboli iz zgornje preglednice; na primer enota SI za dinamično viskoznost je lahko izražena kot m–1 · s–1 ali N · s · m–2 ali 
Pa · s.



1.3. Predpone in njihovi simboli, ki se uporabljajo za določanje desetiških mnogokratnikov

	Faktor
	Predpona
	
	Faktor
	Predpona

	
	Ime
	Simbol
	
	
	Ime
	Simbol

	101
	deka
	da
	
	10–1
	deci
	d

	102
	hekto
	h
	
	10–2
	centi
	c

	103
	kilo
	k
	
	10–3
	mili
	m

	106
	mega
	M
	
	10–6
	mikro
	µ

	109
	giga
	G
	
	10–9
	nano
	n

	1012
	tera
	T
	
	10–12
	piko
	p

	1015
	peta
	P
	
	10–15
	femto
	f

	1018
	eksa
	E
	
	10–18
	ato
	a

	1021
	zeta
	Z
	
	10–21
	zepto
	z

	1024
	jota
	Y
	
	10–24
	jokto
	y

	1027
	ronna
	R
	
	10–27
	ronto
	r

	1030
	quetta
	Q
	
	10–30
	quecto
	q




Imena in simboli desetiških mnogokratnikov za enoto mase se tvorijo z dodajanjem predpon k besedi »gram« in pripadajočih simbolov k simbolu »g«.
Če je izpeljana enota izražena v obliki ulomka, se lahko pripadajoči desetiški mnogokratniki označijo z dodajanjem predpone k enotam v števcu ali imenovalcu, ali v obeh.

Sestavljene predpone, t.j. predpone, ki so sestavljene iz več zaporednih zgoraj navedenih predpon, se ne smejo uporabljati.

SI predpone se striktno navezujejo na uporabo v desetiškem sistemu kot potence števila 10. Ne smejo se uporabljati kot potence števila 2 (na primer, en kilobit predstavlja 1000 bitov in ne 1024 bitov). Priporočena imena in simboli za predpone v dvojiškem sistemu kot potence števila dva so:

	Faktor
	Predpona

	
	Ime
	Simbol

	210
	kibi
	Ki

	220
	mebi
	Mi

	230
	gibi
	Gi

	240
	tebi
	Ti

	250
	pebi
	Pi

	260
	exbi
	Ei

	270
	zebi
	Zi

	280
	yobi
	Yi





1.4. Posebna dovoljena imena in simboli desetiških mnogokratnikov enot SI

	
Veličina
	Enota

	
	Ime
	Simbol
	Definicija

	prostornina
	liter
	l ali L
	1 I = 1 dm3 = 10–3 m3

	masa
	tona
	t
	1 t = 1 Mg = 103 kg

	tlak, napetost
	bar
	bar
	1 bar = 105 Pa



Predpone in njihovi simboli, navedeni v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo skupaj z enotami in simboli iz tabele 1.4.

2. Enote izven enot SI, ki so dovoljene za uporabo

	Veličina
	Enota

	
	Ime
	Simbol
	Definicija

	ravninski kot
	revolucija
	
	1 revolucija = 2 rad

	
	gon, grad
	gon
	1 gon = (/200) rad

	
	(kotna) stopinja
	°
	1° = (/180) rad

	
	(kotna) minuta
	'
	1' = (/10 800) rad

	
	(kotna) sekunda
	"
	1" = (/648 000) rad

	čas
	minuta
	min
	1 min = 60 s

	
	ura
	h
	1 h = 3 600 s

	
	dan
	d
	1 d = 86 400 s



Predpone, navedene v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo le skupaj z imeni »gon« ali
»grad« in s simbolom »gon«.

3. Enoti, ki se uporabljata poleg enot SI in katerih vrednosti sta dobljeni eksperimentalno

	Veličina
	Enota

	
	Ime
	Simbol
	Definicija

	energija
	elektronvolt
	eV
	Elektronvolt je kinetična energija, ki jo pridobi elektron, ko v vakuumu preide potencialno razliko 1 volt.

	masa
	poenotena atomska masna enota
	u
	Poenotena atomska masna enota je dvanajsti del mase atoma nuklida 12C.



Predpone in njihovi simboli, navedeni v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo skupaj s tema dvema enotama in njunima simboloma.

4. Enote in imena enot, ki so dovoljene samo na določenih področjih

	Veličina
	Enota

	
	Ime
	Simbol
	Definicija

	lomnost optičnih sistemov
	dioptrija
	
	1 dioptrija = m–1

	masa dragih kamnov
	metrski karat
	
	1 metrski karat = 200 mg



	ploščina kmetijskega ali zazidalnega zemljišča
	ar
	a
	1 a = 100 m2

	dolžinska masa tekstilne preje in sukanca
	teks, tex
	tex
	1 tex = 10–6 kg · m–1

	krvni tlak in tlak drugih telesnih tekočin
	milimeter živega srebra
	mmHg
	1 mmHg = 133,322 Pa

	presek
	barn
	b
	1 b = 10–28 m2




Predpone in njihovi simboli, navedeni v tabeli pod točko 1.3, se lahko uporabljajo skupaj z zgoraj navedenimi enotami in njihovimi simboli, razen z milimetrom živega srebra in njegovim simbolom. 100 a se imenuje hektar.

5. Sestavljene enote
Sestavljene enote so kombinacije enot iz te odredbe.
