Priloga 5: 	Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih za Globočec DELOVNI OSNUTEK– za namen sestanka 27.8.2026

	
	
	
	VVO I
	VVO II

	Preglednica 1.1

	CC-SI*
	11
	STANOVANJSKE STAVBE 
	 
	 

	111
	1
	Enostanovanjske stavbe
	–
	pd

	112
	2
	Večstanovanjske stavbe
	–
	pd

	113
	3
	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
	–
	pd

	
	
	
	
	

	CC-SI
	12
	NESTANOVANJSKE STAVBE
	
	

	121
	1
	Gostinske stavbe
	–
	pd

	122
	2
	Poslovne in upravne stavbe
	–
	pd

	12301
	3
	Trgovske stavbe
	–
	pd

	12302
	4
	Sejemske dvorane, razstavišča
	–
	pp

	12303
	5
	Oskrbne postaje
	–
	–

	12304
	6
	Stavbe za storitvene dejavnosti
	–
	pd

	1241
	7
	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
	–
	pp21

	1242
	8
	Garažne stavbe 
	–
	pd12

	1251
	9
	Industrijske stavbe
	–
	pp22

	1252
	10
	Rezervoarji, silosi in skladišča, razen silosov in skladišč nenevarnih snovi, rezervoarjev za zemeljski plin, nepretočnih greznic ter rezervoarjev in cistern za vodo 
	–
	pp22

	 
	10 a
	Silosi in skladišča nenevarnih snovi
	–
	pp22

	 
	10 b
	Rezervoarji za zemeljski plin
	–
	–

	 
	10 c
	Nepretočna greznica
	pd11
	pd11

	
	10 d
	Rezervoarji in cisterne za vodo
	–
	+

	1261
	11
	Stavbe za kulturo in razvedrilo
	–
	pd

	1262
	12
	Muzeji, arhivi in knjižnice
	–
	pd

	1263
	13
	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
	–
	pp

	1264
	14
	Stavbe za zdravstveno oskrbo
	–
	pp

	1265
	15
	Stavbe za šport
	–
	pd

	12711
	16
	Stavbe za rastlinsko pridelavo
	–
	pp

	12712
	17
	Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine), razen čebelnjaki
	–
	pp

	 
	17 a
	Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine), razen čebelnjaki
	–
	pp

	
	17 b
	Čebelnjaki
	–
	+

	12713
	18
	Stavbe za skladiščenje pridelka
	–
	pd

	12714
	19
	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
	–
	pd

	12721
	20
	Stavbe za opravljanje verskih obredov
	–
	pd

	12722
	21
	Pokopališke stavbe
	–
	pd

	12730
	22
	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
	–
	+

	1274
	23
	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
	–
	pd

	
	
	
	
	

	CC-SI
	21
	OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 
	 
	 

	2111
	1
	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
	–
	pip

	21121
	2
	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
	pp
	pp

	21122
	3
	Parkirišča izven vozišča
	–
	pp

	21210
	4
	Glavne in regionalne železniške proge
	–
	pip21

	21220
	5
	Mestne železniške proge
	–
	–

	21301
	6
	Letališke steze in ploščadi
	–
	–

	21302
	7
	Letalski radio-navigacijski objekti
	–
	+

	21410
	8
	Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi
	–
	pd

	2142
	9
	Predori in podhodi
	–
	pp

	21510
	10
	Pristanišča in plovbne poti
	–
	–

	21520
	11
	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
	–
	pp

	21530
	12
	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti, razen sistemi za namakanje
	–
	–

	 
	12 a
	Sistemi za namakanje
	–
	pp

	
	
	
	
	

	CC-SI
	22
	CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI 
	 
	 

	22110
	1
	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi, razen za zemeljski plin
	–
	–

	 
	1 a
	Prenosni plinovodi za zemeljski plin
	–
	–

	22121
	2
	Daljinski (transportni) vodovodi
	pp
	pd

	22122
	3
	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
	pd1,9
	pd1,9

	 
	3 a
	Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega
	–
	–

	22130
	4
	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje
	–
	pd

	22140
	5
	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
	–
	pd

	22210
	6
	Lokalni (distribucijski) plinovodi, razen za zemeljski plin
	–
	–

	 
	6 a
	Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
	–
	pip

	22221
	7
	Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo
	pd
	pd

	22222
	8
	Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
	–
	pp

	22223
	9
	Vodni stolpi in vodnjaki, razen vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
	pd1,6,9
	pd1,6

	 
	9 a
	Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave
	pd1,6,19
	pd1,6,19

	22231
	10
	Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
	pp4,8,10
	pd4,8,10

	 
	10 a
	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
	–
	–

	 
	10 b
	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
	–
	pp7,16

	 
	10 c
	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj 
	pp7
	pd7

	 
	10 d
	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
	–
	pd8

	 
	10 e
	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
	pd7
	pd7

	22232
	11
	Čistilne naprave
	
	

	
	11 a
	Čistilne naprave z zmogljivostjo do vključno 50 PE
	–
	pd

	 
	11 b
	Čistilne naprave z zmogljivostjo večje od 50 PE do vključno 200 PE
	–
	pp

	 
	11 c
	Čistilne naprave zmogljivost Večje od 200 PE do vključno 3.000 PE 
	–
	–

	 
	11 d
	Čistilne naprave zmogljivost večje od 3.000 PE 
	–
	–

	 
	11 e
	Industrijske čistilne naprave
	–
	–

	2224
	12
	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja 
	pp
	pd

	
	
	
	
	

	CC-SI
	23
	INDUSTRIJSKI KOMPLEKSI
	 
	 

	23010
	1
	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
	–
	–

	23021
	2
	Elektrarne in drugi energetski objekti, razen fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav
	–
	–

	 
	2 a
	Fotonapetostne naprave na strehah objektov
	–
	pd

	 
	2 b
	Fotonapetostne naprave na tleh
	–
	pip

	 
	2 c
	Vetrne proizvodne naprave
	–
	pip

	23022
	3
	Hranilniki električne energije
	–
	pp

	23030
	4
	Objekti kemične industrije
	–
	–

	23040
	5
	Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje, razen žage na prostem
	–
	–

	
	5 a
	Žage na prostem
	–
	pp

	
	
	
	
	

	CC-SI
	24
	DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
	 
	 

	24110
	1
	Športna igrišča
	–
	pd

	24122
	2
	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf
	–
	pp

	 
	2 a
	Igrišče za golf
	–
	–

	24201
	3
	Obrambni objekti
	–
	–

	24202
	4
	Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
	–
	pd13,14

	24203
	5
	Objekti za ravnanje z odpadki
	–
	–

	 
	5 a
	Odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov, razen za odprta skladišča nenevarnih odpadkov, površine za obdelavo nenevarnih odpadkov
	–
	–

	 
	5 b
	Odprta skladišča nenevarnih odpadkov, površine za obdelavo nenevarnih odpadkov
	–
	–

	 
	5 c
	Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov
	–
	–

	24204
	6
	Pokopališča
	–
	pd23

	24205
	7
	Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev
	–
	pd

	24206
	8
	Odprta skladišča in odprte prodajne površine
	–
	pp

	24207
	9
	Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine
	–
	+

	24208
	10
	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
	–
	pd

	


	
	


	
	

	Preglednica 1.2

	 
	 
	IZVAJANJE GRADBENIH DEL
	 
	 

	 
	1
	Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha
	–
	pp

	 
	2
	Sanitarne enote na gradbišču
	–
	pd5

	 
	3
	Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd.
	–
	pd

	 
	4
	Uporaba brizganega betona
	–
	pp

	 
	5
	Uporaba odpadnega gradbenega materiala
	–
	–

	 
	6
	Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov
	–
	pp3

	 
	7
	Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo
	–
	–

	 
	8
	Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)
	–
	+

	 
	9
	Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine
	–
	pd

	 
	10 a
	Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira
	–
	–

	 
	10 b
	Gradnja tesnilnih zaves za druge namene
	–
	–

	 
	11
	Injektiranje
	–
	pd1,2

	 
	12
	Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem
	–
	pd1

	 
	13
	Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
	–
	pd1

	 
	14
	Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini
	–
	pd1

	 
	15
	Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.)
	–
	–

	 
	16
	Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda
	pd1,6
	+1,6

	
	
	
	
	

	 
	 
	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
	 
	 

	 
	1
	Dela v objektu
	+
	+

	 
	2
	Dela na ovoju objekta
	+
	+

	 
	3
	Zasteklitev objekta
	+
	+

	 
	4
	Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.), in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt
	+
	+

	 
	4 a
	Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke  zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.)
	–
	–

	 
	4 b
	Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda - voda 
	–
	–

	
	4 c
	Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt
	–
	pp18

	 
	5
	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta
	pd
	+

	 
	6
	Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi
	pd
	pd



	Pomen oznak k preglednicam 1.1 in 1.2 
(Gradnja objektov je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.)

	
	

	*
	V prvem stolpcu preglednice je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov, glede na namen uporabe objektov (CC.Si)

	VVO I
	najožje vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom

	VVO II
	ožje vodovarstveno območje s strožjim vodovarstvenim režimom

	-
	Gradnja objektov je prepovedana.

	+
	Gradnja objektov je dovoljena. 

	pd
	Gradnja objektov je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa..

	pp
	Izjemoma dovoljena gradnja objektov in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.

	pip
	Izjemoma dovoljena gradnja objektov, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim aktom, sprejetim v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V primeru, če za poseg ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in graditev objektov, mora investitor pred začetkom izvajanja posega pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu oziroma občinskemu prostorskemu aktu.

	nadpisana številka
	Dodatni pogoji za gradnjo

	1
	Dovoljena gradnja objektov, ki je lahko globlja od srednje gladine podzemne vode.

	2
	Če gre za utrditev nestabilnega terena.

	3
	Iz materiala se ne smejo izluževati snovi, škodljive za vodo.

	4
	Kanalizacija mora biti pred uporabo preverjena za vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 - gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.

	5
	Če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

	6
	Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja navrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

	7
	Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

	8
	Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, z upoštevanjem standarda SIST EN 1610:2001 - gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.

	9
	Če gre za objekte javne oskrbe s pitno vodo.

	10
	Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek morata biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 - gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.

	11
	Če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa in je izdano vodno soglasje. V primeru izgradnje javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo se je potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje, nepretočne greznice se v tem primeru ukinejo. 

	12
	Podzemne garaže niso dovoljene.

	13
	Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

	14
	Objekti morajo biti usklajeni s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

	16
	Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

	18
	Če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

	19
	Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo.

	20
	Kemične čistilnice, avtopralnice in avtomehanične delavnice so prepovedane.

	21
	Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi, ki preprečijo, da bi razlitje prodrlo v vodonosnik.

	22
	Prepovedana gradnja objektov in naprav, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekte in naprave za odlaganje odpadkov.

	23
	Dovoljena je širitev pokopališč.



