**UREDBA**

**o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih**

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(vsebina)

Ta uredba določa:

* merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;
* merila za prepovedi gradenj na območjih omejene rabe prostora;
* vrsto gradenj na teh območjih, za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.

(izrazi)

V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

* območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena in vključuje izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe;
* izključitveno območje je notranji del območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, v katerem je določen strožji režim rabe prostora;
* ožje območje nadzorovane rabe je vmesni del območja omejene rabe prostora, kjer je režim rabe prostora milejši kot v izključitvenem območju, vendar strožji kot v širšem območju omejene rabe prostora;
* širše območje nadzorovane rabe je zunanji del območja omejene rabe prostora, v katerem so omejitve rabe prostora milejše.
1. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA

(določitev območja omejene rabe)

(1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.

(2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje mnenja h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost.

(3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.

(4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze večje od 100 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.

(5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena organ, pristojen za jedrsko varnost, upošteva možne vplive dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri območja znotraj območja omejene rabe prostora iz naslednje tabele:

| **Vrsta jedrskega objekta** | **Najmanjša velikost izključitvenega območja** | **Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe** | **Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe**  |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt za predelavo in obogatitev [jedrskih snovi](http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/SlovenskiPredpisi/NPB/TabelaPojmov-veljavni.doc#Jedrskesnovi) ali izdelavo jedrskega goriva | območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 800 m | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 000 m | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 2 000 m  |
| jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči večje od 10 MW | območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m  | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m  | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m |
| jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči manjše od 10 MW | znotraj ograje jedrskega objekta | - | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m  |
| raziskovalni reaktor termične moči manjše od 1 MW  | - | - | znotraj ograje objekta  |
| [jedrska elektrarna](http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/SlovenskiPredpisi/NPB/TabelaPojmov-veljavni.doc#Jedrskaelektrarna)  | območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m  | območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m  | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m |
| objekt za skladiščenje, predelavo ali obdelavo izrabljenega goriva ali [visoko radioaktivnih odpadkov](http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/SlovenskiPredpisi/NPB/JV7.doc#VRAO) | območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m  | območje okoli izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m  | območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m |
| objekt za skladiščenje ali obdelavo [nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov](http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/SlovenskiPredpisi/NPB/JV7.doc#NSRAO) | - | - | območje kroga s centrom v središču skladišča in polmerom 500 m |
| odlagališče [izrabljenega goriva](http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/SlovenskiPredpisi/NPB/TabelaPojmov-veljavni.doc#Izrabljenogorivo) ali odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov | - | - | območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m |
| zaprto pripovršinsko [odlagališče](http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/SlovenskiPredpisi/NPB/TabelaPojmov-veljavni.doc#Odlagališče) nizko in srednje radioaktivnih odpadkov | - | - | območje jedrskega objekta, povečano za 50 m široki pas okoli ograje odlagališča |
| zaprto podzemno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov | - | - | območje na površini direktno nad podzemnim odlagališčem |

(6) Če se več jedrskih objektov nahaja na istem območju tako, da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, velja na posameznem kraju prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora režim območja z najstrožjim režimom.

(7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih odlagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč izrabljenega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti in aktivnosti, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališča.

(8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, določeno za objekte v tabeli iz petega odstavka tega člena, lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, določi v mnenju h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost, za posamezni objekt tudi manjše območje omejene rabe, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da se lahko na zmanjšanem območju omejene rabe prostora izvajajo ukrepi sevalne in jedrske varnosti neovirano.

1. MERILA ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE GRADENJ NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA

(prepovedi in omejitve gradenj)

(1) Na območju omejene rabe prostora so prepovedane vse gradnje, zaradi katerih bi v tem območju stalno ali začasno prebivali ljudje.

(2) Na izključitvenem območju in na ožjem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini izključitvenega ali ožjega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5 kotnih stopinj v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 100 ljudi. Delavci, ki v izključitveno ali ožje območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.

(3) V širšem območju nadzorovane rabe povprečna dnevna migracija prebivalstva zaradi izvajanja dejavnosti na tem območju ne sme presegati 8.000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.

(4) Na širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini širšega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5 kotnih stopinj v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 1.000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, in prebivalci s stalnim prebivališčem na širšem območju nadzorovane rabe, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.

(5) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje objektov, za katere priloga 1, ki je sestavni del te uredbe, določa, da taka gradnja ni dovoljena.

(6) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere priloga 1 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je organ, pristojen za jedrsko varnost izdal mnenje k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.

(7) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere priloga 1 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je za gradnjo k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje in je gradnja namenjena potrebam jedrskega objekta.

(8) Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz priloge 1 te uredbe, za katero je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja h gradnji, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost.

(9) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz priloge 1 te uredbe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja h gradnji, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom gradnje takega objekta.

(merila za izdajo mnenja)

(1) Pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena mora organ, pristojen za jedrsko varnost, upoštevati naslednja merila:

* gradnja objekta ali njegovo obratovanje ter izredni dogodki na objektu ne smejo ogrožati jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali na kak drug način;
* gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati komunikacijskih poti do jedrskega objekta;
* zagotovljena mora biti dopolnitev ali sprememba načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če ima gradnja objekta ali njegovo obratovanje vpliv na jedrski objekt in
* zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.

(2) Poleg meril iz prejšnjega odstavka mora organ, pristojen za jedrsko varnost pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena upoštevati tudi opombe k pogojem za gradnjo posameznih objektov, določene v prilogi 1 te uredbe.

(določitev območja omejene rabe prostora)

(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem s koordinato središča reaktorja jedrske elektrarne X=88353,76 m in Y=540326,67 m, veljajo naslednja območja:

* izključitveno območje je območje kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m;
* ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani omejuje krožnica kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v točkah s koordinatama Y=540010,62 m, X=88927,02 m in Y=540772,11 m, X=88834,04 m;
* širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m.

(2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor TRIGA MARK II je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja.

(3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem v skladišču in polmerom 500 m. Koordinata Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov je Y=469308,23 m in X=105631,98 m.

(4) Prepovedi in omejitve gradenj iz 4. člena te uredbe se ne uporabljajo za objekte, zgrajene na območjih iz prejšnjih odstavkov tega člena pred uveljavitvijo Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).

(5) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in novogradnja objekta na istem zemljišču dovoljena, če se ne spremeni namembnost objekta, ki je po velikosti enak odstranjenemu objektu in je k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, organ, pristojen za jedrsko varnost izdal mnenje.

(6) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je gradnja novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiščih parcelnih številk iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2018

Ljubljana,…..2019

EVA ……

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.

Predsednik

[Priloga 1: Pogoji za gradnjo posameznih objektov](http://pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3696-2004-01-1572-npb2-p1.pdf)

[Priloga 2: Seznam parcel](http://pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3696-2004-01-1572-npb2-p2.pdf)

**Priloga 1: Pogoji za gradnjo posameznih objektov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **+** | Dovoljena gradnja na območju omejene rabe prostora in mnenje organa pristojnega za jedrsko varnost ni potrebno  |
|  | **-** | Prepovedana gradnja na območju omejene rabe prostora |
|  | **pd** | [Dovoljena gradnja *zahtevnega in manj zahtevnega objekta*](#člen46) na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam in mnenja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo *nezahtevnega* objekta, za katero je v skladu s [predpisi, ki urejajo gradnje objektov](http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED2062.html) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo *enostavnega objekta,* za katero v skladu s [predpisi, ki urejajo gradnje objektov](http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED2062.html) ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora. |
|  | **pdj** | Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta. |

| CC-SIklasifikacija | Klasifikacija objektov | Največja dovoljena velikost objekta | Izključitveno območje | Ožje območje nadzorovane rabe  | Širše območje nadzorovane rabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11100 | Enostanovanjske stavbe |  | - | - | - |
| 11210 | Dvostanovanjske stavbe |  | - | - | - |
| 11220 | Tri- in večstanovanjske stavbe |  | - | - | - |
| 11301 | Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji |  | - | - | - |
| 11302 | Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine |  | - | - | - |
| 12111 | Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 10 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 12112 | Gostilne, restavracije in točilnice | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | pd1 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd1 |
| 12120 | Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev | **Enostaven:**površina do 10 m2 | - | - | - |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 1220 | Poslovne in upravne stavbe | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 12301 | Trgovske stavbe | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | pd1 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd1 |
| 12302 | Sejemske dvorane, razstavišča | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 12303 | Oskrbne postaje | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 12304 | Stavbe za storitvene dejavnosti | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 12410 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe  | **Enostaven:**površina do 10 m2 | - | - | pd2 |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | pd2 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd2 |
| 12420 | Garažne stavbe | **Enostaven:**površina do 20 m2 | pdj | pd | pd |
| **Nezahteven:**površina do 50 m2 | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 12510 | Industrijske stavbe | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | pdj | pdj | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 80 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 12520 | Skladiščne stavbe | **Enostaven:**površina do 20 m2; nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
| **Nezahteven:**površina do 100 m2; nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd3 | pd3 |
| Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine | **Enostaven:**prostornina do 20 m3; noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
| **Nezahteven:**prostornina do 100 m3; noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov | pdj | pd3 | pd3 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd3 | pd3 |
| Rezervoarji za nafto in plin | **Enostaven:**prostornina do 5 m3 | pdj | pd3 | pd3 |
| **Nezahteven:**prostornina do 15 m3 | pdj | pd3 | pd3 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd3 | pd3 |
| Stolpni silosi za suhe snovi | **Enostaven:**višina do 5 m  | pdj | pd3 | pd3 |
| **Nezahteven:**višina do 10 m | pdj | pd3 | pd3 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd3 | pd3 |
| 12610 | Kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družbene prireditve | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih | **Enostaven:**površina do 20 m2.  | - | - | - |
| **Nezahteven:**Površina do 50 m2. | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 12620 | Muzeji, arhivi in knjižnice | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 12630 | Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | pdj | pd1 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pdj | pd1 |
| 12640 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | pd4 | pd4 | pd4 |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd4 | pd4 | pd4 |
| 12350 | Stavbe za šport | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 12711 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | **Enostaven:**površina do 50 m2 | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| 12712 | Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali | **Enostaven:**površina do 20 m2 | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| Stavbe ribogojnice | **Enostaven:**površina do 50 m2, prostornine bazenov do 250 m3 | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 100 m2, prostornine bazenov do 2000 m3 | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| 12713 | Kmetijski silosi | **Enostaven:**površina do 20 m2, višina do 5 m | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 100 m2, višina do 10 m | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| Kleti, vinske kleti | **Enostaven:**površina do 20 m2, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov. | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 50 m2, do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| Skladišča pridelkov | **Enostaven:**površina do 40 m2 | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 150 m2 | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| Kozolci | **Enostaven:**površina do 40 m2, do dve etaži | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| 12714 | Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije | **Enostaven:**površina do 40 m2 | - | pd | pd |
| **Nezahteven:**površina do 150 m2 | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd |
| 12721 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | + |
| 12722 | Pokopališke stavbe | **Enostaven:**površina do 10 m2 | - | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | + |
| 12730 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene | **Enostaven:**površina do 5 m2 | pd | + | + |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | pd | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | + | + |
| 12740 | Prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pdj | pdj |
| Zaklonišča | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Nadstrešnice (kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu in nimajo opredeljenega namena) | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**vsi | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 21111 | Avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd5 | pd5 |
| Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 200 m2 | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| Prometna signalizacija in prometna oprema | **Enostaven:**višina do 10 m | + | + | + |
| **Nezahteven:**višina do 15 m. | + | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 21112 | Regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3) | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd5 | pd5 |
| Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 200 m2 | pdj  | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj  | pd | pd |
| Površine za pešce in kolesarje v cestišču | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**vsi | pdj  | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| Prometna signalizacija in prometna oprema | **Enostaven:**višina do 10 m | + | + | + |
| **Nezahteven:**višina do 15 m | + | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 21121 | Ceste, ulice in poti | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, avtobusna postajališča, obračališča | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 200 m2 | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| Površine za pešce in kolesarje v cestišču | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**vsi | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| Prometna signalizacija in prometna oprema | **Enostaven:**višina do 10 m | + | + | + |
| **Nezahteven:**višina do 15 m | + | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze | **Enostaven**11 | pd | pd | pd |
| **Nezahteven**11 | pd | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objek**t | noben | noben | noben |
| 21122 | Samostojna parkirišča | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**površina do 500 m2 | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 21210 | Glavne in regionalne železniške proge | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd6 |
| 21220 | Mestne železniške proge | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd7 |
| 21301 | Vzletno-pristajalne in vozne letališke steze, helioporti, letališke ploščadi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| Objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov | **Enostaven:**površina do 500 m2 | - | - | - |
| **Nezahteven:**površina do 5000 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 21302 | Letalski radio-navigacijski objekti | **Enostaven:**Samo splošna merila | - | pd | pd |
| **Nezahteven:**Samo splošna merila | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt:** samo splošna merila | - | pd | pd |
| 21410 | Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi | **Enostaven:**noben, razen brvi nosilnega razpona do 3 m | - | pd | pd |
| **Nezahteven:**nosilni razpon do 5 m | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd |
| 21421 | Predori | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd |
| Prepusti | **Enostaven:**nosilni razpon do 3 m | pdj | pd | pd |
| **Nezahteven:**nosilni razpon do 5 m | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 21422 | Podhodi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd |
| 21423 | Pokriti vkopi in galerije | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**nosilni razpon do 5 m | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd |
| 21510 | Pristanišča in plovbne poti | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**noben razen pomoli površine do 50 m2  | pdj | pdj | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| 21520 | Jezovi, pragovi, drče, pregrade | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode | **Enostaven:**prostornina vode do 250 m3 | pdj | pdj | pd |
| **Nezahteven:**prostornina vode do 2000 m3 | pdj | pdj | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč | **Enostaven:**prostornina razlivne vode do 250 m3  | pdj | pd | pd |
| **Nezahteven:**prostornina razlivne vode do 2000 m3.  | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug | **Enostaven:**do dolžine 5 m, višina do 2 m. | pdj | pdj | pd |
| **Nezahteven:**do dolžine 20 m, višina do 3 m.  | pdj | pdj | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**višina do 1 m | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 21530 | Akvadukti | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
|  | Odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč | **Enostaven**10 | pdj | pd | pd |
| **Nezahteven**10 | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 22110 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd8 |
| 22121 | Daljinski (transportni) vodovodi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | pd | pd |
| 22122 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**pretok do 5 l/s | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 22130 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje | **Enostaven**11 | - | + | + |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | + | + |
| 22140 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | pd | pd |
| 22210 | Lokalni (distribucijski) plinovodi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**tlak do 5 bar | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 22221 | Distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**premer do 80 mm | pdj | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | + | + |
| Omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**premer do 80 mm | pdj | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | + | + |
| 22222 | Toplarne in kotlovnice | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | pd | pd |
| Razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**premer do 250 mm | pd | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | pd | pd |
| Lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**tlak do 4 bar | pd | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | pd | pd |
| 22223 | Vodni stolpi | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | + |
| Arteški in drugi vodnjaki | **Enostaven:**globina do 10 m | pdj | pd | + |
| **Nezahteven:**globina do 30 m | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | + |
| Vodohrani | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**prostornina do 100 m3 | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | + |
| 22231 | Kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne vode | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven:**premer do 200 mm.  | pdj | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | pd |
| 22232 | Vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemijske in biološke ali druge postopke čiščenja | **Enostaven:**zmogljivost do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | pdj | pd | + |
| **Nezahteven:**zmogljivost do 200 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | + |
| 22241 | Razdelilno elektroenergetsko omrežje | **Enostaven:**kabelski vodi do 1 kV | pdj | pd | + |
| **Nezahteven:**prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV  | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pd | + |
| 22242 | Dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja | **Enostaven**11 | pdj | pd | + |
| **Nezahteven:**vsi | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 23010 | Rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura | **Enostaven**12 | - | - | pd |
| **Nezahteven**12 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**12 | - | - | pd |
| Objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 23020 | Elektrarne in drugi energetski objekti | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | pd | pd |
| 23030 | Objekti kemične industrije | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 23040 | Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 24110 | Športna igrišča | **Enostaven:**površine do 100 m2, brez grajenih tribun | - | - | pd |
| **Nezahteven:**površine do 1000 m2, brez grajenih tribun | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 24121 | Športna pristanišča in marine | **Enostaven:**površina do 100 m2 | - | - | pd |
| **Nezahteven:**površine do 1000 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 24122 | Otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah | **Enostaven:**površina do 100 m2 | - | - | pd |
| **Nezahteven:**površine do 1000 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| Vzletišča | **Enostaven**10 | - | - | pd |
| **Nezahteven**10 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**10 | - | - | pd |
| Smučišča in žičniške naprave | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |  |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| Skakalnice | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| Razgledne ploščadi in opazovalnice | **Enostaven:**višina poda do višine 3 m nad terenom | - | - | pd |
| **Nezahteven:**višina poda do višine 5 m nad terenom | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| Bazen za kopanje | **Enostaven:**prostornina do 60 m3, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov | - | - | pd |
| **Nezahteven:**prostornina do 100 m3 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | pd |
| 24201 | Obrambni objekti | **Enostaven**10 | - | - | pdj |
| **Nezahteven**10 | - | - | pdj |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**10 | - | - | pdj |
| 24202 | Ribogojnice | **Enostaven:**prostornina bazenov do 250 m3 | - | - | pd |
| **Nezahteven:**prostornina bazenov do 2000 m3 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**10 | - | - | pd |
| Koritasti silosi | **Enostaven:**površina do 100 m2 | - | - | pd |
| **Nezahteven:**površina do 1000 m2 | - | - | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**10 | - | - | pd |
| Zbiralniki gnojnice in gnojevke | **Enostaven:**noben  | noben  | noben  | noben  |
| **Nezahteven:**Prostornina do 1000 m3 | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt10** | - | pd | pd |
| Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti | **Enostaven:**površina do 50 m2 | - | pd | pd |
| **Nezahteven:**površina do 200 m2 | - | pd | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objek**10 | - | pd | pd |
| Visoke preže | **Enostaven:**vsi | - | pd | pd |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 24203 | Odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pd | pd | pd9 |
| 24204 | Pokopališča | **Enostaven:**površina do 100 m2 | - | - | + |
| **Nezahteven:**površina do 500 m2 | - | - | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | + |
| 24205  | Ograje | **Enostaven:**višina do 2,2 m | pdj | + | + |
| **Nezahteven:**višina do 3,5 m | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Oporni zidovi | **Enostaven:**višinska razlika med zgornjim in spodnjim zemljiščem do 1 m | pdj | + | + |
| **Nezahteven:**višinska razlika med zgornjim in spodnjim zemljiščem do 2 m | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| Objekti za zadrževanje plazov | **Enostaven** | noben | noben | noben |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | pdj | pdj | pd |
| 31110 | Nasipi | **Enostaven**10 | pdj | pdj | + |
| **Nezahteven**10 | pdj | pdj | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** 10 | pdj | pdj | pd |
| 31120 | Izkopi in odkopi | **Enostaven**10 | pdj | pdj | pd |
| **Nezahteven**10 | pdj | pdj | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** 10 | pdj | pdj | pd |
| 31130 | Utrjene površine | **Enostaven:**površina do 50 m2 | pdj  | pdj  | pd |
| **Nezahteven:**površina do 5000 m2 | pdj  | pdj  | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**10 | pdj  | pdj  | pd |
| 31140 | Utrjene brežine | **Enostaven**10 | pdj | pdj | pd |
| **Nezahte**ven10 | pdj | pdj | pd |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt10** | pdj | pdj | pd |
| 31150 | Grajene gozdne vlake | **Enostaven:**vsi | - | - | - |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 31160 | Grajena območja urbanih vrtov | **Enostaven**10 | - | - | + |
| **Nezahteven**10 | - | - | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**10 | - | - | + |
| 32110 | Ekološki otoki | **Enostaven:**vsi | pdj | pdj | + |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |
| 32120 | Urbana oprema | **Enostaven**10 | pdj | pd | + |
| **Nezahteven**10 | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** 10 | pdj | pd | + |
| 32130 | Objekti za oglaševanje in informacijski panoji | **Enostaven:**oglasna površina do 40 m2 | pdj | pd | + |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**  | pdj | pd | + |
| 32140 | Spominska obeležja | **Enostaven:**površina do 40 m2, višina do 5 m | pdj | pd | + |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | pdj | pd | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt**  | pdj | pd | + |
| 33110 | Grajeni prostori na drevesu | **Enostaven:** površina do 5 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m | - | - | - |
| **Nezahteven:**Površina do 25 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 33120 | Grajeni prostori na vodi | **Enostaven:**površina do 10 m2 | - | - | - |
| **Nezahteven:**površina do 25 m2 | - | - | - |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | - | - |
| 33130 | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine | **Enostaven:**površina do 100 m2 | - | + | + |
| **Nezahteven:**površina do 500 m2 | - | + | + |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | - | + | + |
| 33140 | Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja | **Enostaven:**vsi | pd | pd | + |
| **Nezahteven** | noben | noben | noben |
| **Zahteven ali manj zahteven objekt** | noben | noben | noben |

1 Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora.

2 Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

3 Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.

4 Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna bližina jedrskega objekta.

5 Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

6 Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

7 Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo območja omejene rabe.

8 Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene rabe.

9 Dovoljena je gradnja odlagališč, objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa le izjemoma, kadar ti ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

10 Samo splošna merila: upoštevajo se merila iz 5., 7. in 8. člena Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)

11 V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.

12  Določbe GZ se ne uporabljajo za te objekte, zato se ne razvrščajo po zahtevnosti gradnje.

Priloga 2: Seznam parcel

**k.o. Stari grad**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*15 | \*254 | 214/2 | 340 | 1179/49 | 1180/60 | 1180/112 | 1193 |
| \*168 | \*26 | 214/3 | 341 | 1179/54 | 1180/62 | 1180/113 | 1194/1 |
| \*172 | \*261 | 214/6 | 342 | 1179/68 | 1180/66 | 1180/116 | 1198/3 |
| \*174 | \*268 | 214/7 | 344/4 | 1179/69 | 1180/67 | 1180/117 | 1199 |
| \*176 | \*269 | 214/8 | 370/5 | 1179/70 | 1180/80 | 1180/119 | 1223/2 |
| \*201 | \*273 | 214/9 | 372/4 | 1179/71 | 1180/82 | 1180/120 | 1223/3 |
| \*207 | \*28 | 214/10 | \*373 | 1179/72 | 1180/83 | 1180/121 | 1225 |
| \*211 | \*283 | 228/2 | 374/3 | 1179/134 | 1180/85 | 1180/122 | 1250 |
| \*213 | \*29 | 229/2 | 378/2 | 1179/135 | 1180/87 | 1180/123 | 1251 |
| \*214 | \*296 | 248/1 | 378/4 | 1179/136 | 1180/89 | 1180/125 | 1253 |
| \*215 | \*299 | 254/14 | 380/1 | 1179/137 | 1180/90 | 1180/126 | 1254 |
| \*217 | \*30 | 254/16 | 380/2 | 1179/138 | 1180/92 | 1180/127 | 1255 |
| \*218 | \*307 | 282/1 | 576 | 1179/139 | 1180/93 | 1180/128 | 1256 |
| \*219 | \*309 | 283/2 | 590 | 1179/144 | 1180/95 | 1180/129 |  |
| \*20/7 | \*314 | 284/2 | 1139/3 | 1179/145 | 1180/96 | 1180/130 |  |
| \*220 | \*316 | 284/4 | 1139/5 | 1180/2 | 1180/97 | 1180/131 |  |
| \*223 | \*317 | 304 | 1170/1 | 1180/5 | 1180/98 | 1180/132 |  |
| \*224 | \*32 | 305 | 1176/1 | 1180/14 | 1180/99 | 1180/134 |  |  |
| \*23 | \*373 | 318/3 | 1176/3 | 1180/32 | 1180/100 | 1180/135 |  |
| \*231 | 203 | 323 | 1179/8 | 1180/33 | 1180/101 | 1180/141 |  |  |
| \*232 | 204 | 327/1 | 1179/10 | 1180/40 | 1180/103 | 1180/144 |  |  |
| \*24 | 205 | 327/2 | 1179/23 | 1180/43 | 1180/104 | 1180/145 |  |
| \*248 | 206 | 328 | 1179/30 | 1180/44 | 1180/105 | 1180/146 |  |
| \*249 | 210/1 | 329 | 1179/32 | 1180/50 | 1180/107 | 1180/147 |  |
| \*25/1 | 210/2 | 339/2 | 1179/38 | 1180/54 | 1180/109 | 1180/148 |  |
| \*250 | 211 | 339/3 | 1179/39 | 1180/58 | 1180/110 | 1180/149 |  |
| \*253 | 212/2 | 339/5 | 1179/41 | 1180/59 | 1180/111 | 1180/150 |  |

**k.o. Stara vas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*1 | 86/1 | 87/7 | 89/5 | 111/7 | 134/8 | 753 | 2687 |
| \*270 | 86/2 | 88/1 | 89/6 | 118/2 | 134/9 | 801/1 | 2689 |
| \*375 | 86/3 | 88/2 | 89/7 | 118/3 | 747/4 | 2642 | 2695 |
| \*660 | 86/4 | 88/3 | 89/8 | 118/4 | 747/5 | 2653 | 2696 |
| 23/2 | 86/5 | 88/4 | 89/9 | 118/5 | 747/6 | 2657 | 2701 |
| 85/1 | 86/6 | 89/1 | 93/2 | 131/1 | 750/1 | 2674 |  |
| 85/3 | 87/1 | 89/2 | 97 | 132/3 | 750/2 | 2675 |  |
| 85/4 | 87/3 | 89/3 | 104/1 | 134/6 | 750/4 | 2676 |  |
| 85/5 | 87/4 | 89/4 | 104/3 | 134/7 | 752/2 | 2684 |  |

**k.o. Drnovo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*253 | 2104/105 | 2105/5 | 2105/109 | 2105/125 | 2105/213 | 2642/24 |
| \*278 | 2105/1 | 2105/6 | 2105/113 | 2105/130 | 2105/214 | 3676 |
| \*298 | 2105/2 | 2105/7 | 2105/115 | 2105/131 | 2105/215 | 3677 |
| \*299 | 2105/3 | 2105/107 | 2105/119 | 2105/132 | 2642/9 |  |
| 2104/77 | 2105/4 | 2105/108 | 2105/121 | 2105/212 | 2642/23 |  |

**k.o. Leskovec**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*182 | 1204/176 | 1205/53 | 1205/94 | 1205/111 | 1205/344 | 1351/21 |
| \*218 | 1204/178 | 1205/54 | 1205/95 | 1205/112 | 1351/11 | 1351/22 |
| \*379 | 1204/194 | 1205/61 | 1205/96 | 1205/113 | 1351/12 | 1351/23 |
| \*389 | 1204/203 | 1205/64 | 1205/97 | 1205/114 | 1351/13 | 1351/24 |
| 1204/39 | 1204/204 | 1205/79 | 1205/98 | 1205/116 | 1351/14 | 1351/26 |
| 1204/43 | 1204/216 | 1205/80 | 1205/104 | 1205/117 | 1351/15 | 1351/33 |
| 1204/44 | 1204/217 | 1205/87 | 1205/106 | 1205/118 | 1351/16 |  |
| 1204/51 | 1205/31 | 1205/88 | 1205/108 | 1205/120 | 1351/18 |  |
| 1204/174 | 1205/37 | 1205/89 | 1205/109 | 1205/166 | 1351/19 |  |
| 1204/175 | 1205/41 | 1205/93 | 1205/110 | 1205/343 | 1351/20 |  |